かご工設計・作図支援システム　　ふとんかご Version6

---------------------------------------------------- GODAI KAIHATSU Corp. -----

　このファイルでは、「ふとんかご」についての説明が記されています。 
　必ずお読みください。

  1.  動作環境
  2.  インストール方法
  3.  起動方法
  4.  アンインストール方法
  5.  改訂履歴

-------------------------------------------------------------------------------

1. 動作環境

　本アプリケーションを使用するために必要なハードウェアの環境は次のとおりです。

   ・コンピュータ本体 ： Windows 10 / 11 が動作する機種　
   ・基本ソフトウェア ： Windows 10 / 11
                         ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作
   ・CPU/メモリ       ： 基本ソフトウェアで推奨されている容量以上であること
   ・ハードディスク   ： 約200MBのディスク領域を使用
   ・ドライブ         ： CD-ROMドライブ(アプリケーションのセットアップに必要)
   ・プリンタ/プロッタ： 上記 OS に対応した機種
   ・ディスプレイ     ： 1280×800ピクセル以上の画面解像度
                         True Colorが表示可能であること
   ・マウス           ： ホイールマウス必須
   ・プロテクタ       ： プログラムの実行時に必要
                         製品パッケージには、下記のいずれかのプロテクタが入っています。
                          ・スタンドアロン型 USBプロテクタ
                          ・ネットワーク型 USBプロテクタ
   ・その他           ： PDF閲覧ソフト(取り扱い説明書の表示に必要)
                         Microsoft Word 2019～2021(設計計算書を閲覧する際に必要)
                         Microsoft Excel 2019～2021(数量計算書を閲覧する際に必要)

-------------------------------------------------------------------------------

2. インストール方法

    ふとんかご をパソコンにインストールする場合は、以下の手順を行ってください。

【ダウンロード購入の場合】
　(1) セットアップCDイメージをメールにてお知らせしましたアドレスよりダウンロード
　　 してください。
　(2) ダウンロードした圧縮ファイル（zip形式）にはパスワードが設定されております。
　　 ご注文時に登録していただきました納品先メールアドレス宛てに、パスワードを
　　 お知らせしておりますので、パスワードを入力し、圧縮ファイルを適当なフォルダ
　　 に展開してしてください。
　(3) 展開したフォルダ内の「GdSetupLuncher.exe」を実行します。
　(4) GODAIセットアップメニューが開きましたら、「ふとんかご Version * インストール」
　　 をクリックし、画面に表示されるメッセージに従ってセットアップを進めてください。

【CDメディア購入の場合】
　(1) CD-ROMドライブに ふとんかご の製品CDをセットしてください。
　(2) GODAIセットアップメニューが開きましたら、「ふとんかご Version * インストール」
　　 をクリックし、画面に表示されるメッセージに従ってセットアップを進めてください。
(セットアップメニューが開かない場合は、CD内の「GdSetupLuncher.exe」を実行してください)

※USBキーをはじめてお使いになる場合は、デバイスドライバ―のインストールを
行ってください。

-------------------------------------------------------------------------------

3. 起動方法

　「ふとんかご」を起動するには次のように操作してください。
  [スタート]－[GODAI 土木アプリケーション]－[ふとんかご Version6]

-------------------------------------------------------------------------------

4. アンインストール方法

　「ふとんかご」をハードディスクから削除する場合は、以下の手順を行なってください。

　(1) 起動している全てのアプリケーションを終了します。
　(2) [スタート]－[設定]をクリックし、アプリを開きます。
　(3) 一覧から削除するアプリケーション(ふとんかご Version6)を選択し、
　　　[アンインストール]ボタンをクリックします。
　(4) アンインストールが開始されます。後は、メッセージに従って下さい。

-------------------------------------------------------------------------------

5. 改訂履歴

********************************** Version6 ***************************************
2026/03/05 Version 6.02
　・構造物の勾配によって土圧が正しく計算されない場合がある不具合を修正
　・地震時の切土部土圧に粘着力が考慮されない場合がある不具合を修正

2025/10/15 Version 6.01
　・CAD出力画面に機能追加
　　(1)タイトル・出力単位(m ⇔ mm)の設定を追加
　　(2)レイヤごとの表示/非表示, レイヤ名, 線種設定を追加
    (3)用紙枠レイヤを追加
　・天端背後の平地幅Btの初期値をマイナス値から「0」に変更

2025/08/07 Version 6.00
　・「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル[第2回改訂版](令和5年5月)に対応
　　(1)袋体の圧縮耐力の検討方法を変更
　　(2)解説および参考の更新
　　(3)Word出力の変更
　・検討モデル画面に仮想背面の設定を追加
　・PowerSSAへ地形転送する機能を追加
　・単価と歩掛の初期値を令和7年度のデータに更新
　・CAD(DWG・DXF)出力時のフォント、寸法線、引出線を改善
　・CAD(標準図)出力時に土圧形状と上載荷重作用幅を追加
　・最大土圧レイヤの描画につま先位置を追加
　・天端背後の平地幅(Bt)をマイナスにした時、構造物直上の上載荷重が
　　正しく計算されない不具合を修正
　・構造物の配置方法を変更した時、天端背後の平地幅Btが入力制限を超えて
　　強制終了してしまう不具合を修正
　・最大土圧レイヤのチェックが入った状態で、背面土無しの重力式→もたれ式に変更した時に
　　強制終了してしまう不具合を修正

********************************** Version5 ***************************************
2023/05/19 Version 5.00
　・じゃかご工法の手引きと解説 (2022年10月) の指針に対応
　　(1)転倒の検討方法を変更
　　(2)解説および参考の更新
　　(3)Word出力の変更
　・任意配置における追加ブロック数の制限を拡張。(構造物の背面直壁モデルに対応)
　・計算条件画面にて、転倒の検討の|e|の許容値とdの許容値を分けて表示に変更。
　・道路土工の滑動に対する検討にて、「荷重の偏心を考慮した擁壁底面の有効載荷幅 B'」
　　に対応。 (じゃかご工法、網部一体ふとん籠擁壁工法も同様)
　・単価と歩掛の初期値を令和5年度のデータに更新
　・Word出力に工法名、設計区分、形状、適用基準の表記を追加
　・3Dブロック図(obj形式)出力機能を追加
　・基準書画面にて、網部一体ふとん籠擁壁工法切り替えて、「OK」ボタンを押さずに、
　　フローの「構造物」を開き、更新確認メッセージを「いいえ」にすると強制終了する
　　不具合を修正。
　・切土部土圧と水位を考慮して計算する場合、擁壁もしくはブロックの配置を切土部に
　　交差させると強制終了する不具合を修正。

********************************** Version4 ***************************************
2023/04/17 Version 4.02
　・背面土の土質定数において、δ'の名称を「切土のり面等との境界における壁面摩擦角」に変更し、
　　自動計算のラジオボタンと解説を追加
　・基準書「道路土工　擁壁工指針」の重力式において、重心Y座標が壁高中央で計算されていたのを、
　　台形重心に修正
　・重力式で天端背後の平地幅(Bt)をマイナスにすると、切土部もしくは終点設定がある場合、上載荷重
　　の幅が正しく計算されない不具合を修正
　・地震時の切土部ありにおいて、「地震時は上載荷重の考慮しない」をONにしていても、土圧範囲に
　　掘削勾配が当たらない場合、上載荷重が考慮され計算される不具合を修正
　・重力式の鉛直水圧（前面および背面）において、水圧勾配（角度）を壁全面勾配(N1)から壁背面と
　　鉛直面のなす角(α)に修正
　・試行くさびの指定入力において、上限値と下限値を一度同じ数値にすると、その後数値変更が出来
　　なくなる不具合を修正
　・Word出力の誤字・脱字と不具合修正に合わせて、帳票体裁を修正

2021/03/09 Version 4.01
　・「網部一体ふとん籠擁壁工法(テラメッシュTM-Y)設計・施工マニュアル」
　　(エターナルプレザーブ株式会社)に対応
　・過去バージョンのファイル読込時に単価を出荷時に更新する機能を追加
　・網部一体ふとん籠擁壁工法の概算工事費算出に伴い既存の3単価を共通単価に変更
　　詰石, 機械損料(バックホウ・1h当り), 機械損料(バックホウ・日当り)
　・「工事1式当り」で保存されているデータを読込むと、材料表設定の奥行配置設定タブが選択できない
　　ことがある不具合を修正
　・切土部土圧で「地震時は荷重を考慮しない」にチェックしていても荷重が計上される不具合を修正
　・ふとんかご10m当り単価表のバックホウ運転の歩掛を変更できない不具合を修正

2021/01/18 Version 4.00
　・地震時の検討(地震時慣性力、地震時土圧)を追加
　・構造物上の盛土に対応(天端背後の平地幅Btをマイナス値入力できるように変更)
　・奥行配置の設定を追加
　・数量根拠図(CAD)出力機能を追加
　・数量計算書(Excel)出力機能を追加
　・単価の初期値を令和2年度のデータに更新
　・切土部土圧のδ1を指定できるように変更
　・転倒時の許容値dおよびeを指定できるように変更
　・正面配置方法に千鳥式Bを追加
　・wordなどのファイル出力先の初期位置を作業中のデータと同じフォルダに変更
　・wordなどのファイル出力後にそのまま開くかどうか確認するように変更
　・基準書画面に網部一体ふとん籠擁壁工法(追加予定表記と支援サイトURL)を追加
　・ブロック横幅Bが1.0m未満の時にブロック延長Lを「横幅Bと同じ」にした時に強制終了する不具合を修正
　・遮水シート使用時の前面水位(Hd+Df)が0.0mの時、背面水位(H2)による水中土圧面積が設計計算書で描画
　　されない不具合を修正
　・遮水シート使用時に前面水位(Hd+Df)が0.0mを超えていて背面水位が土圧面積に達していない時、
　　土圧面積が正しく描画されない不具合を修正
　・道路土工（重力式）で背面土無しの時に天端寸法が表示されない不具合を修正
　・任意配置時にブロックが設定よりも多い数で安定計算される場合がある不具合を修正

********************************** Version3 ***************************************
2020/06/30 Version 3.02
　・基準書「道路土工　擁壁工指針」のWord出力における「表 2-1　計算結果」転倒の不等号向きが
　　逆向きになっていたため修正
　・五大開発ソフトウェアサポートページのURL変更に伴い、リンクを変更

2018/06/18 Version 3.01
　・切土部土圧の土塊面積がすべり面の角度によっては正しく計算されない場合がある不具合を修正
　・切土部土圧のW1,W2に対する載荷重の作用幅の寸法をBq1,Bq2として描画するように変更
　・掘削余裕幅が0mmの時に寸法を描画しないように変更　

2018/04/10 Version 3.00
　・「耐候性大型土のう積層工法」 設計・施工マニュアル [改訂版] (平成29年10月) に沿った対応
　　(1)基礎部にブロックを追加する設定を追加
　　(2)設計流速の解説を追加
　　(3)解説および参考の更新
　　(4)サンプルデータ「大型土のう(もたれ式)」「大型土のう(重力式)」の更新
　・ブロックの任意配置の設定を追加
　・切土部土圧の設定を追加
　・概算工事費機能を追加
　・五大共通地形データ（XML形式）出力機能を追加
　・試行くさびの設定を追加
　・計算書出力図プレビュー機能をレイヤー機能に変更


********************************** Version2 ***************************************
2018/02/02 Version 2.01
　・Windows7のクラシックモードで起動した時、描画が反転する不具合を修正
　・「水位を考慮する」を無効に切り替えた時、有効のまま自重が計算される不具合を修正
　・「水位を考慮する」を無効に切り替えた時、有効のままCAD出力で根入れ線と背面水位線が
　　描画される不具合を修正
　・リアルタイム計算を有効に切り替えた時、再計算されない不具合を修正
　・リアルタイム計算を無効にしている時、検討モデルの変更をしても描画が更新されない不具合を修正

2017/06/19 Version 2.00
- 主な機能 -
　・以下の４つの基準書に対応
　　　・ 道路土工　擁壁工指針（平成24年7月）
　　　・「耐候性大型土のう積層工法」　設計・施工マニュアル（平成24年3月）
　　　・「ラブルネット積層工法」　設計・施工マニュアル（平成27年1月）
　　　・ じゃかご工法の手引きと解説（平成20年5月）
　・検討条件の追加
　　　・水位（遮水シート有・無、水圧、流体力）
　　　・圧縮耐力（大型土のう、ラブルネット）
　　　・掃流力（じゃかご）
　・計算結果の標準図および数量のCADファイル出力


********************************** Version1 ***************************************
2007/11/27 Version 1.01
　・試行くさび線が盛土法面に接した場合の面積計算と作用位置図の描画を修正。

2005/03/31 Version 1.00
　・初版

-------------------------------------------------------------------------------

五大開発株式会社
mailto　pp-info@godai.co.jp
URL 　　https://www.godai.co.jp/
