液状化検討支援システム　　液状化対策 Version4

---------------------------------------------------GODAI KAIHATSU Corp.-----

このファイルでは、液状化対策 についての説明が記されています。

    1  動作環境
    2  インストール方法
    3  起動方法
    4  アンインストール方法
    5  改訂履歴

-------------------------------------------------------------------------------

1  動作環境

　本アプリケーションを使用するために必要なハードウェアの環境は次のとおりです。

   ・コンピュータ本体：Windows 10/11 が動作する機種
   ・基本ソフトウェア：Windows 10/11
                       ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作
   ・CPU/メモリ      ：基本ソフトウェアで推奨されている容量以上であること
   ・ハードディスク  ：約120MBのディスク容量を使用
   ・ディスプレイ    ：1024×768ピクセル以上の画面領域(解像度)
                       True Colorの表示が可能であること
   ・ドライブ        ：CD-ROMドライブ（アプリケーションのセットアップに必要）
   ・マウス          ：ホイールマウス必須
   ・USBプロテクタ   ：アプリケーションの実行時に必要
                       製品パッケージには、(ネットワーク型 / スタンドアロン型)
                       のうちいずれかのプロテクタが入っています。
   ・その他          ：PDF閲覧ソフト(ヘルプの表示に必要)
                       Microsoft Word 2010以上推奨
                      (Word出力したdocx形式のファイルを表示・編集する場合に必要）


-------------------------------------------------------------------------------

2  インストール方法

　液状化対策をアンインストールするには、次のように操作してください。

  1. インストールを行うには管理者権限でログオンしてください。
　2. 製品CD-ROMを挿入すると、自動的にGODAIセットアップメニュー画面が表示されます。
     ※インストーラーが自動起動しない場合はCD-ROM内の「GdSetupLuncher.exe」を
　　　 実行してください。
  3. 一番上の[液状化対策 インストール]ボタンをクリックするとインストールが始ま
　　ります。
  4.「液状化対策セットアップウィザードへようこそ」画面が開かれたら、画面の指示に
　　 従ってインストールを行ってください。


-------------------------------------------------------------------------------

3  起動方法
	
    液状化対策 を起動するには次のように操作してください。
    [スタート］－［すべてのプログラム］－［GODAI 土木アプリケーション］－［液状化対策]

-------------------------------------------------------------------------------

4  アンインストール方法
　　
　　液状化対策をアンインストールするには、次のように操作してください。

　1. 起動している全てのアプリケーションを終了します。
  2. [スタート] メニューから[コントロールパネル]を開きます。
  3. [プログラムのアンインストール]をクリックします。
  4. 表示されているプログラムの一覧から「液状化対策」を選択し、[アンインストール]
　　　をクリックします。
  5. アンインストールが開始されますので、以後は画面の指示に従ってください。

　※OSや設定によっては上記と異なる場合があります。詳細はセットアップガイドを
    (CD-ROMのManualフォルダ内にあるguide.pdf)ご確認ください。


-------------------------------------------------------------------------------

5  改訂履歴

********************************** Version4 ***************************************
2025/12/09　Version 4.03

【液状化判定に関する変更】
 ・試験データの「塑性指数Ip」の最大値を"99.9"→"999.9"に変更しました。
 ・地盤種別の「N値指定」の最大値を"99.999"→"999.999"に変更しました。
 ・液状化の判定の[一覧印刷]で、Word出力を行うとエラーとなる障害を修正しました。

【その他機能】
 ・お知らせ機能を追加しました。


2020/07/17　Version 4.02

【主な追加機能】
 ・建築基準の2019年版を追加しました。

【液状化判定に関する変更】
 ・解析地点のボーリングデータの読み込みで、地下水位が複数ある場合に最大値を採用する
   機能を追加しました。
 ・判定基準の選択画面の建築基礎構造設計指針の発行元の誤りを修正しました。
 ・平均N値の求め方の図を修正しました。


2018/08/24　Version 4.01

【液状化判定に関する変更】
 ・解析地点のボーリングデータの読み込みで、DTD Version4.00のデータを読み込めるように
   しました。
 ・液状化の判定結果を一括印刷する機能を追加しました。
 ・柱状図の色を変更する機能を追加しました。

【ハザードマップに関する変更】
 ・CADデータ形式の保存で、縮尺が正しく出力されない障害を修正しました。
　 (縮尺設定はマップの用紙設定に従い、出力するように修正しました）


2018/02/28　Version 4.00

【主な追加機能】
 ・道路基準の平成29年版を追加しました。
 ・水道基準に土層の低減係数(DE)を追加しました。
 ・建築基準に地表変位(Dcy)の計算を追加しました。

【対策工検討に関する変更】
 ・N値に"999.99"を入力すると異常終了する障害を修正しました。
   (サンドコンパクションパイル工法に設定されている解析地点のN値に設定した場合)
 ・サンドコンパクションパイル工法の詳細画面で「□地層を表示する」のチェックをはずした
   場合、上載圧に誤った値が表示される障害を修正しました。


********************************** Version3 ***************************************
2018/02/05　Version 3.01

【液状化判定に関する変更】
 ・データ変更時に地盤種別の平均N値/Vsiの指定値の解除を行わないように修正しました。
 ・[判定条件]画面で、加算高と控除高を個別に表示するように修正しました。
 ・印刷/Word出力で、地盤種別のTGの計算式に誤った値が設定される障害を修正しました。
   ([判定条件]で、地盤高控除を指定し、Vsi指定で指定値を入力した場合に発生)
 ・印刷を行うと異常終了する障害を修正しました。
 ・設計水平深度khg0・khgが印刷されない障害を修正しました。
 ・[判定条件]で「地盤高控除」を選択し、控除高に"20m"以上を入力後、[判定設定]画面を
   開くと異常終了する障害を修正しました。
 ・平均FL値を入力できない場合がある障害を修正しました。
 ・建築基準で[地層データ]を開き、[←][→]ボタンを押した後、[判定条件]で「地盤高控除」
   を選択するとエラーとなる障害を修正しました。


2017/05/30　Version 3.00

【主な追加機能】
 ・以下の判定基準に対応しました。
　　 河川堤防の液状化対策の手引き
 ・下水道基準を平成26年版に更新しました。
 ・建築基準について、以下の機能を追加しました。
　　-液状化抵抗比(τl/σ'z)の制限値を指定する機能
　　-N値補正(Csb)機能
 ・GODAI Map Readerとの連携機能を追加しました。
 ・液状化判定の一覧印刷でWord出力する機能を追加しました。

【液状化判定に関する変更・追加】
 ・液状化判定のWord出力で、見出しが出力されるように修正しました。
 ・建築基準の液状化判定の印刷で、指定した判定深度で出力されない障害を修正しました。
 ・液状化判定の印刷/一覧印刷の体裁を修正しました。
 ・解析地点画面の調査期間の入力チェックの誤りを修正しました。
 ・解析地点画面のコピー処理の誤りを修正しました。
 ・道路H24基準で地震動の選択を自由に選択できるようにしました。
 ・液状化の判定画面で、判定を行わないN値深度で条件不足と表示される障害を修正しました。
 ・判定条件画面の[?]ボタンで、別基準の説明が表示される障害を修正しました。
 ・PL表で、水位と地表面が同じ場合に水位行が正しく表示されない障害を修正しました。

【対策工検討に関する変更・追加】
 ・矢板の荷重計算で、矢板下端を越えて計算される場合がある不具合を修正しました。
 ・対策工検討の「地形モデル」の初期値を「地形なし」に変更しました。
 ・SCP工法の「設計方法」の初期値を「方法D」に変更しました。


********************************** Version2 ***************************************
2017/01/23　Version 2.01

【液状化判定に関する変更・追加】
 ・解析地点のボーリングデータの読み込みで、地下水位の値が負の場合、地下水位(設計)に
　 "0"を設定するように変更しました。
 ・柱状図の「地下水位(調査)」の最小値を"0.000"→"-99.999"に変更しました。
 ・地層データにおいて、深度/堆積時代/適用土質が未入力の状態でも保存できるように
　 変更しました(未入力の場合、液状化の判定は"条件不足"と表示されます)

 ・解析地点のボーリングデータの読み込みで、貫入量が30cm以外の場合、取り込むN値に
   誤りがある障害を修正しました。
 ・解析地点のボーリングデータの読み込みで、調査日が1970/1/1以前のボーリングデータを
   読み込めない障害を修正しました。
　 なお、1970/1/1以前のボーリングデータの調査日は、調査日欄には読み込まず、備考欄に
　 読み込みます。
 ・解析地点の印刷で、２ページ以降の行タイトルが正しく出力されない障害を修正しました。
　（判定基準＝道路橋示方書・同解説 平成24年の場合に発生）
 ・解析地点の一覧印刷を行った後、[土層の低減係数]の印刷を行うと誤ったプレビューが
   表示される障害を修正しました。
 ・地盤種別画面の「□指定」にチェックをつけると異常終了する障害を修正しました。
　（判定基準＝水道。地盤種別画面でTG欄が空欄となるようにして、□指定にチェック)

【対策工検討に関する変更・追加】
 ・対策工検討のCADデータ入出力で、CRAFT5のファイル形式をVersion6に更新しました。
 ・対策工検討のCADデータ形式保存のファイルの種類に「DWGファイル(*.dwg)」を追加しました。

 ・対策工検討「サンドコンパクションパイル工法」の印刷/Word出力で、単位換算の値が
　 正しく出力されない障害を修正しました。
 ・対策工検討の安定計算で、計算途中に異常終了する障害を修正しました。
 ・対策工検討の全体安定で、未配置のSCP工法の矩形が描画される障害を修正しました。

【ハザードマップ変更・追加】
 ・解析地点の表示無効機能を追加しました。
 ・ハザードマップのメッシュ割当てのクリア機能を追加しました。
 ・ハザードマップにおいて、メッシュ内に複数のボーリングがある場合に自動割り当てを行う
　 方法を変更しました。
　　 (変更前）PL値が最大のボーリング
　　 (変更後）メッシュ中央に近いボーリング
 ・ハザードマップの印刷、及びCADデータの保存で、地震動レベル文字列を出力する処理を
   追加しました。

 ・ハザードマップの各設定画面を表示している間、解析地点一覧/描画項目を選択できない
　 障害を修正しました。
 ・ハザードマップの代表領域を変更後、プログラム終了した際に保存確認メッセージが表示
 　されない障害を修正しました。
 ・ハザードマップのメッシュ指定画面を開き、解析地点一覧の地震動を変更した際に
　 メッシュ指定画面の表示が更新されない障害を修正しました。
 ・ハザードマップの代表領域に割り当てられているボーリングデータの削除を行った場合に
　 代表領域の色が正しく設定されない障害を修正しました。
 ・ハザードマップにおいて、左上角のメッシュが割り当て対象外となっていた障害を修正
　 しました。
 ・ハザードマップの印刷画面を開いた直後、マップ領域をマウスクリックすると異常終了する
   障害を修正しました。

【その他の変更・追加】
 ・フローのスクロールバーのボタンクリック時の移動量を拡大しました。
 ・ヘルプメニューのサポートページで開くページを変更しました。

 ・プログラムの環境設定を変更しました。
   (プログラム起動時にWindowsのイベントビューアーにエラーが出力されなくなりました)


2015/09/15　Version 2.00

【主な追加機能】
 ・以下の対策工検討機能を追加しました。
　 　サンドコンパクションパイル工法
　　 グラベルドレーン工法
　　 矢板工法

【液状化判定に関する変更・追加】
 ・解析データ（柱状図）のコピー機能を追加しました。
 ・試験データ（FC,Cc,IP,D50,D10,RL）を地層データ（土質,γt1,γt2）と分けて設定できる
   ように変更しました。
 ・繰返し三軸強度比RL（建築基準は液状化抵抗比τl/σ'z）を指定できる機能を追加しました。
 ・非液状化層を設定できる機能を設け、洪積世、岩盤、粘性土は自動的に非液状化層になる
   ように変更しました。（解除することも可）
 ・調査時の有効上載圧σ'vb（建築基準はσ'zb）を設け、地盤高の加算や控除のモデルを検討
   できる機能を追加しました。
 ・上載荷重を任意入力できる機能を追加しました。
 ・地下水位が10m超過でも液状化判定を可能にする機能を追加しました。
 ・液状化の判定深度の入力桁を整数から少数第3位に変更しました。
 ・液状化判定（FL算出）の"必須/除外"をN値深度ごとに設定できるように変更しました。
   （画面表記も"する/しない"に変更）
 ・地層ごとに平均RLおよび平均FLを算出するように変更しました。
 ・判定条件および判定結果の一覧印刷を追加しました。

【その他の修正】
 ・背景のCAD出力で、連続線の始点と終点が結ばれて出力される障害を修正しました。


********************************** Version1 ***************************************
2015/01/15　Version 1.04
・自治体担当者のための防災地理情報利活用マニュアル(案)(平成19年3月)の地形分類に対応
　しました。
・微地形分類図の分類の数を30から100に変更しました。
・背景の設定にて、GeoXMLの地図データの読み込みに対応しました。
・背景の設定にて、複数のデータを一括読み込みできるように変更しました。
・背景の設定にて、読み込んだ背景の全体表示する機能を追加しました。


2014/09/17　Version 1.03
・液状化の判定のみを行う場合に、使用機能のハザードマップ作成のチェックをはずすと、
　ハザードマップの機能を無効化するように変更しました。
・国土交通省電子納品要領(平成20年)のボーリングデータ(XML)の読み込みに対応しました。
・液状化指数一覧の印刷において、誤字脱字を修正しました。
・土質条件の入力行数を25行から50行に変更しました。
・土質条件の堆積時代に[岩盤]を設定できるように変更しました。
・液状化判定検討書の印刷において、表紙に地点名を追加しました。
・液状化判定検討書の印刷において、誤字脱字を修正しました。
・補正N値(Na)の算出時に適用土質による計算方法を追加しました。(建築指針は除く)


2012/11/29　Version 1.02
・道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 (平成24年) に対応しました。
・背景の設定で、シェープファイル追加を平面直角(XY)で行った場合、正常に表示されない
　障害を修正しました。
・適用土質の設定に[礫質土]を追加しました。
・土質定数の低減係数(DE)の算出機能を追加しました。
・ハザードマップのグレード３において、メッシュに地盤モデルを自動設定する機能を追加
　しました。
・解析地点の削除を行った場合、ハザードマップのグレード３のメッシュに不整合が生じて
　強制終了となる障害を修正しました。
・Word出力機能の高速化および品質向上に対応しました。


2012/03/27　Version 1.01
・建築基礎構造設計指針において、液状化の検討条件として洪積土層と粘性土の検討が設定
　できるように変更しました。
・背景の設定画面で、座標データに対して背景読込を行うと、前の座標データに新しく読み
　込んだ座標データが追加されて画面に表示される障害を修正しました。
・解析地点の画面で、コピーと貼り付けが正しく処理されない障害を修正しました。
・領域座標の編集画面で、最大行数を千行単位で指定できるように変更しました。
・領域座標の編集画面で、下から上に複数点を選択した場合、点の強調が画面に正しく表示
　されない障害を修正しました。
・凡例：グレード３の設定ファイル「DefOsaka.lg3」の初期値を変更しました。


2012/02/29　Version 1.00
・初版


-------------------------------------------------------------------------------

五大開発株式会社
mailto　pp-info@godai.co.jp
URL 　　http://www.godai.co.jp/


