切土補強土工法計算システム　　補強土 Version15

---------------------------------------------------GODAI KAIHATSU Corp.-----

このファイルでは、補強土 についての説明が記されています。

    1  動作環境
    2  インストール方法
    3  起動方法
    4  アンインストール方法
    5  改訂履歴

-------------------------------------------------------------------------------

1  動作環境
	
本アプリケーションを使用するために必要なハードウェアの環境は次のとおりです。

    ・パソコン：	Windows 10/11が動作する機種
    ・基本ソフトウェア：Windows 10/11
		※64ビットOSではWOW64エミュレーションモードでの動作となります。
    ・CPU/メモリ：	OSで推奨されている容量以上
    ・ハードディスク：	400MB以上の空き容量
    ・ドライブ：	CD-ROMドライブ（アプリケーションのセットアップに必要）
    ・プリンタ：	基本ソフトウェアに対応したプリンタ
    ・ディスプレイ：	1280×800ピクセル以上の画面の領域(解像度)
		High Color(16ビット色)以上の表示色
    ・マウス：			コンピュータ本体に接続可能なもの
    ・インターネット環境： WEB認証版では必須 (インターネット経由でのライセンス認証)
    ・USBプロテクタ：	アプリケーションの実行時に必要。　
		製品パッケージには、（ネットワーク型 / スタンドアロン型）のうち
		いずれかのプロテクタが入っています。
    ・その他		PDF閲覧ソフト（ヘルプの表示に必要）
			Microsoft Word 2019～2021推奨 (Word出力したdocx形式のファイル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    を表示・編集する場合に必要）
			Microsoft Excel 2019～2021推奨 (比較表Type2のExcel出力に必要）
 
-------------------------------------------------------------------------------

2  インストール方法

    補強土 をパソコンにインストールする場合は、以下の手順を行ってください。

【ダウンロード購入の場合】
　(1) セットアップCDイメージをメールにてお知らせしましたアドレスよりダウンロード
　　 してください。
　(2) ダウンロードした圧縮ファイル（zip形式）にはパスワードが設定されております。
　　 ご注文時に登録していただきました納品先メールアドレス宛てに、パスワードを
　　 お知らせしておりますので、パスワードを入力し、圧縮ファイルを適当なフォルダ
　　 に展開してしてください。
　(3) 展開したフォルダ内の「GdSetupLuncher.exe」を実行します。
　(4) GODAIセットアップメニューが開きましたら、「補強土 Version * インストール」
　　 をクリックし、画面に表示されるメッセージに従ってセットアップを進めてください。

【CDメディア購入の場合】
　(1) CD-ROMドライブに 補強土 の製品CD-Rをセットしてください。
　(2) GODAIセットアップメニューが開きましたら、「補強土 Version * インストール」
　　 をクリックし、画面に表示されるメッセージに従ってセットアップを進めてください。
(セットアップメニューが開かない場合は、CD内の「GdSetupLuncher.exe」を実行してください)

※USBキーをはじめてお使いになる場合は、デバイスドライバ―のインストールを
行ってください。
	
-------------------------------------------------------------------------------

3  起動方法
	
    補強土 を起動するには次のように操作してください。
    [スタート］－［GODAI 土木アプリケーション］－［補強土 Version15]

-------------------------------------------------------------------------------

4  アンインストール方法

    補強土 をハードディスクから削除する場合は、以下の手順を行ってください。

    (1) 起動している全てのアプリケーションを終了します。
　　(2) [スタート]－[設定]をクリックし、アプリを開きます。
　　(3) 一覧から削除するアプリケーション"補強土 Version15"を選択し[アンインストール]ボタン
　　　　をクリックします。
　　(4) アンインストールが開始されます。後は、メッセージにしたがってください。

-------------------------------------------------------------------------------

5  改訂履歴

********************************** Version15 **************************************
2026/1/16 Version 15.03
[メーカ工法関連]
・DCネット工法について下記の不具合を修正をしました。
　　・ステージ1の繰り返し円弧計算にて、円弧Aにチェックせず、円弧BやCにのみチェック付けた状態で、
　　　ステージ2の補強材配置計算を行うと、のり面工が必ずOUTになる不具合を修正しました。
・GF式鉄筋挿入工法について下記の機能を追加しました。　
　　・のり面工の報告書出力にて、受圧面積Aおよび許容設計荷重TAの算出方法ページを追加しました。

[仕様変更]
・ステージ1の地形座標の入力にて、ポンチ絵の接点と線上を取れる様に変更しました。

[不具合修正]
・ステージ1の地形座標の入力にて、ポンチ絵タブで画面を閉じ、ケースを変更して再度地形座標の入力を開くと、
　入力フォーカスが関係ない箇所と連動する不具合を修正しました。
・ステージ2の補強材の配置条件と補強材長さ条件にて、施工段数、打設角度、水平間隔、挿入長、不動地山の
　定着長の値を開始が終了より大きい値で入力した場合、開始と終了の値でしかトライアル計算されない不具合
　を修正しました。


2025/12/9 Version 15.02
[主な改定内容]
・「切土補強土工法設計・施工指針　令和6年7月」に対応しました。

[メーカ工法関連]
・メーカー専用工法に「DCネット工法」を追加しました。
・ESネット工法について下記の修正をしました。　
　　・のり面工の報告書出力にて、受圧面積Aおよび許容設計荷重TAの算出方法ページを追加しました。
・PANWALL工法について下記の修正をしました。
　　・異形棒鋼(PAN WALL用H)の許容引張応力度を変更しました。
　　・設計支援システムとの連携にて、使用しない鉄筋の長さを0mとしました。
　　・ニューマークとのデータ連携に対応しました。
　　・仮設設計において、補強材長さ調整の補強材抵抗力を無効にした際、本来印刷出力では
　　　"―"表示の部分が"0.000"表記となっていた不具合を修正しました。　
・イーグルホールド工法について下記の修正をしました。
　　・連絡先の企業名を「(株)テザック」から「日本植生(株)」に変更しました。

[仕様変更]
・地形座標入力にて、「4:施工中の安定解析」で原地形を使用」の設定を変更した場合、計算結果のクリア確認を
　表示する様に変更しました。
・ステージ1の安定計算書印刷において、計画安全率が1.2未満となった場合に表示されていた永久に関する注記
　文を非表示に変更しました。

[不具合修正]
・極限摩擦抵抗を粘性土(0.8×Cの計算)にした場合、四捨五入の丸め処理がされない不具合を修正しました。



2024/10/2 Version 15.01
[主な改定内容]
・CADデータ形式の読み込み画面を変更しました。
　　・尺度補正機能の読込座標と補正後座標を表示する様に変更しました。
　　・尺度補正機能の補正倍率をスピンボタンにより、10000000倍～0.00000001倍まで設定可能にしました。
　　・DXF、DWGファイルを読込んだ際に、補正倍率に0.001倍を自動設定する様に修正しました。
　　・座標移動機能を移動後座標から、設定できる様に変更しました。
　　・座標読込みの際に、下3桁で四捨五入を行う様に修正しました。
　　・座標読込みの際に、-9999.999m～9999.999mの入力制限を行う様に修正しました。

[メーカ工法関連]
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。　　
　　・削孔径に任意設定機能を追加しました。(※協会用のみ変更)
　　・補強材配置条件にて、打設間隔の任意設定機能を追加しました。(※協会用のみ変更)
・PANWALL工法について下記の修正をしました。　　
　　・2次製品の規格にて、許容応力Pnaに仮設用の値を追加しました。
　　・のり面工の詳細設計にて、「仮設」設計の際、「常時」の欄を「仮設」に切り替える様に修正しました。
・パワーネット工法について下記の修正をしました。
　　・締付け力Vの[参考値]を変更しました。
・2次製品のアルミディスクにRタイプの規格を2点追加しました。

[仕様変更]
・新規作成時に、自動的にメイン画面が表示されるように仕様変更しました。
・Ver15.00以前の保存ファイルを読込んだ際、のり枠工、台形フレーム、RTフレームの規格単価を、
　最新に更新する様、仕様変更しました。

[不具合修正]
・ポンチ絵機能にて、[Ctrl+V]や[貼り付け]機能が正しく動作しなかった不具合を修正しました。
・繰り返し円弧のC・φ逆算にて、[C、φを登録]にて土質定数を反映した際に、
　極限周面摩擦抵抗τpが「粘性土」により、C×0.8が自動計算されない不具合を修正しました。
・CAD出力機能にて、「sfc」「p21」の形式だと一部図形が消える不具合を修正しました。


2024/7/31 Version 15.00
[主な改定内容]
・補強材およびのり面工の規格、概算工事費の歩掛・単価を令和6年度(令和6年6月時点)の
　データに更新しました。
・切土補強土工法にて、ステージ2の[補強材の配置条件]に、水平間隔の[解説]を追加しました。
・DWG、DXF出力（標準断面図）の互換性を向上しました。
・CAD出力のレイヤ名と線種をカスタマイズ可能にしました。
・CAD出力のレイヤ名初期値をCAD 製図基準に準じた名称に変更しました。

[メーカ工法関連]
・メーカー専用工法に「ホーク・ネイリング」を追加しました。
・のり面工の種類に「ソイルクリート工法」を追加しました。
・のり面工の種類に「ジオ・パネル」を追加しました。
・のり面工の種類から「FFU低荷重用受圧板」を削除しました。
・のり面工の種類から「RSパネル」を削除しました。

[仕様変更]
・登録補強材の「IBOアンカー」を「IBO-Zロックボルト(φ50)」に変更しました。
・プレストネット工法にて、補強材余長の初期値を「0.12」に変更しました。
・CAD出力時の設定を保存ファイルに記憶する様に変更しました。
・CAD出力時の初期保存名をケース名とステージ名の組合せに変更しました。
　例：ケース名「のり枠工」、ステージ2の場合、「のり枠工_補強材の配置」となります。

[不具合修正]
・繰り返し逆算にて、保存ファイルを開いた際に、計算結果を基にグラデーションが描画される不具合を修正
　しました。
・ステージ1の地形データ印刷にて、計画地形の座標入力データをX座標昇順にして表示する際に、同じX座標の
　箇所が逆順に表示される不具合を修正しました。
・ステージ3の印刷にて、補強材配置座標が下2桁表記となる不具合を修正しました。
・ステージ2,3の[のり面工詳細設計]にて、のり枠工、台形フレーム、RTフレームの施工量編集欄がない不具合
　を修正しました。


********************************** Version14 **************************************
2024/5/31 Version 14.02
[メーカ工法関連]
・のり面工の種類に「ジオ・パネル」を追加しました。

[不具合修正]
・繰り返し逆算にて、保存ファイルを開いた際に、計算結果を基にグラデーションが描画される不具合
　を修正しました。
・ステージ1の地形データ印刷にて、計画地形の座標入力データをX座標昇順にして表示する際に、同じ
　X座標の箇所が逆順に表示される不具合を修正しました。
・ステージ3の印刷にて、補強材配置座標が下2桁表記となる不具合を修正しました。


2023/3/29 Version 14.01
[メーカ工法関連]
・メーカー専用工法に「GF式鉄筋挿入工法」を追加しました。
・PAN WALL工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・連携機能によるのり面範囲設定の自動取得に対応しました。
　　・補強材長さ調整にて、補強材抵抗力を無効にする機能を追加しました。
　　　(ステージ2：補強材の配置のみ適用)
　　・補強材長さ調整にて、水平打設角度の入力を可能にしました。

[仕様変更]
・ステージ2の配置計算にて、計算時にのり長を再計算するように変更しました。
・補強材の規格にて、鋼材単価が1本当りで登録されている規格を選択した場合、
　概算工事費ではカプラーピッチと一致する長さの鋼材を採用してましたが、
　全長がカプラーピッチ未満かつ、全長と一致する長さの鋼材がある場合、
　そちらを採用する様に変更しました。

[不具合修正]
・ロックボルト工積算資料の削孔ツールス損耗にて、ボーリングマシン軽量型φ
　90mm、インナービット礫質土の初期値を0.002から0.003に修正しました。
・ステージ2の補強材の規格・条件、のり面工低減係数μの[参考値]にて、「切土
　補強土工法設計・施工要領」の植生工のり面μ=0を選択して[代入]をクリック
　した場合、0が代入されない不具合を修正しました。


2022/11/18 Version 14.00
[主な改定内容]
・補強材およびのり面工の規格、概算工事費の歩掛・単価を令和4年度(令和4年10月時点)の
　データに更新しました。
・概算工事費の積算基準に「SD工法積算資料(簡易方式)」(無足場による削孔工法)を追加しました。
・配置のり面の範囲内に補強材を全段打設する機能を追加しました。
・施工中の安定解析にて掘削底面より上のみを照査する機能を追加しました。

[メーカ工法関連]
・HALUパネル工法について下記の修正をしました。　　
　　・2次製品の規格からハーフパネルを廃止し、2穴パネルを追加しました。
・プレストネット工法について下記の修正をしました。　　
　　・先行荷重による長期許容支持力の計算を追加しました。
・ユニットネット工法について下記の修正をしました。
　　・補強材の規格から「メッキタフボルト(TF26)」を削除しました。
　　・2次製品の規格に支圧板φ550の材料を追加しました。
　　・報告書印刷にて、のり面工低減係数（μ=1.0）の文章を修正しました。
・パワーネット工法について下記の修正をしました。
　　・補強材の計算にて、TRd値に上限を設けました。（最大でTpaまで）
　　・のり面工計算書のWord出力にて、誤字脱字を修正しました。
・LL補強土工法について下記の修正をしました。
　　・2次製品の規格から基本型を削除し、補強材間隔1.5mを超える規格とD25に対応する規格を削除しました。
　　・補強材の規格から「ネジ節棒鋼(LL補強土用) D25」を削除しました。
・SPソイルネイル工法について下記の修正をしました。
　　・補強材の規格から「SPソイルネイル-SR型」を削除しました。
・2次製品のジオメトリーパネルに「GEOP-H」の規格（ハーフサイズ）を追加しました。
・2次製品から「ESCONパネル」を削除しました。

[不具合修正]
・特殊部品の規格にて、データ変更し保存すると次回起動時に立ち上がらなくなる不具合を修正しました。


********************************** Version13 **************************************
2022/9/12 Version 13.05
[主な改定内容]
・兵庫県の「RR併用工法設計システム」への連携ファイル出力機能を追加しました。

[メーカ工法関連]
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。　　
　　・ノンフレーム工法計算書の印刷出力にて、地震時の検討かつ複数の定着層がある地形の場合、
　　　補強材定着長の算定が正しく印刷されない不具合を修正しました。(Word出力は問題なし。)
・パワーネット工法について下記の修正をしました。
　　・ステージ2ののり面工詳細設計画面からWord出力をした際、白紙でファイルが作成される
　　　不具合を修正しました。　

[不具合修正]
・入力値を変更しても、印刷出力を行うとソフトを閉じる際に保存確認する画面が出てこない不具合を
　修正しました。
・ステージ3,4の円弧範囲にて、中心と複数通過点の通過点一覧の設定にある[補強材位置で代入]をする際、
　斜長設定で丁度法尻の座標になる様入力すると、法尻座標が正しく代入されない不具合を修正しました。
・ステージ4の各照査にある[規制条件]にて、安全率の制限が補強前(補強材考慮しない)結果で
　制限の判定をしていた不具合を修正しました。


2022/2/2 Version 13.04
[主な改定内容]
・PowerSSA Version7.00のデータ読み込みに対応しました。

[メーカ工法関連]
・HALUパネル工法について下記の修正をしました。
　　・ステージ2の補強材の配置計算にて、[概算条件]-[土質条件]の積算用土質分類が未入力でも計算が
　　　行えてしまう不具合を修正しました。
・PAN WALL工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・2次製品の規格にて、許容応力(常時)、(地震時)の初期値を変更しました。
　　・打設角度が水平から10°未満の場合 10°にしていた処理を以下の処理に変更しました。
　　　(水平から5°未満の場合は+10°、5°以上10°未満の場合は+5°加算とする。)

[不具合修正]
・上載荷重集計表の印刷にて、左上がり斜面の荷重角度αが右側からの角度を表示している不具合を
　修正しました。 (計算結果には影響ありません。)
・ステージ1の地形座標の入力にて、指定すべりの形状ボタンが押せない不具合を修正しました。
　(新規作成の際に指定すべりの設定をリセットするようにしました。)
・ステージ1の印刷にて、検討方法を繰り返し円弧/直線モードを選択しても、土質定数の断面図に指定すべ
　りが描画される不具合を修正しました。
・ステージ2,3の補強材長さ調整にて、使用を全てチェックOFFにすると強制終了する不具合を修正しました。
　(全てチェックOFFにできないようにしました。)
・ステージ4の施工時の照査条件にて、「T1paを考慮しない」のチェックがOFFでも、2ステージの「T1paを考慮
　しない」がチェックONになっていると、影響を受けてT1paが考慮されなくなる不具合を修正しました。


2021/6/23 Version 13.03
[メーカ工法関連]
・メーカー専用工法に「HALUパネル工法」を追加しました。
・のり面工の「クロスブリッジ」を「ジオメトリーパネル」に差し替えました。
・PAN WALL工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・補強材の規格にて「FRP(PAN WALL用)」の許容引張応力度と呼び径名を変更しました。
　　・設計水平震度の参考値にて、擁壁工指針を初期値に変更しました。
　　・計算書出力にて、To=Tdを選択した場合、To=Td×μと表記していたのを修正しました。
・ESネット工法について下記の修正をしました。
　　・概算工事費の鉄筋材料にて、角度台座や部品2・3を入力しても計上されない不具合を修正しました。
・イーグルホールド工法について下記の修正をしました。
　　・概算工事費の鉄筋材料にて、角度台座や部品2・3を入力しても計上されない不具合を修正しました。

[仕様変更]
・概算工事費にて、市場単価方式の注入材量補正係数の表記を「1+○○」に変更しました。
・概算工事費にて、国土交通省土木工事積算基準のグラウト注入工補正係数の表記を「1+○○」に変更しました。
・ステージ2の印刷・Word出力にて、補強材の配置結果を登録していないと引張り耐力の算出条件を印刷できない
　ように変更しました。

[不具合修正]
・補強材長さ調整にて、補強材の規格を各段別々にし、一部使用をOFFにした場合、概算工事費の鉄筋材料が
　正しい補強材の規格で計算されない不具合を修正しました。
・のり面工の配置にて、のり面範囲丁度に収まるサイズの受圧板を選択した場合、配置OUTになる不具合を
　修正しました。
・ステージ2の印刷出力にて、抵抗力の算出方法を選択した際に、補強材の配置結果を登録していないと空白
　ページが出力される不具合を修正しました。


2021/4/9 Version 13.02
[仕様変更]
・「グリーンパネル」の受圧面積と連絡先を更新しました。

[不具合修正]
・ステージ1の円弧(直線)範囲にて、[Point]ボタン内[繰り返し直線設定]の画像が表示されない不具合を
　修正しました。
・ステージ2にて、連続線配置かつ配置のり面の範囲をを短く設定した場合、範囲外に配置される不具合を
　修正しました。
・ステージ2の配置計算にて、地表以外に配置すると補強材のナンバリングが昇順にならない不具合を
　修正しました。
・ステージ4の施工中の安定解析にて、施工中の地形が正しく作成されない不具合を修正しました。
・五大共通地形データ読み込みにて、荷重のX座標が原地形両端と同じ場合、表示されない不具合を
　修正しました。
・補強材の規格にて、鋼材情報に複数行貼り付けした場合、1行分しか保存されない不具合を修正しました。
・数値の丸設定にて、設定変更により設計水平震度をクリアしていた不具合を修正しました。


2020/8/28 Version 13.01
[主な改定内容]
・地形座標の入力にポンチ絵機能を追加しました。
・CAD出力に「荷重」と「ポンチ絵」を追加しました。
・Web認証に対応しました。

[メーカ工法関連]
・プレストネット工法について下記の修正をしました。
　　・従来の製品を鋼棒型とし、新たにワイヤー型の製品を追加しました。

[仕様変更]
・共通情報ステージでは、検討方法を繰り返しにしても指定すべり線を必ず表示に変更しました。
・CAD出力にて、出力項目の初期設定を変更しました。
・CAD出力のスライス図・スライス情報にて、円弧が複数ある場合 A > B > Cの優先順位で
　出力するように変更しました。
・比較表Type2にて、断面図の解像度を上げました。

[不具合修正]
・ケース名に禁則文字「(\ / : * ? " < > |.)」を使用してた場合、Word出力・CAD出力・五大XML出力が
　行えない不具合を修正しました。
・ファイルを開いてすぐにステージ3の[補強材長さ調整]の概算工事費詳細を開くと、のり面工の数量が
　正しく計上されない不具合を修正しました。
・指定すべり計算にて、C逆算しC=0となった場合、安定計算書出力にてC-tanφ関係式のΣlが0と
　表示される不具合を修正しました。
・五大XML出力にて、コメントが出力されない不具合を修正しました。


2020/2/17 Version 13.00
[主な改定内容]
・補強材およびのり面工の規格、概算工事費の歩掛・単価を平成31年度(令和元年12月時点)の
　データに更新しました。
・繰り返し直線すべりの安定計算機能を追加しました。
・施工中の安定解析にて、マニュアルモードの掘削標高設定をより詳細に設定できるよう拡張しました。
・メイン画面に土質定数を表示・非表示する機能を追加しました。
・ケースの順番入れ替え機能を追加しました。
・土質定数の順番入れ替え機能を追加しました。
・安定計算条件にて、通過線・不通過線の連続線入力に対応しました。
・概算工事費(内訳)にて、単位が一式になってる物は、規格に総数量を表示するよう変更しました。
・比較表Type2にて、概算工事費の項目に「単位」と「数量」を追加しました。
・施工中の安定解析の掘削図の出力範囲を指定できるように変更しました。
・CAD出力にて、土質定数に極限周面摩擦抵抗の「地盤種類」と「τp」を追加しました。
・CAD出力にてスライス図を追加しました。(複数すべり表示時以外)
・CAD出力にて「繰り返し計算：すべり面を全て表示」した場合に現在のすべり面一覧を出力するように
　しました。
・各トライアル計算を行った際、現場の設定-コメント欄の下に最終計算日時を表示するようにしました。

[メーカ工法関連]
・PAN WALL工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・補強材の規格に「異形棒鋼(PAN WALL用H)とFRP(PAN WALL用)」を追加しました。
　　・補強材配置条件の水平間隔にて任意パネルを追加し、任意の製品寸法での計算に対応しました。
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。　　
　　・報告書印刷の「免責事項」の文章を修正しました。(※協会用のみ変更)
　　・「ノンフレーム工法設計施工マニュアル：平成30年4月」に対応しました。
    ・補強材の規格などを変更したときに、配置条件を変更すると強制終了する不具合を修正しました。
　　　(※協会用のみ変更)
・パワーネット工法について下記の修正をしました。
　　・補強材の打設角度δの計算設定を各補強材の平均にした際、補強材全段の平均で算出していたのを
　　　すべり面に掛かる補強材の平均に変更しました。
・のり面工の種類に「FFU低荷重用受圧板」を追加しました。

[仕様変更]
・ステージ0のメイン画面にて、荷重の表示位置を現地形から計画地形に沿うように変更しました。
・ステージ2の補強材の規格・条件にて、引き止め力がマイナスの場合「0.0とする」を初期設定にしました。
・ステージ2の配置結果一覧にて、ソートの状態を保存データに記憶するように変更しました。
・施工中の安定解析にて、簡易・基本・マニュアル・自動照査の画面デザインと印刷出力のデザインを
　統一しました。
・施工中の安定解析-自動モードにて、有効なすべり面がない場合に計算を止めてましたが、
　有効なすべり面がない場合でも計算が止まらないように変更しました。
・施工中の安定解析の結果一覧を保存データに含めるように変更しました。
・地形・すべり面・水位・地層境界の座標入力を1000点まで増加しました。
・マウスで座標入力するときに[Ctrl]キーと同時にクリックすると、
　任意の地形線上の点を登録するようにしました。
・Word出力・CAD出力にて、保存時にケース名に応じてデフォルトファイル名を作成するように
　変更しました。

[不具合修正]
・地形座標の入力にて、座標を変更した際に計算をクリアするかを選択メッセージで選べましたが、
　どちらを選んでも計算クリアされてた不具合を修正しました。
・比較表Type2にて、のり面工でアルミディスクを採用してる際にエラーが出る不具合を修正しました。
・土質設定の強度増加係数の設定項目が出力されていなかった不具合を修正しました。
・印刷出力する時に桁あふれした場合に、指数表記で出力するように変更しました。



********************************** Version12 **************************************
2019/10/29 Version 12.04
・ESネット工法とについて下記の修正をしました。
　　・概算条件の土質条件を設定してなくても、概算工事費が算出できてしまう不具合を修正しました。
・イーグルホールド工法について下記の修正をしました。
　　・概算条件の土質条件を設定してなくても、概算工事費が算出できてしまう不具合を修正しました。
・データ互換のPowerSSAからケース読込みにて、地層線に座標がないデータを読込もうとすると、
　強制終了する不具合を修正しました。
・仮設計算の場合、地震時を検討するにチェックが入ったままだと、繰返し円弧計算の計算表示条件
　が正しく機能しない不具合を修正しました。
・五大開発ソフトウェアページのURL変更に伴い、サポートページや技術情報ページのURLを
　変更しました。
・補強材、2次製品の連絡先一覧にて、リンクの切れてたURLを修正しました。


2019/8/20 Version 12.03
・ウッド筋工法(鉄筋挿入型)について下記の修正をしました。
　　・重量を 52.0kg → 5.2kgに修正しました。
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。　　
　　・報告書印刷の社名ロゴを「日鉄建材株式会社」に変更しました。(※協会用のみ変更)
　　・報告書印刷に「お客様各位」と「免責事項」のページを追加しました。(※協会用のみ変更)
　　・補強材の調整を行ったときに、補強効果係数を再計算するようにしました。
・プレストネット工法について下記の修正をしました。
　　・シール材の解説にて、補強材と注入材の許容付着応力(τc)は考慮しないと記載してましたが、
　　　地山と注入材の周面摩擦抵抗(τp)も考慮しない為、文章を修正しました。(取扱説明書も同様)
・ユニットネット工法について下記の機能を修正しました。
　　・ユニットネット工法の報告書出力にて、「2.工法の概要」の下から4行目にある「ユニットネット」
　　　表記が「ユニットネッ」となってたのを修正しました。
・指定すべり安定計算の逆算にて、再計算ボタンを追加しました。
・補強材の配置計算にて、特殊部品ありかつ特殊部品の余長と入力余長が違う場合に、
　計算結果一覧と配置決定後の安全率が合わない不具合を修正しました。
・補強材の長さ調整にて、補強材を全て削除できないように修正しました。
・補強材の長さ調整にて、使用OFFにしてる補強材のパラメータを変更すると、強制終了もしくは
　自動で使用ONになる不具合を修正しました。
・のり面工詳細設計にて、「解説：配置×」を追加しました。
・のり面工詳細設計にて、のり枠の描画開始位置の[調整]ボタンを削除しました。
・第3ステージの補強材長さ調整にて、設定変更後再計算を促すメッセージを表示するようにしました。
・第4ステージの自動モードにて、動画出力のチェックボックスをオンにしても動画出力が出来ない
　不具合を修正しました。
・印刷出力選択画面にて、第2,第3ステージの「全ON」「全OFF」ボタンで抵抗力指定のチェック
　も対象になるように変更しました。
・報告書出力のTsa計算にて、計算式のAsが腐食環境下の値と一般の値を逆に表示してる不具合を
　修正しました。
・CAD出力に表示される土質定数で、粘着力Cの単位が(kN/m3)と表記してたのを(kN/m2)に修正しました。
・比較表出力にて、出力断面を第2ステージと第3ステージから選択可能にしました。
・PowerSSA Version6.01のデータ読み込みに対応しました。
・取扱説明書のp73にて、解説を修正しました。


2018/10/26 Version 12.02
・全面吹付に「バスク工法wide（既設モルタル補修）」を追加しました。
・アルミディスクの連絡先を変更しました。
・イーグルホールド工法について下記の機能を修正しました。
　・概算工事費(内訳)にて、鉄筋材料を鉄筋挿入工とグラウト注入工の間に移動しました。
・ノンフレーム工法について下記の機能を修正しました。
　・概算工事費(内訳)にて、鉄筋材料を鉄筋挿入工と移設工の間に移動しました。
・ユニットネット工法について下記の機能を修正しました。
　・のり面工の配置にて、支圧版が配置のり面範囲を超えてもOKとしていましたが、他の二次製品同様
　　にOUT判定に修正しました。
　・概算工事費を印刷かWord出力すると、ヘッダーだけのページが出る不具合を修正しました。
・地層境界の入力にて、地層境界を削除した際に計算結果クリア確認のメッセージを表示するように
　変更しました。
・地形座標入力のすべり面にて、円弧タイプを単円弧で作成する際、地層認識がされてない場合に
　強制終了する不具合を修正しました。
・繰返し円弧の有効範囲の設定にて、開始のみ設定した場合、画面を閉じる際に自動で終了に
　値が変更される不具合を修正しました。
・繰返し円弧の通過線・不通過線にて、地表面に設定した場合の判定精度を向上しました。
・支圧応力度の参考値にて、設定してある特殊キャップが選べなくなる不具合を修正しました。
・第3ステージの繰り返し円弧計算にて、計算表示条件の補強前安全率で「≦」を入力しても
　「＜」と表示される不具合を修正しました。
・第4ステージの施工時の照査条件にて、初期値を変更しました。
・第4ステージの施工時の照査条件にて、仮設で設計する場合は腐食しろの設定を無効(考慮しない)
　を選択可能に変更しました。
・第4ステージの施工時の照査条件にて、[前の条件をコピー]で計画安全率をコピーしないように
　変更しました。
・第4ステージにて、仮設の許容応力度等が空欄の補強材を選んでる場合、仮設設計で計算すると
　エラーメッセージが表示されず不当な計算がされる不具合を修正しました。
・第4ステージにて、本来直壁地形がある場合はその区間が計算されないようになってますが、
　[4.自動モード]ではエラーメッセージが表示されず強制終了してた不具合を修正しました。
・比較表Type2にて、2ページ目のテキストを入力し出力すると1ページ目に上書きされる不具合を
　修正しました。


2018/1/19 Version 12.01
・指定すべりを入力する際、最後尾に空白行が残り、スライスが正しく切られない不具合を
　修正しました。
・円弧+深度の繰返し円弧計算の場合、深度の最大円弧が一部計算されない不具合を修正しました。
・繰返し円弧計算にて、円弧範囲の最大-最小がピッチで割り切れる場合に、範囲の最大が一部
　計算されない不具合を修正しました。
・配置のり面の選択にて、補強材の除外区間を入力したのり長より長くした場合、プログラムが
　強制終了する不具合を修正しました。
・補強材の配置計算にて、全く同じ計算結果が複数作成される不具合を修正しました。
・Word出力にて、「<」「>」を入力すると出力したWordファイルが壊れる不具合を修正しました。


2017/11/17 Version 12.00
・メーカー専用工法に「ウッド筋工法(鉄筋挿入型)」を追加しました。
・メーカー専用工法に「イーグルホールド工法」を追加しました。
・補強材の規格に「GFRPロックボルト」を追加しました。
・全面吹付に「長寿命補強土」を追加しました。
・のり面工の種類に「アルミディスク」を追加しました。
・「MKフレーム」の名称を「MK受圧板」に変更し、規格を更新しました。
・特殊部品機能を追加しました。
　　・特殊部品の種類に「UFOキャップ」を追加しました。
　　・特殊部品の種類に「ネイブルシステム」を追加しました。
　　・特殊部品の種類に「フラットキャップ」を追加しました。
　　・特殊部品の種類に「ベルキャップF」を追加しました。
・補強材およびのり面工の規格、概算工事費の歩掛・単価を平成29年度(平成29年10月時点)の
　データに更新しました。
・ロックボルト工積算資料(全国特定法面保護協会 平成27年度)に対応しました。
・のり枠工の延長機能を追加しました。
　　・「のり枠工」、「台形フレーム」、「RTフレーム工法」、「GTF受圧板工法」に対応
・補強材の規格から「QS自穿孔ロックボルト」を削除しました。
・のり面工の種類から「ミニフィットフレーム」を削除しました。
・概算工事費から「土木工事積算標準単価」を削除しました。
・水の単位体積重量の初期値を 10.000 (kN/m3)に変更しました。
・繰り返し円弧計算の制限条件にて、通過線・不通過線を複数入力可能に変更しました。
・削孔径の設定を指定のみに変更しました。(補強材の基準に準じるは削除)
・標準断面図出力ボタンをツールバーに追加しました。
・繰返し円弧計算の中心が地中にある場合、深度が正しく計算されない不具合を修正しました。
・計算結果の表示条件にて、範囲絞り込み機能を追加しました。
・のり面工の地盤支持力を検討した時、"Td"にて計算してたのを"To"に変更しました。
・張出し部を無視した設計の場合、張出し長(梁計算)を強制的に0mにするよう変更しました。
・比較表Type1にて、指定すべりの補強後安全率が正しく表示されない不具合を修正しました。


********************************** Version11 **************************************
2018/1/19 Version 11.06
・円弧+深度の繰返し円弧計算の場合、深度の最大円弧が一部計算されない不具合を修正しました。
・繰返し円弧計算にて、円弧範囲の最大-最小がピッチで割り切れる場合に、範囲の最大が一部
　計算されない不具合を修正しました。
・繰返し円弧逆算の表示条件にて、円弧+深度の繰返し円弧計算の場合に深度の絞込みが正しく
　機能してない不具合を修正しました。
・繰返し円弧逆算の表示条件にて、キャンセルを選択してもOKになる不具合を修正しました。
・補強材の配置計算にて、全く同じ計算結果が複数作成される不具合を修正しました。
・標準断面図出力ボタンをツールバーに追加しました。
・比較表Type1にて、指定すべりの補強後安全率が正しく表示されない不具合を修正しました。


2017/8/17 Version 11.05
・PAN WALL工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・報告書印刷の安全率と必要抑止力の式にて、一部数値が表示されない不具合を修正しました。
・プレストネット工法の概算工事費において、AS345-Pボルトの防錆材欄が計上されてない不具合を
　修正しました。
・荷重入力にて、分布荷重の作用範囲Xを右端座標～左端座標で入力した場合、座標の入れ替えと
　同様に荷重の値の入れ替えも行うように修正しました。
・地形座標を入れ、地層認識する前の段階でC、φの有効桁を変更すると強制終了する不具合を
　修正しました。
・地層認識にて計画地形が現地形をはみ出た場合、エラー地層が作成されるメッセージを
　表示するよう変更しました。
・繰返し円弧計算の計算結果一覧画面から印刷出力を行う際に、地震時のみの出力を選択しても、
　常時の画面が印刷される不具合を修正しました。
・配置のり面の選択にて補強材の範囲を連続線に設定した場合、範囲内に補強材が配置されない
　不具合を修正しました。
・施工日数のWord出力において、誤字・脱字や体裁を修正しました。
・補強材長さ調整の最適化にて、調整後の概算工事費が正しく表示されない不具合を修正しました。
・施工中の安定解析にて「すべり面一覧を作成」にチェックを付けず2次追跡計算を行うと、
　強制終了する不具合を修正しました。
・CAD出力にてのり面工の厚さが100mm以下の場合に100mmとして描画してましたが、1mm以下の場合のみ
　1mmとして描画するよう変更しました。


2017/1/10 Version 11.04
・ハイブロックMKフレームの名称をMKフレームに変更し、規格を更新しました。
・PAN WALL工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・仮設計算の場合、印刷を行おうとすると強制終了する不具合を修正しました。
　　・報告書印刷の入力座標出力が2ページあると、文字化けする不具合を修正しました。
　　・報告書の概要と削孔径の一部文字を修正しました。
・指定すべり計算のすべり面座標において、入力座標が2点以下で円弧形状にした場合、安定計算
　画面を開こうとすると強制終了する不具合を修正しました。
・指定すべり面の座標が残っている状態で、繰り返し円弧計算を行った場合、誤ってエラーメッセージ
　が表示され、補強材計算が実行されないことがある不具合を修正しました。
・繰り返し円弧の複数通過点において、代入機能（等ピッチ、補強材位置）で座標入力した場合、
　円弧が作成されないことがある不具合を修正ました。（座標点の線上認識方法を修正）
・配置のり面の選択において、連続線入力とした場合、右上がりと左上がりの判定が入力座標で
　認識していたため、補強材の配置計算が行えないことがある不具合を修正しました。
・削孔長（挿入長LB）が7mを超えた場合、注意メッセージを表示するようにしました。


2016/10/26 Version 11.03
・PAN WALL工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・ステージ1の繰り返し円弧計算において、常時・地震時で同一の円弧を選択可能にしました。
　　・報告書印刷に地形座標や安定計算式、各補強材における層ごとの挿入長を追加しました。
　　・のり面工（パネル）の許容応力値を修正しました。
・数値の丸め設定に設計水平震度Khの丸めを追加しました。（少数2桁をデフォルト）
・円弧範囲の設定に、【中心と複数通過点】を追加しました。
・ステージ4の簡易照査と基本照査に照査制限（Fsを非表示にする機能）を追加しました。
・配置のり面の選択で、X座標（またはY座標）を手入力した場合、地表面を自動設定する機能を
　追加しました。
・CAD取り込み機能において、DXFとDWG形式を読込んだ時、取込んだ座標がずれる不具合を修正しました。
・CAD出力の際、座標がずれる不具合を修正しました。
・ソフトを閉じる際に、変更点があった場合、保存確認する画面が出てこない不具合を修正しました。
・集中荷重をすべり面頭部または末端位置に設定すると、認識されない不具合を修正しました。
・凹型地形の場合、施工時照査（ステージ4）の段階掘削が実行されない不具合を修正しました。
・概算工事費の基準がエアグラウトドリル工法積算資料の場合、工事費内訳画面を開くと、強制終了
　することがある不具合を修正しました。
・指定すべり計算で、逆算をしない場合でも印刷実行時に仮定安全率の入力エラーが出る不具合を
　修正しました。
・補強材情報画面およびその印刷帳票において、すべり面と交差しない補強材のTdは、非表示
　にしました。


2016/9/6 Version 11.02
・クモの巣ネット工法、パワーネット工法、HDネット工法について下記の修正をしました。
　　・ネット張り工の面積計算を「縦間隔÷2×(補強材段数-1)×10m」に変更しました。
・ノンフレーム工法について下記の機能を修正しました。
　　・削孔径φ90の時、Word出力でエラーが出る不具合を修正。
・ユニットネット工法について下記の機能を修正しました。
　　・ユニットネット工法の規格変更しました。
　　・ユニットネット工法にネット径φ6.0の規格を追加したことに伴い、「受圧面積A」と
　　　「許容設計荷重TA」を都度計算に変更しました。
　　・頭部部材に「CSナット」を追加し、従来の「UNキャップ」との切替えを可能にしました。
・GodaiXML読み込みにて、集中荷重の荷重Qの値が角度に読み込まれる不具合を修正しました。
・PowerSSA読み込みにて、内部データ量が400点を超える場合、エラーが出る不具合を修正しました。
・地震時の荷重にて、抵抗または滑動のチェックボックスをOFFにしても、Qvに計上されてたのを
　修正しました。
・土質定数にてCの値が空欄の場合、τpの参考値が代入されない不具合を修正しました。
・指定すべりの逆算に、仮定安全率Fs0の項目を追加しました。
・繰り返し円弧の一部円弧が、地層の分かれ目で止まる不具合を修正しました。
・のり面工厚さを少数3桁目まで入力してる場合、概算工事費の全長が計算で表示される全長と一致
　しない不具合を修正しました。
・施工日数のエラー情報が保存されてなかったのを修正しました。
・繰り返し円弧計算にて、円弧Aを登録せずにステージ2の「のり面工詳細設計」画面を開くと
　プログラムが強制終了する不具合を修正しました。
・印刷、Word出力の誤字・脱字を修正しました。
・CAD入出力にて、CRAFT5Ver6のファイルデータに対応しました。
・CAD出力にて、DWG出力を追加しました。
・Excel出力の比較表Type2にて、概算工事費が円単位で出力してるのに(千円)単位と記述してたのを
　修正しました。


2015/12/17 Version 11.01
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。
　　・繰返し円弧の計算書印刷で、誤って指定すべり(解析済)計算書の出力が混在する場合
　　　があった不具合を修正しました。
　　・計算書印刷のFs算出式やPr算出式および文章の表現を変更しました。
　　・Word出力の体裁を調整しました。


2015/10/9 Version 11.00
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。
　　・計算結果がOKでもすべての打設間隔をトライアルできる機能を追加しました。
　　・補強効果係数において、移動層厚Lが3.0m～4.0mの場合はL=2とL=3の関数で外分補間
　　　するように変更しました。
　　・補強材定着長の上限値を削除しました。
　　・補強材余長を 0.17m 固定にしました。(※市販版のみ)
　　・仮設足場の数量算出において、配置断面から面積計算する機能に対応しました。
　　・単管削孔（他穿孔）の工事費において、礫質土にも対応しました。(初期値は空欄)
　　・補強材の調整の配置座標(X,Y)を編集できるようにしました。
　　・定着長の設定で、根入れラインから定着長を求める機能を追加しました。
　　　(※協会用のみ使用可能)
・プレストネット工法について下記の修正をしました。
　　・許容地盤支持力において、参考値からの入力を2倍(短期扱い)で代入するように変更しました。
　　・地盤支持力照査において、To式(短期支持力)のみで照査するように変更しました。
・補強材およびのり面工の規格、概算工事費の歩掛・単価を平成27年度(平成27年7月時点)の
　データに更新しました。
・のり面工の種類に「ESCONパネル」を追加しました。
・グリーンパネルの規格にミドルサイズを追加しました。
・周面摩擦抵抗の安全率(Fsa)の参考値に、地山補強土工法　設計・施工マニュアルを追加しました。
・数値の丸め設定にて、安全率の計算丸めのデフォルトを「切り捨て」に変更しました。
・補強材Noの振り方をY座標の高さから、補強材間の距離から番号を振る方法に変更しました。
・Windows10に正式対応しました。
・Word出力を高速化し、編集がしやすい書式に変更しました。
・CAD出力において、旗揚げや寸法線等も出力できる機能を追加しました。
・比較表において、工法概要や施工性等の文章入力ができるタイプを追加しました。
・Excel出力した比較表の施工延長の編集を可能にし、施工延長に応じた概算工事費を
　算出できるようにしました。


********************************** Version10 **************************************

2015/7/10 Version 10.03
・地形座標の入力で、座標が未入力の地層境界があると、第1ステージの地形データ印刷に、
　地層境界が出力されなくなる不具合を修正しました。
・地形座標の入力画面を開いている時、フローから他の画面を開くと画面を閉じれなくなる
　不具合を修正しました。
・指定すべり計算を選択した場合、指定すべり安定計算が行われてなくても、補強材の配置計算が
　行える不具合を修正しました。
・極限周面摩擦抵抗τpが入力されてない場合、補強材の配置計算でτp=0として計算するように
　変更しました。
・補強後の安全率照査にて、Tdなしの円弧を選択した場合、報告書印刷で強制終了する不具合を
　修正しました。
・報告書印刷ののり枠の設計にて、引張鉄筋量の判定が逆になる不具合を修正しました。


2015/3/16 Version 10.02
・メーカー専用工法にESネット工法を追加しました。
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。
　　・カップラーの数量をカップラーピッチを指定して算出する方法に変更しました。
　　・計算書の印刷出力で、地山補強土工法設計・施工マニュアルを選択した場合、極限周面摩擦
　　　抵抗の表が作成されない不具合を修正しました。
　　・計算書の印刷出力で不動層が複数ある場合、τpの少数桁表記が2位になっているのを、3位に
　　　変更しました。
・「NINJAパネル」の規格を変更しました。（Mタイプを追加）


2014/12/11 Version 10.01
・メーカー専用工法にＧＴＦ受圧板工法を追加しました。
・のり面工の種類に「NINJAパネル」を追加しました。
・のり面工の種類に「クロノパネル」を追加しました。
・プレストネット工法の規格「PN-□750」の受圧面積を 0.526 → 0.562 に修正しました。
・すべり面座標で、「3点円弧に置換」した時、追加された座標が即反映されない不具合を
　修正しました。
・第1ステージの安定計算書（メーカー専用工法のみ）にて、補強斜面の計画安全率の文章を修正
　しました。
・施工日数を算出する場合、概算工事費(内訳)の、のり面工の単価表ボタンが表示されない不具合
　を修正しました。
・のり面工詳細設計画面にて、RTフレーム工法を選択した時、箱抜き径の参考値ボタンを押すと
　Word出力が始まる不具合を修正しました。
・のり面工詳細設計画面にて、2次製品を選択した時、1範囲の地盤支持力の検討と許容支持力
　を変更すると、すべての範囲が変更されてしまう不具合を修正しました。
・のり面工詳細設計画面にて、2次製品を選択した時、地盤支持力を検討にすると、計算結果
　一覧の結果が変わってしまう不具合を修正しました。
・報告書印刷にて、「抵抗力算出の指定」をチェックしなかった場合、補強材の計算対象を強制的
　にNo.1にしてたのを、円弧に交差する最初の補強材になるように変更しました。
・報告書印刷にて、補強材の計算が正しく改ページされない不具合を修正しました。
・報告書印刷にて、2次製品を選択した時、のり面工設計の製品重量が表示されない不具合を
　修正しました。
・比較表選択画面に表示する断面図が大きいと、描画範囲からはみ出でる不具合を修正しました。
・ユニットネット工法において、のり面工の報告書印刷を修正しました。


2014/2/28 Version 10.00
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・補強材の配置計算で、安全率照査がOKでもすべての間隔を計算処理できる機能を追加。
　　・補強材長さ調整で、XY座標も編集できるよう修正。
・PAN WALL工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・報告書出力で、地震時の結果が第2ステージの円弧Bの結果ではなく、第3ステージの結果
　　　が出力されていた不具合を修正。
　　・指定すべりの地震時考慮で計算し、印刷対象モデルを「常時+地震時」にした場合、第2
　　　ステージの出力で印刷されない項目がある不具合を修正。
・補強材およびのり面工の規格、概算工事費の歩掛・単価を平成25年度(平成26年1月時点)の
　データに更新しました。
・のり枠工の設計・施工指針（改訂版第3版）（平成25年10月）に対応しました。
・補強材規格のネジ節棒鋼に「AS345-Pボルト」を追加しました。
・SPソイルネイル工法の削孔材料損耗の規格および積算を変更しました。
・安定計算式の初期値を修正Fellenius法(道路土工)に変更しました。
・のり面工係数 fa と低減係数の条件設定を保存するようにしました。
・仮設足場の面積を地形断面で算出できる機能(CAD出力を含む)を追加しました。
・仮設足場の単価の設定を概算工事費メニューの中に移動しました。
・概算工事費の条件設定画面で、選択した基準と違う基準の画面が表示される不具合を修正しました。
・積算歩掛による施工日数を算出する機能を追加しました。
・断面図にのり枠を描画する場合、描画開始位置の設定ができるように変更しました。
・施工時の安定解析で、途中の断面をCAD出力できる機能を追加しました。


********************************** Version9 ***************************************

2013/12/10 Version 9.05
・のり面工の検討をしていないファイルが読み込めなくなっていた障害を修正しました。


2013/12/9 Version 9.04
・繰り返し円弧のコンター図で最大抑止力の表示の場合に、最小安全率の抑止力が表示される
　障害を修正しました。
・ケースコピーをした場合に、補強材の配置結果一覧ののり面工の金額がおかしくなる障害を
　修正しました。


2013/9/2 Version 9.03
・メーカー専用工法にパワーネット工法を追加しました。
・PAN WALL工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・設計水平震度の参考値に擁壁工指針を追加しました。
　　・補強材の配置条件で、補強材の段ごとに周面摩擦抵抗τpを低減する設定ができる機能を
　　　追加しました。
　　・初期値の設定を変更しました。
・LL補強土工法について下記の修正をしました。
　　・PN型と基本型に対応しました。
・RTフレーム工法の標準断面の規格を変更しました。
・繰り返し円弧による逆算でCがマイナスの時、安全率が求まっていないので逆算の安定計算書を
　印刷できないように修正しました。
・繰り返し円弧による逆算で、計算結果の「安全率」を「登録C,φによる参考Fs」に変更しました。
・設計引張力が整数3桁を超えた場合、検討フローの印刷出力にて ##### と表示される障害を
　修正しました。
・のり枠工の工事費を変更し、保存して閉じると次回から起動出来なくなる障害を修正しました。
・第2ステージの補強前の安定計算結果、断面図印刷でNeの値が間違っている障害を修正しました。
・CADデータ形式の読み込みで、入力座標を小数3桁で丸めるように変更しました。
・のり面工で吹付け工を選択したとき、本来設計計算を行わないのに第3ステージの集計結果一覧表
　で「のり面工詳細判定」が「OK」と表示される不具合を修正しました。
・施工時の照査条件(第４ステージ)にて、T1paを考慮する、しないを選択出来るようにしました。


2012/12/11 Version 9.02
・上載荷重を複数設定した場合、上載荷重集計表が印刷されないことがある障害を修正しました。
・N-Uマイナス時の計算条件の設定で、初期値を「N-U=0.0とする」に変更しました。
・補強材長さ最適化において、斜面傾斜の設定が考慮されない障害を修正しました。
・施工中の安定解析で、等値線の設定が反映されない障害を修正しました。
・ユニットネット工法において、「地表面に対して直角から上向き」を選択した時の印刷、比較表
　の表現を修正しました。
・クモの巣ネット工法において、補強材に登録されているシース材を概算工事費の算出時に計上しない
　ように変更しました。
・PowerSSA Version5.52のデータ読み込みに対応しました。


2012/9/27 Version 9.01
・地形座標を逆順に並び替える機能を追加しました。
・指定すべり計算において、すべり面強度を逆算C=0とした場合、C・φ逆算の印刷の計算過程の値が
　一部間違っている障害を修正しました。
・繰り返し円弧のすべり面強度を指定C・φと選択した場合、C・φ逆算の印刷が間違っている障害
　を修正しました。
・簡易照査、基本照査の掘削図の印刷において、施工段階の表記が間違っている障害を修正しました。
・頭部プレートの検討時に穴径（支間長）を入力できるように変更しました。
・補強後の安全率照査の集計結果一覧表において、表示されるToの値が間違っている障害を修正しました。
・動画マニュアルを追加しました。
・アップデート情報をお知らせする機能を追加しました。


2012/9/5 Version 9.00
・地震時のC・φ逆算に対応しました。
・座標軸の範囲を自動で調整する機能を追加しました。
・荷重の載荷条件で、常時/地震時/仮設のそれぞれに設定できる機能を追加しました。
・繰返し円弧による逆算画面で、円弧範囲メッシュが表示されない障害を修正しました。
・繰返し円弧計算で、円弧範囲メッシュを多角形で設定できる機能を追加しました。
・計算結果一覧および配置結果一覧で、安全率が計画安全率に満たない場合またはのり面工が
　OUTの場合、赤色で表示するように変更しました。
・補強材配置結果一覧で、のり面工OUTを表示しない設定を追加しました。
・補強材の配置でのり面工がTdなしとなった場合、規格が決定しないので印刷できないように
　修正しました。
・CADデータ形式の読み込みで、DWGファイルに対応しました。
・CADデータ形式の読み込みで、DXFファイルを読み込んだ場合に参照図が表示されない障害を
　修正しました。
・補強材の抵抗力一覧表、配置図の印刷で、表示される断面図が間違っている障害を修正しました。
・スライス座標一覧の印刷に重心の表示を追加しました。


********************************** Version8 ***************************************

2012/08/02 Version 8.06
・メーカー専用工法を選択している場合に、データ互換の読み込み機能を使用すると一部がNEXCO要領
　のデータとなってしまう障害を修正しました。
・CRAFT5 Version5のCADデータ形式の読み込みに対応しました。


2012/07/30 Version 8.05
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。
　　・指定すべり安定計算、繰り返し円弧計算にて、計画安全率を入力しないと計算できないように
　　　変更しました。
・PAN WALL工法について下記の修正をしました。(※協会用のみ使用可能)
　　・配置のり面の選択で、除外区間および配置開始位置の入力ができるように変更しました。
　　・のり面の配置範囲の地表線に対してパネルの前面となるように変更しました。
　　・補強材の配置条件で、水平間隔の指定方法として下段から0.9mを追加しました。
　　・検討フローの印刷に表示されるパネルの寸法の間違いを修正しました。
　　・補強材の規格を変更しました。
　　・初期値の設定を変更しました。
　　・連絡先を変更しました。
・ユニットネット工法について下記の機能を追加しました。
　　・補強材の打設角度を、のり面の直角方向からの角度指定ができるように変更しました。
・RTフレーム工法に対応しました。
・切土補強土工法を選択した場合に、フラットキャップの検討ができるように変更しました。
・土質定数の設定で、極限周面摩擦抵抗のみの設定ができるように変更しました。
・周面摩擦抵抗の安全率を小数第２位まで設定できるように変更しました。
・補強材の配置計算で、複数の円弧ABCを検討している場合に、のり面工の計算が１つでもOKとな
　るとその他の円弧でOUTであっても規格が採用されてしまうことがある障害を修正しました。
・のり面工詳細設計で、複数の円弧ABCを検討している場合に、のり面工の規格を変更しても反映
　されない障害を修正しました。
・地形の入力方向によって、のり面工の描画が正しく表示されない障害を修正しました。
・のり面工の詳細設計で、プレートの検討機能を追加しました。
・施工中の安定解析において、簡易照査を補強材の配置前と配置後の段階に分けて安全率を算出
　するように変更しました。
・指定すべり安定計算において、解析済の値を使うときにモーメントで入力した場合、安定計算書
　の印刷がただしく表示されない障害を修正しました。
・許容補強材力のグラフ印刷において、円弧ABCの中で登録していない円弧のグラフも出力される
　障害を修正しました。
・安全率Fsの小数点以下有効桁を4桁にした場合、印刷出力にて ##### と表示される障害を
　修正しました。
・Version7以前の補強土ファイルが正常に読み込めない障害を修正しました。
・最近使ったファイルリストの6～10番目のファイルが正常に読み込めない障害を修正しました。
・PowerSSA Version5.5のデータ読み込みに対応しました。


2012/06/06 Version 8.04
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。
　　・仮設の場合、補強材の配置計算ができなかった障害を修正しました。
　　・仮設の場合、報告書の印刷で常時の表記が混在していた障害を修正しました。
　　・削孔径が90mmの場合、補強効果係数が未設定でも計算できてしまう障害を修正しました。
・補強材およびのり面工の規格、概算工事費の歩掛・単価を平成24年5月時点のデータに更新しました。
　　・LL補強土工法の規格変更
　　・ノンフレーム工法の規格変更
　　・プレストネット工法の規格変更
・機械運転損料単価を「供日1日当たり換算値」から「運転1時間当たり換算値」に変更しました。
　　（ただし、以下の項目は対象外です）
　　・単位が「供日」の項目は、旧来どおり「供日1日当たり換算値」を使用
　　・発動発電機、空気圧縮機、クレーンは、旧来どおり「賃料」を使用
・地層認識をした場合に、小さい面積の層が削除されてしまう障害を修正しました。
・繰返し円弧範囲の設定が不十分な場合、CAD出力や計算を行うと強制終了する障害を修正しました。
・補強材の配置計算で、画面から許容補強材力のグラフが印刷できない障害を修正しました。
・補強材長さ調整で、使用のチェックを外した場合に総削孔長のに反映されない障害を修正しました。
・補強材の長さ最適化で、クリップボードへコピーが指定すべりの場合にずれる障害を修正しました。
・地形がオーバーハングしている場合、のり面工の描画が正しく表示されない障害を修正しました。
・施工時の安定解析で、不通過層の設定が正しく反映されない障害を修正しました。
・検討フローおよび設計計算書の印刷で、指定すべり計算のS、Tを直接入力した場合に、補強後の
　安全率照査の結果にも入力したS、Tでの安全率を表示していた障害を修正しました。
・地形データの印刷で、地層境界線の座標が途中までしか表示されない障害を修正しました。
・安定計算書の印刷で、必要抑止力の式 ΣS/(ΣT-Pr) を選択した場合の計算式の表記ミスを
　修正しました。
・上載荷重集計表の印刷で、集中荷重のみの場合に印刷されないことがある障害を修正しました。
・上載荷重集計表の印刷で、荷重分力の算出式の表記ミスを修正しました。
・のり面工報告書の印刷で、フリーフレーム工法のモーメント算出式における係数の表記ミス
　（２スパンのとき）を修正しました。　


2011/10/24 Version 8.03
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。
　　・すべり面傾斜角θ（複合すべりの場合）の算出方法を修正しました。
　　　また、[すべり面情報]ボタンを削除しました。
　　・「計算される定着長の上限」の値を編集可能にしました。(※協会用のみ入力可能)
・PAN WALL工法について下記の障害を修正しました。(※協会用のみ使用可能)
    ・補強材の配置条件の水平間隔欄で "1.80mでOUTの場合、上段から0.90mにする" 設定に
      した場合、全て0.90m の組み合わせの場合に計算しなかった障害を修正しました。
    ・繰り返し円弧計算時に、のり面工詳細設定(第２ステージ)画面を開いたときに、円弧A,B,C
      に対応した計算結果が正しく出力されていなかった障害を修正しました。
    ・許容補強材力Tpaのグラフ印刷で、ステージ3のPANWALL工法の仮設時に正しく印刷されない
      障害を修正しました。
・ユニットネット工法で、補強材の長さ調整を行った場合にのり面工が配置×になることが
　ある障害を修正しました。
・補強材長さ調整で、挿入または削除した場合に概算工事費の総削孔長が正しく計算されない
　障害を修正しました。
・補強材の規格・条件で補強材による抵抗力を引き止め力Shのみと締め付け力Ssのみを選択した
　場合で、印刷の補強後安全率計算の式が両方考慮になっていた不具合を修正しました。
・反力体の厚さが1mm単位まであるものに対して、反力体が計算できない障害を修正しました。
・許容補強材力Tpaのグラフで、施工段数1段の時、グラフ表示ができない障害を修正しました。
・のり枠を描画するときに、地形線の内側に入り込んでしまうことがある障害を修正しました。
・印刷において、抑止力・すべり抵抗・滑動力・法線力の表示が ### となる障害を修正しました。
・検討フロー印刷にて、補強材長さ調整後の安全率が印刷に反映されてない障害を修正しました。
・設計計算書の印刷で、仮設を選択されてても地震時を検討するにチェックしてある場合、
　設計水平深度のページが誤って表示される不具合を修正しました。
・設計計算書の印刷で、のり面工の設計にある設計せん断力Vd、設計せん断耐力Vrdの誤記を
　修正しました。
・設計計算書の印刷で、のり枠の描画をOFFにしても表示される障害を修正しました。
・設計計算書の印刷で、設計水平震度の図の凡例が間違っていたのを修正しました。
・設計計算書の印刷で、切土補強土工法の設計の円弧がでない障害を修正しました。
・安定計算書の印刷で、Word出力時安定計算のθ欄に余計な文字が表示される障害を修正しました。
・安定計算書の印刷で、安定性の評価の滑動力Tとすべり抵抗Sの表示が ##### と表示される
  障害を修正しました。
・指定すべり安定計算の印刷で、ページが白紙で表示される障害を修正しました。
・比較表出力時にノンフレーム工法が含まれているとプレビュー時に強制終了する障害を
  修正しました。


2011/07/11 Version 8.02
・使用材料費（頭部処理材）にフラットキャップ（災対新技術研究会）を追加登録しました。
・HDネット工法の画面および印刷で、記号等の表現を変更しました。
・ノンフレーム工法について下記の項目を変更しました。
    仮設時の検討を追加。
    すべり面傾斜角θの設定で、「複合すべりとして検討」を選択した場合にθを自動算出。
    補強効果係数αの算出方法で、αを直接入力した場合は全縦間隔でその値を使用。(※協会用のみ入力可能)
    鉄筋挿入工の数量を補強材全長から削孔長に変更。
    注入パイプの設定を削除。
    小口径単管削孔方式（レッグハンマ）の対応径にφ65mmを追加。
    補強材の許容応力度と鋼材単価を更新。
・ユニットネット工法について、削孔径がφ65mmを超える場合、概算工事費の計算を対象外としました。
・ミニフィットフレームの据付費に製品価格が含まれていたのを修正しました。
・N値を入力しても極限周面摩擦抵抗が算出されない障害を修正しました。
・指定すべり安定計算で、計画安全率が未入力の場合印刷できない障害を修正しました。
・繰り返し円弧計算で、円弧中心のピッチが細かいと計算できない範囲ができてしまう障害を修正しました。
・繰り返し円弧による逆算で、計算の丸め処理が反映されていない障害を修正しました。
・繰り返し円弧による逆算で、通過点と半径を選択した場合に計算できない障害を修正しました。
・補強材の規格・条件画面で、極限周面摩擦抵抗を設定できるように変更しました。
・補強材の規格・条件画面で、補強材の規格参照ボタンから規格データを初期値に戻す、または
 ファイルを読み込んで変更しても、画面が更新されない障害を修正しました。
・補強材の配置計算で、のり面工を考慮した場合に補強材の全長丸めがおかしい障害を修正しました。
・仮設時の許容補強材力のグラフ表示がおかしい障害を修正しました。
・のり面工のTdと補強材のTdが丸め処理により0.001程度ずれる障害を修正しました。
・断面図にのり枠工を描画する場合、端部の外側におかしな描画をする障害を修正しました。
・五大共通地形データ（XML形式）の読み込み、保存に対応しました。
・PowerSSA Version5のデータ読み込みに対応しました。
・地形データの印刷で、断面図と土質定数を表示するように変更しました。
・地形データの印刷で、改ページやヘッダ表示がおかしい障害を修正しました。
・地形データの印刷で、N値が入力された場合、土質定数の欄に表示するように変更しました。
・繰り返し円弧計算の計算結果一覧の印刷で、等値線図に表示される円弧を登録したABCの円弧
 に修正しました。
・スライス詳細集計表の印刷で、左側高さ・右側高さの表示を小数3桁までに修正しました。
・のり面工を計算しない設定の場合、ステージ3の計算画面から印刷ができない障害を修正しました。
・設計計算書の印刷で、補強材の断面積の単位が間違っていたのを修正しました。
・設計計算書の印刷で、補強材配置後に長さ調整で変更した場合の安全率が反映されない障害
 （指定すべりの場合のみ）を修正しました。
・CADデータの読み込みで、選択工法が自動で切土補強土工法に切り替わるのを修正しました。


2011/02/21 Version 8.01
・PAN WALL工法の設計計算機能を追加しました。(※協会用のみ使用可能）
・荷重の入力画面に名称変更ボタンを追加しました。
・極限周面摩擦抵抗をN値から算出できる機能を追加しました。
・すべり面の端部が鉛直の場合、オーバーハングと認識して計算できなくなる障害を修正しました。
・繰り返し円弧によるCφ逆算の印刷で、仮定安全率が正しく表示されない障害を修正しました。
・繰り返し円弧によるCφ逆算画面から印刷した場合、カーソル行の結果が印刷されるように変更しました。
・繰り返し円弧計算の計算表示条件で、最大抑止力のみ表示とした場合に等値線が表示されない障害を
　修正しました。
・繰り返し円弧計算の計算表示条件に、異常値（Fs≦0, T≦0など）を除外する機能を追加しました。
・補強材の規格・条件画面で、周面摩擦抵抗の安全率の参考値を代入すると地震時の値がクリアされる
　障害を修正しました。
・補強材の規格を選択していない時に、補強材の配置計算を行うと「削孔機械が対応している削孔径では
　ありません。」という間違ったエラーメッセージが表示される障害を修正しました。
・補強材配置計算結果をソートした場合、同じ値のときに他の項目も考慮するように変更しました。
・左上がり斜面で打設角度をのり面に直角とした場合、地面と逆方向に配置される障害を修正しました。
・HDネット工法の印刷で、補強材の諸元、配置図の縦間隔が間違っている傷害を修正しました。
・ユニットネット工法の印刷で、のり面工の報告書の補強材引張り力Toが間違っている障害を修正しました。
・許容補強材力のグラフ表示に、地震時の結果を追加しました。また、補強後の安全率照査の結果に対し
　て印刷機能を追加しました。
・施工中の安定解析で、掘削図の印刷をメニューからもできるように変更しました。
・掘削標高の設定方法に補強材位置からの斜長を追加しました。
・円弧範囲の設定で、中心と通過点の場合に通過点を掘削面の下端部とする機能を追加しました。
・自動モードの場合に掘削1段目の地形が正しく表示されない障害を修正しました。
・ケースコピーした結果を印刷すると、設計水平深度の参考と繰り返し円弧の登録した中心と半径が表示
　されない障害を修正しました。


2010/12/12 Version 8.00
・繰り返し円弧によるCφ逆算機能を追加しました。
・安定計算から補強材配置、施工中の安定計算までを一連の報告書として印刷できる機能を追加しました。
・設計検討の流れをＡ４一枚のフロー図として印刷できる機能を追加しました。
・以下の専用工法の設計計算機能と、概要・施工状況などをまとめたWEBページを追加しました。
　　　HDネット工法　/ LL補強土工法 / SPソイルネイル工法 / クモの巣ネット工法
　　　ノンフレーム工法 / プレストネット工法 / ユニットネット工法
・のり面工として、台形フレーム工法、EP受圧板、RSパネルを追加しました。
・集中荷重および台形分布荷重を追加しました。また、抵抗力/滑動力への加算を選択できるようにしました。
・指定すべり安定計算においてすべり力（S,T）、モーメント（Mr,Mt）を入力して解析できるようにしました。
・補強材およびのり面工の規格、概算工事費の歩掛・単価を平成22年度のデータに更新しました。
・設計におけるノウハウ等をわかりやすく解説した設計のポイント機能を追加しました。
・報告書に印刷用のコメントを450文字追加できるようにしました。
・斜面の傾斜方向を任意で指定できるようにしました。
・極限周面摩擦抵抗を少数桁を 2桁→3桁 に変更しました。
・設計水平震度の参考値を追加しました。
・仮設と地震時に対して、それぞれに条件設定できるように変更しました。
・等値線の表示方法にグラデーション機能を追加しました。
・登録した円弧や補強材配置は、計算表示条件の設定で消えないように変更しました。
・補強材の長さ条件の設定値（挿入長、有効定着長）の少数桁を 1桁→2桁 に変更しました。
・許容補強材力のグラフ表示を追加しました。
・トライアル計算時にのり面工のサイズを統一するように変更しました。
・トライアル計算時にのり面工厚さを自動で考慮するように変更しました。
・補強後の安全率照査の計算結果一覧にのり面工に作用する補強材引張り力を表示しました。
・補強後の安全率照査の計算結果一覧で、補強前安全率で表示制限できるようにしました。
・施工中の安定解析において、基本照査を掘削時と補強材配置後の段階に分けて安全率を算出するように
　変更しました。
・比較表の検討数を 3→6 ケースに変更しました。
・補強材の規格ファイルを名前を付けて保存できるようにしました。
・断面図にのり面工の表示/非表示を設定できるようにしました。
・のり面工の低減係数について詳細計算を行う場合に各規格の受圧面積を参照できるようにしました。
・のり面工の設計引張り力に対する角度補正の機能を削除しました。
・のり枠工の最大曲げモーメント・最大せん断力の算出式で、フリーフレーム協会を選択した場合の係数を
　変更しました。
・頭部処理材料の防錆材をkg単位から補強材1本当たりに変更しました。
・印刷項目に表紙を追加しました。
・印刷時において、左上にページ数、右上にステージ名の表示/非表示を設定できるようにしました。
・T1paを考慮しない場合、のり面工の低減係数 μ=1,0 として計算するように変更しました。
・オーバーハングしたすべり面がある場合、計算できないように変更しました。
・不通化層の設定において、同じ名前の地層があると正しく計算できなくなる障害を修正しました。
・すべり面の延長方法の設定で、延長部分の強度を設定するボタンが反応しない障害を修正しました。
・SPソイルネイル工法標準積算資料の歩掛ファイルが正しく保存されない障害を修正しました。
・２次製品において、配置決定した概算工事費の数量がファイルに保存されていない障害を修正しました。


********************************** Version7 ***************************************

2010/07/06 Version 7.01
・ファイルをダブルクリックして補強土を起動した場合、保存時に選択していたケースと選択タブが一致しない
　障害を修正しました。
・補強材の配置条件で水平間隔を任意設定にチェックしているのに、自動配置の条件の印刷に反映されて
　いない障害を修正しました。
・仮設の検討で、補強材の長さ条件でmin[T1pa,Tsa]≦T2paとなる最小となるL2を求めるにチェックをつけて
　いた場合、常時のTsaを使って処理していた障害を修正しました。
・T1paを考慮しない場合でも、min[T1pa,Tsa]≦T2paとなる最小となるL2を求める処理にT1paを考慮していた
　障害を修正しました。
・補強材の配置計算で、すべての結果がOUTのときに安全率OUTは表示しないのチェックをつけると強制
　終了する障害を修正しました。
・補強材長さ調整の画面でキャンセルボタンを押して閉じた場合、比較表で表示される安全率が正しく表示
　されない障害を修正しました。
・のり面工の詳細設計で、値を変更してすぐに画面内の報告書印刷ボタンを押すと前の結果と混在した印刷
　となる障害を修正しました。
・異形棒鋼のD22で角度調整台座に空白のデータが設定されていたのを、（未使用）に変更しました。
・地層境界線を入力していない場合、地形データで空白ページが印刷される障害を修正しました。
・指定すべりで検討していた場合、第３ステージの照査結果・配置図が印刷できない障害を修正しました。
・のり枠工の印刷で、張出し長を枠幅の半分以下に設定した場合、荷重を負担する枠長さの算出式に代入
　されている値の整合がとれてない間違いを修正しました。
・のり枠工の印刷で、主鉄筋本数の表示で上下合計を併記していたのを片側のみに変更しました。
・LL補強土工法のHタイプの縦枠寸法を 300mm→900mm に修正しました。


2008/11/21 Version 7.00
・比較表の作成機能を追加しました。
・のり面工の種類に「吹付工」を追加しました。（設計計算は行いません。概算工事費のみの算出です。）
・補強材およびのり面工の規格、概算工事費の歩掛・単価を平成20年10月時点のデータに更新しました。
・補強材の配置で、水平間隔を５個まで任意入力してトライアル計算ができるようになりました。
・各のり面範囲に配置できる補強材の最大本数を設定できるようになりました。
・メニューから補強材配置結果一覧表を印刷した場合に、ソートおよびＯＵＴ結果非表示の設定を考慮した
　一覧が印刷されるように変更しました。
・概算工事費のボーリングマシン移設工に対して１回当たりの施工延長の入力を設け、１０ｍ当たり工事費
　算出時に換算できるように変更しました。
・概算工事費の印刷が総括表だけでなく単価表まで一括印刷されるように変更しました。
・クモの巣ネット工法 設計・施工マニュアル 平成20年9月 に対応しました。
　（地山によるせん断抵抗力の算出式を変更）


********************************** Version6 ***************************************

2008/09/24 Version 6.04
・のり面工の種類に「クロスブリッジ」を追加しました。
・のり面工の種類に「田パネル」を追加しました。
・参考文献の印刷で「切土補強土工法設計・施工要領」を「指針」と表記していた間違いを修正しました。
・亀裂の強度が指定値の場合、荷重および亀裂の印刷をすると強制終了する障害を修正しました。
・亀裂の強度で、指定値２を選択できない障害を修正しました。


2008/08/21 Version 6.03
・弊社ソフト「WAKU太郎」と連動して、のり枠工構造図を作図する機能を追加しました。
・粘着力Cの入力範囲を最大9999（kN/3)に変更しました。
・土質定数の設定で、参考値を代入した場合にいままで編集した値が元に戻ってしまう障害を修正しました。
・指定すべり計算において、地層値を使って計算した結果がＦｓが10.0以上になってしまった場合にエラー
　メッセージが表示されて画面から抜け出せなくなる障害を修正しました。
・クモの巣ネット工法において、植生工または高強度ネットの重量のどちらか一方だけを考慮した場合に
　印刷の表示が逆になる障害を修正しました。
・PowerSSA Version4のデータ読み込みに対応しました。
・Microsoft Word2007 への出力に対応しました。


2008/01/29 Version 6.02
・「PowerSSAからケース読込み」「CADから挿入」「ケースクリア」の処理をしたあとに、補強材の配置で概算
　工事費条件の設定をすると強制終了する障害を修正しました。
・のり枠工の限界状態設計法を選択した場合でも地盤の支持力を検討することができるように変更しました。
・LL補強土工法の単価を更新しました。
・計画安全率の解説を追加しました。
・繰り返し円弧計算において、滑動力Ｔ≦0となる場合の結果表示が-1となっていたのを修正しました。


2007/10/11 Version 6.01
・土質定数の設定で、参考値を代入すると他の入力値が元に戻ってしまう障害を修正しました。
・配置のり面の選択で、正しく入力しているのにエラーメッセージが出る障害を修正しました。
・配置のり面の選択で、上端点・下端点の表記の間違い等を修正しました。
・補強材の配置フローで、配置のり面の選択と補強材の配置条件の順番を変更しました。
・安定計算においてN-U<0.0のときにN-U=0.0とした場合、地震時の慣性力 Ne も考慮したうえで0.0に
　補正していた障害を修正しました。


2007/09/14 Version 6.00
・「のり枠工設計・施工指針（改訂版）」により、限界状態設計法（性能照査型）に対応しました。
・繰り返し円弧計算の条件に通過線を設定できるようにしました。
・概算工事費の歩掛・単価を平成19年度に対応しました。
・補強材の情報を更新しました。
・クモの巣ネット工法に対応しました。
・ケースタブにケース名を表示するようにしました。
・ステータスバーに備考を表示するようにしました。
・土質定数を一覧で入力できるようにしました。
・ケースコピー後に座標入力を行うと、画面のタブと入力データがずれてしまう障害を修正しました。
・のり面工を検討しない場合、補強材の諸元・配置図の印刷で縦間隔がすべて－になる障害を修正しました。
・第３ステージの安定計算結果一覧で、せん断力のソートがされない障害を修正しました。


********************************** Version5 ***************************************

2007/05/23 Version 5.02
・のり面工を２次製品で検討した場合、補強材配置結果一覧表でOKなのにOUTと表示される
　障害を修正しました。
・補強後の安全率照査で、繰り返し円弧計算結果をせん断力でソートできない障害を修正
　しました。


2007/04/27 Version 5.01
・補強材長さ調整画面で、補強材の挿入をした場合に余長が考慮されていない障害を修正し
　ました。
・補強材の余長を1cm単位で設定した場合に、補強材を丸めない設定にしても10cm単位で丸め
　ていた障害を修正しました。
・T1paがゼロの場合（土質の極限周面摩擦抵抗をゼロとした時）に、補強材のTdおよびTm
　が表示されない障害を修正しました。
・配置のり面の選択画面で、単線と連続線を切り替えてものり長が変わらない障害を修正
　しました。また、のり面工の配置可能領域をこののり長で判断していたため、配置判定が
　間違ってしまう障害を修正しました。
・のり面工の条件設定で、縦枠の張出し長をスパン長に連動とした場合、下側張出し長は
　配置範囲を考慮して余った長さに調整しているのに、上側張出し長は調整されずに配置不可
　となってしまう障害を修正しました。
・入力データの印刷で、繰り返し円弧すべりなのに指定すべりの座標が表示されてしまう
　障害を修正しました。
・のり面工の範囲別一覧表の印刷で、Tdの単位を(kN/m)から(kN/本)に修正しました。
・補強後の安全率照査の印刷で、抵抗力の算出の印刷を指定で補強材を選んでも、一番上の
　補強材が印刷される障害を修正しました。
・PowerSSA Version3のデータ読み込みに対応しました。


2006/11/15 Version 5.00
・各段ごとに補強材の規格、水平間隔を変更できるようにしました。
・補強材の挿入で、指定したピッチで複数まとめて挿入できるようにしました。
・のり面工の厚さをあらかじめ入力することにより、補強材を全長で丸めるようにしました。
・補強材の余長を少数第２位まで入力できるようにしました。
・のり面工の補正係数μを少数第２位まで入力できるようにしました。
・補強材配置結果一覧に検討長と施工10m当たりの総削孔長を表示するようにしました。
・検討するのり面工の規格サイズを指定することができるようにしました。
・のり枠工で、寸法に対応して主鉄筋の検討範囲を設定できるようにしました。
・国土交通省の積算基準「市場単価方式」に対応しました。
・のり面工の概算工事費を算出できるようにしました。
・概算工事費の歩掛・単価を平成18年度に対応しました。
・概算工事費に単価表番号を追加しました。
・注入パイプの長さを削孔長＋指定長となるように変更しました。
・補強後の安全率の計算式を印刷出力できるようにしました。
・結果一覧の印刷で、登録した結果に○印をつけました。
・補強材の抵抗力の印刷で、補強材番号を選択できるようにしました。
・スライスの表示/非表示が印刷にも反映されるようにしました。
・LL補強土工法に対応しました。
・ケースコピーを他のファイルからもできるようにしました。
・ケースコピーで条件および結果もコピーされるようにしました。
・結果一覧画面のサイズ変更、クリップボードコピーができるようにしました。
・ロックボルト工積算資料で、孔壁が自立しない場合にウォータスイベルの有無が設定できなくなる
　障害を修正しました。
・のり枠のモーメントの係数が間違っていたのを修正しました。
　　全国特定法面保護協会　　　３スパン　　-1/9　→　-1/10
　　土木学会構造力学公式集　４スパン　　-1/9　→　-3/28


********************************** Version4 ***************************************

2006/7/25 Version 4.06
・補強材規格を以下のように見直しました。
　　　　　斜面対策に使用される材料のみに絞込み
　　　　　名称や分類などの修正
・繰り返し円弧の計算結果画面で、地震時の結果でソートできない障害を修正しました。
・等値線の設定がファイルに保存されていない障害を修正しました。
・概算工事費にて削孔機械と足場の設定を連動するように修正しました。
・足場工の工事費算出方法を「補強材１本当たりの単価入力」から「補強材１本当たりの体積入力」
　に変更しました。
・自穿孔ボルトで、土砂用および岩盤用の２種類のビットが設定できるようにしました。
・「SPソイルネイル工法標準積算資料　平成18年度版」に対応しました。


2006/6/8 Version 4.05
・PowerSSA Version2のファイル形式の読み込みに対応しました。
・CRAFT5 Version4のファイル形式の読み込み、書き込みに対応しました。
・のり枠工の印刷でとじしろがないときがあるのを修正しました。
・地形座標の入力画面で、データを削除をするとハタ上げ列のセルにボタンがでてくる障害を修正
　しました。
・地層境界の入力画面で、名称が無い状態でも右クリックによるポップアップメニューからのコピー
　が出来てしまう障害を修正しました。
・補強材の配置条件画面で、補強材の最低長が無効となっているのに、計算では最低長による
　制限がかかってしまう障害を修正しました。
・補強材長さ最適化画面で、結果一覧にでてくる安全率が補強材長さ調整画面の計算対象で選択
　されているすべり面以外は正しくない障害を修正しました。
・のり面工の条件設定画面で、等分布荷重の参考にでてくる文献の年月が間違っていたのを修正
　しました。
・第３、第４ステージで不通過線が表示されない障害を修正しました。
・指定すべりの逆算を行う場合、地層のＣφを入力しなくても計算できるように修正しました。


2006/4/11 Version 4.04
・２次製品「ハイブロック菊丸」の名称変更に伴い「ハイブロックMKフレーム」に変更しました。


2006/3/22 Version 4.03
・挿入長と全長についてのコメントを追加しました。
・地震時を検討した場合、補強材抵抗力Srの常時の値が地震時の値と同じになってしまう障害を
　修正しました。
・「補強材の配置条件設定」画面で、打設角度のピッチを0と入力して計算すると動作不能となって
　しまう障害を修正しました。


2004/7/2 Version 4.02
・指定すべり計算でCφ逆算したケースをコピーした場合、コピー先のケースで再計算を行わない
　と「Cφ関係図」が印刷されなかったり強制終了してしまう障害を修正しました。
・原地形では１つの地層だったものが、計画地形により複数層に分断された場合、「繰り返し円弧
　計算結果一覧表」の印刷で不通過層の表示がおかしくなってる障害を修正しました。
・地震時を考慮した場合、「繰り返し円弧計算結果一覧表」の印刷で計画安全率、設計水平震度
　が正しく表示されない障害を修正しました。
・地層の粘着力を強度増加係数で設定しても、安定計算に反映されていない障害を修正しました。
・「補強材自動配置の条件」の印刷で、<全長を丸める>と誤った表記になっていたのを、
　<地山の挿入長を丸める>に修正しました。
・補強材の配置計算で、補強材がすべり面に到達していない結果（Tdなしの結果）があると計算や
　印刷で強制終了してしまう障害を修正しました。
・地震時を考慮した場合、「補強材自動配置結果一覧表」を印刷すると表示がずれているページ
　がある障害を修正しました。
・補強材配置のり面の範囲１の優先順位が１番目でなかった場合、のり面工の計算をしなかったり、
　印刷時に強制終了してしまう障害を修正しました。
・「のり面工配置別一覧表」の印刷で、下張出し長のところに右張出し長を表示してる障害を
　修正しました。
・のり枠工の「のり面工報告書」の印刷で、地盤支持力の計算式の表示がToと間違っているので、
　Tdに修正しました。また、せん断応力度の計算式に文字の重なりがある障害を修正しました。
・２次製品の「のり面工報告書」の印刷で、応力計算判定がOKだが形状寸法が合わずに配置でき
　ない場合、判定結果の文がおかしな表現になっていたのを修正しました。
・概算工事費の鉄筋挿入工で、補強材の全長＝挿入長＋枠高＋余長　とならないことがある障害
　を修正しました。
・ロックボルト工積算資料の概算工事費で、削孔機械がインバーターチゼル、孔壁が自立しない
　場合、鉄筋の削孔径が65～90の範囲内にあるのに、「削孔径が対応していません。」という
　メッセージがでてしまう障害を修正しました。
・「照査結果配置図」と「補強材の諸元、配置図」を同時に印刷すると、「補強材の諸元、配置図」
　の枠外に変な数字が表示されている障害を修正しました。
・「集計結果一覧表」の印刷で、Toの単位がkN/mと間違っているので、kN/本に修正しました。
・「簡易照査」「基本照査」「マニュアルモード」「自動モード」の印刷で、引張応力度および
　せん断応力度の単位がkN/m2と間違っているので、N/mm2に修正しました。


2004/1/8 Version 4.01
・第３ステージでのり面工の検討をしていない場合に、補強後安定計算結果を登録しようとす
　ると強制終了となる障害を修正しました。
・補強材配置結果一覧表の印刷で、打設角度αが ##### と表示される障害を修正しました。
・補強材配置結果一覧表の印刷で、注釈(※１～※３）が表示されていない障害を修正しました。
・補強材配置結果一覧表の印刷で、のり面工の検討をしていない場合に概算工事費が表示され
　ない障害を修正しました。
・ダクタイルフレーム（スクエアミニ）DSM50×70-304　の寸法を修正しました。
	　誤）縦 700× 横 500
	　正）縦 500× 横 700
・ダクタイルフレーム（スクエアミニ）の厚さが角座金設置部厚さであることを注釈として
　記載しました。
・のり面工を考慮した場合に、概算工事費の鉄筋の長さがのり面工の厚さを考慮していない部分
　があるのを修正しました。


2003/12/12 Version 4.00
・のり面工の計算機能を追加しました。
・のり面係数faと低減係数μの計算機能を追加しました。
・概算工事費を平成１５年度版に対応しました。
・動画出力機能を追加しました。


********************************** Version3 ***************************************

2003/10/29 Version 3.03
・地形からはみ出した補強材がある場合に、長さの最適化処理を行うと強制終了する場合が
　ある障害を修正しました。
・第１ステージで指定すべり計算を選択している場合に、安定計算時の条件設定画面で
　繰り返し円弧のすべり面強度を指定Ｃ、φとすると、第３ステージの繰り返し円弧の
　強度が値なしで計算されてしまう障害を修正しました。
・地層の座標入力で空白があった場合に共通情報を印刷しようとすると強制終了してしまう
　障害を修正しました。
・荷重をマウス入力で設定すると追加されない障害を修正しました。
・３点円弧をＸ座標の大きいほうから小さいほうに入力した場合、頭部側の強度の設定が
　すべての区間で設定されてしまう障害を修正しました。


2003/6/19 Version 3.02
・Word出力機能を強化し、出力後の編集を容易にしました。
・補強材と注入材の許容付着応力について、仮設を選択しても常時の値が印刷される障害を
　修正しました。
・地震時のpFsが入力されていると、「安全率OUTを表示しない」の設定が正常に機能しない
　障害を修正しました。
・補強材の長さ調整で、打設角度の画面表示桁数を小数1桁表示から2桁表示に変更しました。
・第４ステージでマニュアル照査の計算条件が第２ステージで設定されたものが使用される
　障害を修正しました。
・補強材の規格で自穿孔ボルトの許容引張応力度に誤りがあるのを修正しました。
・補強材の抵抗力の算出方法の印刷書式で記号τc がτca となっていたのを修正しました。
・周面摩擦抵抗の安全率について、仮設を選択しても常時の値で計算していた障害を修正
　しました。


2003/1/22 Version 3.01
・第１ステージの安定計算時の条件設定で地震時の検討を行うとした場合、第２ステージの
　補強材の引張り耐力・抵抗力の条件設定で強制終了する障害を修正しました。
・土質定数を入力しないまま繰り返し円弧計算を行った場合に強制終了する場合がある障害
　を修正しました。
・スライス集計表をWord出力した場合に正しく出力されない障害を修正しました。
・Windows98/MeでWord出力した場合に画像部分が正しく表示されない障害を修正しました。
・印刷プレビュー画面内のWord出力ボタンが反応しない障害を修正しました。
・補強材の配置条件で打設角度の終了値がピッチの増加値と一致しない場合に正しく計算さ
　れない障害を修正しました。
　例）15°から28°まで、ピッチを5°とした場合
　　　　　修正前　15°20°28°
　　　　　修正後　15°20°25°28°


2003/1/14 Version 3.00a
・提供しているG_Henkan.dll(2002/10/16版)の互換性の問題により、同一コンピュータにイン
  ストールされた他の弊社製品が動作不良をおこすことがありましたが修正しました。
  修正によりG_Henkan.dllの日付が2002/12/4に更新されます。


2002/12/13 Version 3.00
・「切土補強土工法設計・施工指針　平成１４年７月」に対応しました。
・概算工事費を平成１４年度版に対応しました。
・鋼材の規格データを平成１４年１１月現在のものに更新しました。
・「エアグラウトドリル工法積算資料　平成１３年４月版」の概算工事費算出を追加しました。
・左上がりのすべり面の末端が垂直な場合、その部分にかかる補強材のβ値が正常に算出
  されない障害を修正しました。
・第４ステージの自動モード計算でエラーが発生する障害を修正しました。
・すべり面角度αの算出を「作図平均」とした場合、第４ステージの簡易照査が正常に計算
  されない場合がある障害を修正しました。
・原地形の入力条件によっては、第４ステージで掘削地形が正常に作成されない障害を修正
  しました。


********************************** Version2 ***************************************

2002/06/11 Version 2.07
・インターネット認証プロテクタに対応しました。
・EPSONプリンタによるハードコピーの障害を修正しました。
・第４ステージの計算を行ったあとに第３ステージで補強材力を表示すると、引張り耐力
  以外が0.0と表示される障害を修正しました。
・ダグシムシステムの許容付着応力度が常時1.6、仮設・地震時2.4となっているところが
  あるのを、常時0.4、仮設・地震時0.5に修正しました。
・補強材の規格で、腐食環境下の場合のデータが鉄筋公称径から2mm引いた値となっていた
  のを、1mm引いた値に変更しました。（「切土補強土工法設計・施工要領」準拠）


2002/01/11 Version 2.06
・WindowsXPに対応しました。
・第１ステージの繰り返し円弧計算の結果を残したまま指定すべり計算に変更し、その結果
  をつかって第２ステージの補強材配置計算を行った場合に、安全率ＯＵＴを表示しないの
  チェックをしてもＯＫの結果まで表示されなくなることがある不具合を修正しました。
・第４ステージで円弧不通過層を設定している場合に計算ができない場合があるのを修正
  しました。


2001/09/21 Version 2.05
・必要抑止力Prの値がマイナスのとき、丸めの不具合によって0.1程度過大になることがある
  障害を修正しました。


2001/08/22 Version 2.04
・「補強土」Version2.03と「抑止杭 for windows」を共存させると「抑止杭 for windows」
  の計算が正常に機能しない場合がある障害を修正しました。


2001/08/06 Version 2.03
・繰り返し円弧条件において、通過点２点指定の場合にファイルの保存が正常に機能しな
  い場合がある障害を修正しました。


2001/07/04 Version 2.02
・繰り返し円弧計算のFs値が、初回と２回目以降とで0.001程度の差異がでることがある
  障害を修正しました。
・補強材配置計算結果の画面で、「安全率OUTは表示しない」をチェックした場合に、計画
  安全率と同じ値のものが非表示となる障害を修正しました。
・印刷物の右上に必ずケース名が表示されているのを、表示する／非表示しないから選択
  できるように変更しました。
・すべり面延長方法の設定で、延長する／延長しないから選択できるように変更しました。
・打設角度に０度を入力できるように変更しました。
・指定すべりの場合に、補強材自動配置結果一覧で補強前の安全率が正しく表示されない
  場合があるという障害を修正しました。
・中心範囲＋通過点１点の繰り返し円弧計算で、通過点１点が不通過層と同一点だった
  場合に計算できないという障害を修正しました。
・繰り返し円弧計算でオーバーハングする円弧を計算対象から除外する設定を追加しま
  した。
・異形棒鋼の許容せん断応力度を、許容引張応力度の１／√３倍に変更しました。
・ダグシムパイプの許容引張応力度および許容せん断応力度の値を以下のように変更しま
  した。
　　　　　　　　　　　常時　　　　　　　　　仮設・地震時
  --------------------------------------------------------------------
　許容引張応力度      444.7 -> 253.5        481.7 -> 274.6 
　許容せん断応力度    256.5 -> 146.2        278.0 -> 158.5


2001/04/02 Version 2.01
・補強材の規格データの初期登録値を以下のように変更しました。カッコの値を変更し
  ました。また、腐食しろを0.5mmとしていましたが、1.0mmに変更しました。

  (Version 2.00)
  呼び名       単位質量 公称直径 公称断面積 腐食直径 腐食断面積 削孔径
  --------------------------------------------------------------------
  D19            2.25     19.1      2.865    (18.1)    (2.573)   (45)
  D22            3.04     22.2      3.871    (21.2)    (3.530)   (45)
  D25            3.98     25.4      5.067    (24.4)    (4.676)   (45)
  OSDP          (33.3)    28.5      4.350    (27.5)    (5.940)    45
  IBO           (31.4)   (22.7)     4.070    (21.7)    (3.698)    45
  φ27.2mm t=6    --      27.2     (2.280)    27.2     (2.280)    60

  (Version 2.01)
  呼び名       単位質量 公称直径 公称断面積 腐食直径 腐食断面積 削孔径
  --------------------------------------------------------------------
  D19            2.25     19.1      2.865    (17.1)    (2.296)   (44)
  D22            3.04     22.2      3.871    (20.2)    (3.205)   (44)
  D25            3.98     25.4      5.067    (23.4)    (4.300)   (44)
  OSDP          (3.40)    28.5      4.350    (26.5)    (3.486)    45
  IBO           (3.20)   (31.0)     4.070    (29.0)    (3.128)    45
  φ27.2mm t=6    --      27.2     (4.000)    27.2     (4.000)    60


・補強材長の丸めを0.0mと指定したときにプログラムが強制終了する障害を修正しました。
・補強材の配置条件において、水平間隔、縦間隔、打設角度をそれぞれ小数第２桁まで
  入力できるようにしました。
・繰り返し円弧計算を行って円弧Ｂ、円弧Ｃを登録したあとに、指定すべり計算に切り替
  えて補強材の配置計算を行うと結果が間違っている障害を修正しました。
・第４ステージの基本照査をしたときに、計算結果一覧の印刷物に表示されている安全率
  が間違っている障害を修正しました。
・地層認識をしたときに、計画地形が地層にくっついてしまう障害を修正しました。
・補強材の打設角度をのり面に直角と指定した場合に、補強材とすべり面のなす角度βが
  手計算と比べると誤差が大きくなる障害を修正しました。これにより以前のバージョンで
  作成したデータを読み込んだ場合に結果が変わる場合がありますので注意してください。
・新規でデータを作成するときに、概算工事費の条件の設定ボタンを押すとプログラムが
  強制終了する障害を修正しました。
・地層認識をしていない場合に、現場名・断面図・土質データの印刷をするとプログラム
  が強制終了する障害を修正しました。
・補強材の腐食環境の設定で腐食しろを見込んだ場合に、公称断面積が一般の場合よりも
  大きくなる障害を修正しました。
・分布荷重の印刷が小数第２位までしか表示されていないのを小数第３位まで表示するよ
  うに修正しました。
・スライス内の地層の土質定数を、別の地層の値と誤って認識して計算に間違いをおこす
  障害を修正しました。
・土質定数の参考値に根拠のない値を掲載していたのを、「設計要領第一集 ＪＨ日本道路
  公団 平成10年5月版」のP.1-37に掲載されている値に変更しました。
・ネットワークプロテクタを使用した場合に、プログラムを終了してもキー情報を開放
  しない障害を修正しました。
・地震時の計算で、すべり面角度がマイナスになるスライスの抵抗力Ｓが0.0となる障害を
  修正しました。
・第４ステージの結果一覧画面から印刷画面を開いて第１～３ステージを印刷をすると
  不具合が生じるので、印刷をできないように変更しました。
・地形座標を右から左方向へ入力した場合に上載荷重の表示がおかしくなる障害を修正
  しました。
・ＳＰアンカーの規格および材料単価を登録しました。

2000/11/21 Version 2.00
・建設省土木工事積算基準、ロックボルト工標準積算資料、土木工事積算標準単価の３つ
  の基準によって概算工事費を算出する機能を追加しました。
・補強材配置のトライアル計算で補強材の長さに範囲を持たせて計算できるようにしました。
・補強材配置後に、最適な補強材の長さまで短くする最適化トライアル機能を追加しました。


********************************** Version1 ***************************************

2000/11/07 Version 1.05
・第2ステージで補強材が空中に配置されることがある障害を修正しました。
・繰り返し円弧計算の印刷で規制条件（滑動力T）の単位が違う障害を修正しました。
・第4ステージで計算結果が得られなかった場合に、掘削深度が印刷されない障害を修正しました。
・補強材と注入材の付着応力度のダイアログで、「出典」を「出展」と表示されている障害を
  修正しました。
・指定すべり面の強度を、初期値が"逆算"となるよう変更しました。
・水平間隔1.2～1.5m、ピッチ0.5mとして補強材配置計算すると、1.2mが計算されない障害を
  修正しました。
・補強土インストールによって他のソフトが起動しなくなることがある障害を修正しました。
・原地形と計画地形に全く同じ座標を入力した場合に、地層認識によって計画地形が予期しな
  い形状に変わることがある障害を修正しました。
・β算出時のすべり面角度の設定に「各補強材」以外が選択された場合、すべり土塊に作用し
  ない補強材まで計算される障害を修正しました。
・補強材長さ調整で補強材の追加、削除を行うと、印刷（補強材配置後の安全率結果、配置図）
  で表示される段数が違う障害を修正しました。
・配置のり面の優先順位画面を、常に入力モードになるよう変更しました
・入力座標の印刷で、「第4ステージで実施照査する」チェックボックスをオフにしても、原
  地形の座標値が印刷される障害を修正しました。
・繰り返し円弧計算をしたあと上書き保存すると、データが読み込めなくなることがある障害
  を修正しました。
・Fs=1.0以外の逆算ケースにおけるCφ関係図を修正しました。
・地層認識した後、計画地形が┗┛字形に変わることがある障害を修正しました。
・第4ステージの任意照査で地層が分割される場合、円弧不通過層を設定すると計算できないこ
  とがある障害を修正しました。
・第2ステージの補強材配置計算で、「前回の計算結果を消去しますか？」メッセージのあと、
  結果の一覧のみでなく配置決定された補強材も消去するように変更しました。
・各補強材による抵抗力一覧表の区切り線を太くしました。
・せん断の照査印刷で、式内の単位が統一されるように変更しました。
・補強材が配置決定されていない状態で、第4ステージのマニュアルモードで、標高の自動設定
  をしようとすると強制終了する障害を修正しました。
・第１ステージでφからの逆算ができない障害を修正しました。
・補強材の配置条件で、固定長の場合余長が入力できない仕様であるが、一度閉じて開くと余長
  を入力できる障害を修正しました。
・地層境界のNo.2以降を削除したら、コンボボックスの表示はNo.1であるのにスプレッドの表示
  が空白になる障害を修正しました。
・ステージ２の補強材配置一覧表で、詳細表示の内容が一覧で選択した内容と異なる障害を修正
  しました。
・第２ステージで計算結果があるのに印刷できないものがある障害を修正しました。
・起動しようとすると「G_HENKAN.DLLが発見できません」となる障害を修正しました。
・地層線がないとき地層の削除ボタンを押すと強制終了する障害を修正しました。
・腐食しろ1mmで直径が2mm減るように修正しました。


2000/05/02 Version 1.04
・印刷時に強制終了されることがある障害を修正しました。
・SD345の許容引張応力度の初期値が違う障害を修正しました。
・「繰り返し円弧結果一覧」印刷に、すべり面強度の設定値の項目を追加しました。
・座標入力画面の「原地形」以外のタブがアクティブなとき、別のケースに移り座標入力画面
　を開くと、画面表示内容と食い違う障害を修正しました。
・D19の重量の初期値が違う障害を修正しました。
・座標入力画面の「第４ステージで実施照査する」チェックボックスがOFFのとき、土質定数
　を設定しても有効にならない障害を修正しました。
・印刷内容の誤植を修正しました。（tpa→Tpa  絞め付け→締め付け）
・第２ステージのフローチャート内の「計算不能」の文字を「計算できない場合」に変更しました。
・「補強材の諸元・配置図」印刷で、「全長」の表記を「挿入長」に変更しました。
・第２ステージの「円弧すべり安定計算結果」印刷で、断面図に補強材が表示されている障害
　を修正しました。
・地形座標の値によっては、地層認識すると強制終了されることがある障害を修正しました。
・補強材の長さを変更しただけでβの表示が変わることがある障害を修正しました。
・プロテクト方式を一部変更しました。（TimeHASPに対応)


2000/01/06 Version 1.03
・繰り返し円弧の円弧中心範囲のピッチを0.01mとした場合、強制終了される障害を修正し
　ました。
・第２ステージの[配置のり面の選択]で、地表線を"単線"とした場合、補強材が空中に飛び
　出すような座標指定をすると、「各補強材における層ごとの挿入長」印刷時に強制終了さ
　れる障害を修正しました。
・補強材の長さ調整画面で補強材長等を変更したあと、「各補強材における層ごとの挿入長」
　印刷時に強制終了される障害を修正しました。
・常時のみの計算で補強材の強度を「仮設・地震時」に設定すると、補強材の長さ調整画面
　のT1pa,T2pa、第３ステージ繰り返し円弧結果一覧のSrに誤った値が表示される障害を修
　正しました。
・単円弧の入力で、X,Yにマイナスの値が入らない障害を修正しました。
・補強土 for Windowsのアプリケーション削除をすると、当社の他のアプリケーションが
　起動しなくなる障害を修正しました。

1999/11/17 Version 1.02
・すべり面形状「接線+接線①」とした場合、円弧の直後の直線区間が、設定した強度と異
　なる障害を修正しました。
・すべり面強度を指定１または指定２とした場合、指定強度の数値が未設定のまま計算すると
　プログラムが停止する障害を修正しました。
・補強材の長さがすべり面に達しない場合、不動地盤挿入長として計上される障害を修正し
　ました。
・[補強材の調整]ダイアログで全部の補強材を削除したあと挿入すると、プログラムが強制
　終了する障害を修正しました。
・第４ステージの簡易照査・基本照査で計算を中断した場合、未計算の部分の印刷結果にOK
　と表示される障害を修正しました。

1999/11/12 Version 1.01
・PowerSSAからのケース読込みができない場合がある障害を修正しました。
・Sample.rfwファイルを操作するとプログラムが強制終了する障害を修正しました。
・土質定数の強度増加係数の設定が有効にならない障害を修正しました。
・[ファイル]-[開く]コマンドから.rfw以外のファイルを選択するとプログラムが強制終了
　する障害を修正しました。
・丸め設定画面に(kN)ではなく(tf)と表記される問題を修正しました。
・安全率の丸め設定と異なるケタ数で表示される個所がある障害を修正しました。
・設定内容によってはファイルを開けなくなる障害を修正しました。
・地形入力でポップアップメニューの[切り取り]操作をキャンセルすると、空欄になる障害
　を修正しました。
・必要抑止力の式 p･Fs=ΣS/(ΣT-Pr) として計算した場合、結果に誤りがありましたが
　これを修正しました。
・修正Fellenius式の場合、N-U<0.0のときN-U=0.0と設定したにもかかわらず、マイナス
　のまま計算されてしまう障害を修正しました。
・地震時で計算されたC、φの逆算値に誤りがある障害を修正しました。
・常時で計算されたC、φの逆算値に若干の誤差が生じる障害を修正しました。
・繰り返し円弧結果がないとき、計算表示条件を変更すると強制終了する障害を修正しま
　した。
・繰り返し円弧の範囲設定「通過点と半径」を選択した場合、計算できない障害を修正し
　ました。
・Fellenius法(U=u･b)の印刷で（Cφ逆算、tanφ=の場合）、u・ｂではなくu・ｌとの表記
　がありましたが修正しました。
・第１ステージの印刷を行うとプログラムが止まることがある障害を修正しました。
・第２ステージの印刷でτpの単位が(N/mm2)ではなく(kN/m2)との表記がありましたが修正
　しました。
・補強材の計算結果が手計算した場合と誤差が生じる障害を修正しました。
・[補強材の規格]の出荷時の設定で、種別名と材質名が逆でしたが、これを修正しました。
・[補強材の規格]の出荷時の設定で、OSDPの許容引張応力度の値が違う障害を修正しました。
・「地震時の検討を行う」とした場合、補強材の諸強度が常時の計算でも地震時の値を用い
　られる障害を修正しました。
・補強材の配置条件内であるのに、計算されない配置パターンがある障害を修正しました。
・すべり面に到達していない補強材の抑止力が誤って算出される障害を修正しました。
・[補強材配置結果（配置別一覧）]画面で、２行目までのShがマイナスの場合空欄になる
　障害を修正しました。
・第２ステージから[補強材の長さ調整]ができるようになりました。[ステージ]-[第２
　ステージ]-[補強材の長さ調整]メニューから利用できます。
　これにより指定すべり面、あるいは円弧A～Cに対する補強材の調整が可能になりました。
・ファイルを読み込んだ直後、第３ステージの等安全率線が補強前の値になる障害を修正
　しました。
・第４ステージで照査結果がないのに、印刷のチェックマークをONにでき、そのまま印刷
　した場合強制終了する障害を修正しました。
・[ヘルプ]-[取り扱い説明]メニューを追加しました。
　インターネット閲覧ソフトがインストールされているパソコンでご利用になれます。

1999/10/25 Version 1.00
  ・初版

-------------------------------------------------------------------------------

五大開発株式会社
mailto:pp-info@godai.co.jp
URL http://www.godai.co.jp/
