切土補強土工法計算システム　”補強土 Version15 ”

---------------------------------------------------GODAI KAIHATSU Corp.-----
差分アップデート（Version 15.00、15.01、15.02 → Version 15.03)

■ Version 15.03(2026/1/16) での更新内容
[メーカ工法関連]
・DCネット工法について下記の不具合を修正をしました。
　　・ステージ1の繰り返し円弧計算にて、円弧Aにチェックせず、円弧BやCにのみチェック付けた状態で、
　　　ステージ2の補強材配置計算を行うと、のり面工が必ずOUTになる不具合を修正しました。
・GF式鉄筋挿入工法について下記の機能を追加しました。　
　　・のり面工の報告書出力にて、受圧面積Aおよび許容設計荷重TAの算出方法ページを追加しました。

[仕様変更]
・ステージ1の地形座標の入力にて、ポンチ絵の接点と線上を取れる様に変更しました。

[不具合修正]
・ステージ1の地形座標の入力にて、ポンチ絵タブで画面を閉じ、ケースを変更して再度地形座標の入力を開くと、
　入力フォーカスが関係ない箇所と連動する不具合を修正しました。
・ステージ2の補強材の配置条件と補強材長さ条件にて、施工段数、打設角度、水平間隔、挿入長、不動地山の
　定着長の値を開始が終了より大きい値で入力した場合、開始と終了の値でしかトライアル計算されない不具合
　を修正しました。


■ Version 15.02(2025/12/9) での更新内容
[主な改定内容]
・「切土補強土工法設計・施工指針　令和6年7月」に対応しました。

[メーカ工法関連]
・メーカー専用工法に「DCネット工法」を追加しました。
・ESネット工法について下記の修正をしました。　
　　・のり面工の報告書出力にて、受圧面積Aおよび許容設計荷重TAの算出方法ページを追加しました。
・PANWALL工法について下記の修正をしました。
　　・異形棒鋼(PAN WALL用H)の許容引張応力度を変更しました。
　　・設計支援システムとの連携にて、使用しない鉄筋の長さを0mとしました。
　　・ニューマークとのデータ連携に対応しました。
　　・仮設設計において、補強材長さ調整の補強材抵抗力を無効にした際、本来印刷出力では
　　　"―"表示の部分が"0.000"表記となっていた不具合を修正しました。　
・イーグルホールド工法について下記の修正をしました。
　　・連絡先の企業名を「(株)テザック」から「日本植生(株)」に変更しました。

[仕様変更]
・地形座標入力にて、「4:施工中の安定解析」で原地形を使用」の設定を変更した場合、計算結果のクリア確認を
　表示する様に変更しました。
・ステージ1の安定計算書印刷において、計画安全率が1.2未満となった場合に表示されていた永久に関する注記
　文を非表示に変更しました。

[不具合修正]
・極限摩擦抵抗を粘性土(0.8×Cの計算)にした場合、四捨五入の丸め処理がされない不具合を修正しました。


■ Version 15.01(2024/10/2) での更新内容
[主な改定内容]
・CADデータ形式の読み込み画面を変更しました。
　　・尺度補正機能の読込座標と補正後座標を表示する様に変更しました。
　　・尺度補正機能の補正倍率をスピンボタンにより、10000000倍〜0.00000001倍まで設定可能にしました。
　　・DXF、DWGファイルを読込んだ際に、補正倍率に0.001倍を自動設定する様に修正しました。
　　・座標移動機能を移動後座標から、設定できる様に変更しました。
　　・座標読込みの際に、下3桁で四捨五入を行う様に修正しました。
　　・座標読込みの際に、-9999.999m〜9999.999mの入力制限を行う様に修正しました。

[メーカ工法関連]
・ノンフレーム工法について下記の修正をしました。　　
　　・削孔径に任意設定機能を追加しました。(※協会用のみ変更)
　　・補強材配置条件にて、打設間隔の任意設定機能を追加しました。(※協会用のみ変更)
・PANWALL工法について下記の修正をしました。　　
　　・2次製品の規格にて、許容応力Pnaに仮設用の値を追加しました。
　　・のり面工の詳細設計にて、「仮設」設計の際、「常時」の欄を「仮設」に切り替える様に修正しました。
・パワーネット工法について下記の修正をしました。
　　・締付け力Vの[参考値]を変更しました。
・2次製品のアルミディスクにRタイプの規格を2点追加しました。

[仕様変更]
・新規作成時に、自動的にメイン画面が表示されるように仕様変更しました。
・Ver15.00以前の保存ファイルを読込んだ際、のり枠工、台形フレーム、RTフレームの規格単価を、
　最新に更新する様、仕様変更しました。

[不具合修正]
・ポンチ絵機能にて、[Ctrl+V]や[貼り付け]機能が正しく動作しなかった不具合を修正しました。
・繰り返し円弧のC・φ逆算にて、[C、φを登録]にて土質定数を反映した際に、
　極限周面摩擦抵抗τpが「粘性土」により、C×0.8が自動計算されない不具合を修正しました。
・CAD出力機能にて、「sfc」「p21」の形式だと一部図形が消える不具合を修正しました。


■ アップデート対象のバージョン
　　補強土 Version 15.00、15.01、15.02 がインストールされていることが必要です。

■ アップデートの方法
　　1.　上記のバージョンがインストールされていない場合は、先にインストールしてください
　　2.　エクスプローラで RFC1503update.msp をダブルクリックしてください
　　3.　セットアッププログラムが起動しますので手順にしたがって作業を進めてください
　　4.　途中でインストール先(＝既存プログラムの場所)の確認画面が出ますので、
　　　　正しいインストール先を指定してください

■ アップデートの確認
　　プログラムを起動して「ヘルプ」メニューの「バージョン情報」を確認してください。
　　Version 15.03 と表示されれば正しくアップデートされています。

-------------------------------------------------------------------------------

五大開発株式会社
mailto:pp-info@godai.co.jp
URL http://www.godai.co.jp/
