FEM地震応答解析システム　　SRA-X Version1

---------------------------------------------------GODAI KAIHATSU Corp.-----

このファイルでは、SRA-X についての説明が記されています。

    1  動作環境
    2  インストール方法
    3  起動方法
    4  アンインストール方法
    5  改訂履歴

-------------------------------------------------------------------------------

1  動作環境

　SRA-X を使用するために必要なハードウェアの環境は次のとおりです。

   ・コンピュータ本体：Windows 10/11 が動作する機種
   ・基本ソフトウェア：Windows 10/11
                       ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作
   ・CPU             ：Intel Core i7 (推奨)
   ・メモリ　　      ：3GB以上 (推奨)
			※一度の解析時に必要なメモリはモデル/解析条件によって変化し、
                          メモリ使用量が3.2GBを超える場合には計算ができません。
                       (特に、等価線形化解析の地震波形データが32,768個を超える場合
                        には注意してください)
   ・ハードディスク  ：インストール時 1GB以上
                       解析1ケースあたりの目安 2GB以上必要
                      (※モデル/解析条件でデータ量は変化します)
　 ・ディスプレイ    ：1024×768ピクセル以上の画面領域(解像度)
                       True Colorの表示が可能であること
   ・ドライブ   　   ：DVD-ROMドライブ (アプリケーションのセットアップに必要)
   ・マウス     　   ：ホイールマウス必須
   ・インターネット環境：Web認証版では必須 (インターネット経由でのライセンス認証)
   ・USBプロテクタ   ：アプリケーションの実行時に必要
                       製品パッケージには、スタンドアロン型のプロテクタが入っています。
   ・その他     　   ：PDF閲覧ソフト(ヘルプの表示に必要)


-------------------------------------------------------------------------------

2  インストール方法

セットアップするには Setup.exe を実行するか、または下記の手順を行います。

【ダウンロード購入の場合】
(1) インストールを行うには管理者権限でログオンしてください。
(2) セットアップCDイメージをメールにてお知らせしましたアドレスよりダウンロード
    してください。
(3) ダウンロードした圧縮ファイル（zip形式）にはパスワードが設定されております。
    ご注文時に登録していただきました納品先メールアドレス宛てに、パスワードを
    お知らせしておりますので、パスワードを入力し、圧縮ファイルを適当なフォルダ
    に展開してしてください。
(4) 展開したフォルダ内の「GdSetupLuncher.exe」を実行します。
(5) GODAIセットアップメニューが開きましたら、「SRA-X インストール」をクリックし、
    画面に表示されるメッセージに従ってセットアップを進めてください。

【CDメディア購入の場合】
(1) インストールを行うには管理者権限でログオンしてください。
(2) 製品DVD-ROMを挿入すると、自動的にGODAIセットアップメニュー画面が表示されます。
    ※インストーラーが自動起動しない場合はDVD-ROM内の「GdSetupLuncher.exe」を
　　  実行してください。
(3) 一番上の[SRA-X インストール]ボタンをクリックするとインストールが始まります。
(4) 「SRA-X セットアップウィザードへようこそ」画面が開かれたら、画面の指示に
　　従ってインストールを行ってください。


-------------------------------------------------------------------------------

3  起動方法

　SRA-X を起動するには次のように操作してください。

  [スタート］−［(すべての)プログラム］−［GODAI 土木アプリケーション］−［SRA-X]


-------------------------------------------------------------------------------

4  アンインストール方法
　　
　SRA-X をアンインストールするには、次のように操作してください。

　1. 起動している全てのアプリケーションを終了します。
  2. [スタート] メニューから[コントロールパネル]を開きます。
  3. [プログラムのアンインストール]をクリックします。
  4. 表示されているプログラムの一覧から「SRA-X」を選択し、[アンインストール]
　　　をクリックします。
  5. アンインストールが開始されますので、以後は画面の指示に従ってください。

　※OSや設定によっては上記と異なる場合があります。詳細はセットアップガイドを
    (DVD-ROMのManualフォルダ内にあるguide.pdf)ご確認ください。


-------------------------------------------------------------------------------

5  改訂履歴

********************************** Version1 ***********************************


2025/11/29 Version1.52

  SRA-X【時刻歴応答解析版/等価線形化解析版 - 共通】
  [機能追加]
  ・Web認証に対応しました。
  ・SERID ver4 形式出力に対応しました。


  [不具合修正]
  ・HD/GHEパラメータの実験データ欄におけるせん断剛性比 G/G0 の数値が
    小数5位で入力しても小数4桁で丸められていた不具合を修正しました。


2018/11/13 Version1.51

  SRA-X【時刻歴応答解析版/等価線形化解析版 - 共通】
  [機能追加]
  ・プロジェクトの読込み/保存
    (1)プロジェクトの読み込みを高速化しました。
    (2)プロジェクトの保存を高速化しました。
       ※解析結果に影響しない操作のみの場合は、解析結果の保存を省略しました。
         解析を行った場合は従来と同等の時間が必要です。
  ・メッシュ分割
    (1)メッシュ情報(すべての節点座標/要素構成)のテキスト出力機能を追加しました。
    (2)地層毎のメッシュ情報(地層に属する節点座標/要素構成)のテキスト出力機能を
       追加しました。
    (3)正常なメッシュを塗りつぶす機能を追加しました。
       メッシュのCAD取込の際、正しくメッシュ化されなかった位置を見つける際に
       ご利用下さい。
  ・CAD出力機能
    (1)CAD出力レイヤに節点番号を出力するレイヤを追加しました。
    (2)CAD出力レイヤに要素番号を出力するレイヤを追加しました。

  [不具合修正]
  ・平均応答加速度算出機能において、円弧が求められない場合がある不具合を修正
    しました。
  ・現場名や地層名などに"<",">"の文字が含まれる場合、Word出力が正常に行なえ
    ない不具合を修正しました。


2018/1/5  Version1.50

  SRA-X【時刻歴応答解析版/等価線形化解析版 - 共通】
  ・HD/GHEモデルの実験データに参考値を代入できるようにしました。
  ・可視化でカラー固定の際、反転色を設定できるようにしました。
  ・SERID連携不具合修正
      (1) 地層構成点の出力不足/重複出力を修正しました。
      (2) 動解データの出力範囲にて、範囲境界上の地震応答解析結果の出力漏れを
          修正しました。
      (3) 三角形メッシュ時の出力不具合を修正しました。
  ・その他細かい不具合を修正

  SRA-X【等価線形化解析版】
  ・HD/GHEモデルを用いたモデルの計算結果が不安定になる不具合を修正しました。
  ・自重解析部の計算を改良しました。
  ・引き戻し波形作成時、地震波形のデータ数を2の累乗となるように拡張しますが、
    過剰に拡張してしまう場合があり、これを修正しました。

　SRA-X【時刻歴応答解析版】
  ・HDモデル選択時に、レイリー減衰のパラメータが空欄の場合に計算が収束しない
    不具合を修正しました。
  ・解析条件のファイル出力間隔を'1'以外にした場合に、エクスポートを行なうと
    正しく出力されない不具合を修正しました。


2015/4/24  Version1.03

  SRA-X【時刻歴応答解析版/等価線形化解析版 - 共通】
  ・平均応答加速度の計算機能を追加しました。
   (フローの 3:結果・可視化 → 「平均応答加速度」コマンドから実行できます)
   (上記に伴ってマニュアルを追記しています)

  SRA-X【等価線形化解析版】
  ・動作環境にメモリ制限 (32ビットアプリケーションの限界値(3.2GB))を記載しました。
  ・実験モデルを用いた場合の地震波形引き戻し機能に関する不具合を修正しました。
  ・時刻歴出力の高速化を行いました。
  ・Duncan-Changモデルでステップ数を多くすると誤差が生じる不具合を修正しました。


2015/3/9  Version1.02
  SRA-X【等価線形化解析版】
  ・引き戻し波形のデータをCSV出力できるようにしました。
  ・時刻歴応答解析のファイル出力間隔が1以外のときに、等価線形化解析の可視化、
    SERID 出力などの出力に影響を及ぼしていたのを修正しました。


2015/2/24　Version1.01
  SRA-X【等価線形化解析版】
　・等価線形化解析を導入しました。

　SRA-X【時刻歴応答解析版】
  ・特定の地震継続時間の場合に数値誤差が発生し、計算が止まる現象を修正しました。
  ・最大値分布(平均応力、偏差応力、偏差ひずみ、体積ひずみ)を修正しました。
  ・テキスト出力エクスポート時に時刻表記が正しくなかったのを修正しました。
  ・HD/GHEモデル利用時のせん断強度の計算で発生する数値誤差の軽減を行いました。
　・並列処理時に計算速度が一部不安定になる現象を修正しました。
  ・SRA-XデータがSERIDで利用できない場合、計算開始前にメッセージを出すようにしました。
  ・SERID 出力時の時間ステップについてファイル更新間隔を考慮していなかったのを修正しました。

　*SRA-X【時刻歴応答解析版】とSRA-X【等価線形化解析版】は別製品です。
　 SRA-X(Ver1.00) を購入済の方でも、【等価線形化解析版】をご利用になるには別途ご購入が必要です。

2014/8/1　Version1.00
　初版作成


-------------------------------------------------------------------------------

五大開発株式会社
mailto　pp-info@godai.co.jp
URL 　　http://www.godai.co.jp/


