
地震時強度低下を考慮した変形解析システム SERID

---------------------------------------------------GODAI KAIHATSU Corp.-----
差分アップデート（Version 4.00 → Version 4.01)

■ Version4.01の更新内容
2025/12/22 Version4.01
【修正】
 ・地層数を25層以上入力し、強度低下近似曲線パラメータ決定を行うとエラーが発生する
   不具合を修正しました。
 ・臨界円弧の再探索で解析対象の終了時刻が求まらない場合は、全時刻を表示するように
   修正しました。

■ アップデート対象のバージョン
　　SERID Version 4.00がインストールされていることが必要です。

■ アップデートの方法
　　1.　上記のバージョンがインストールされていない場合は、先にインストールしてください
　　2.　エクスプローラで Serid401Update.msp をダブルクリックしてください
　　3.　セットアッププログラムが起動しますので手順にしたがって作業を進めてください
　　4.　途中でインストール先(＝既存プログラムの場所)の確認画面が出ますので、
　　　　正しいインストール先を指定してください

■ アップデートの確認
　　プログラムを起動して「ヘルプ」メニューの「バージョン情報」を確認してください。
　　Version 4.01 と表示されれば正しくアップデートされています。

-------------------------------------------------------------------------------

五大開発株式会社
mailto:pp-info@godai.co.jp
URL https://www.godai.co.jp/
