仮設防護柵 Version3

---------------------------------------------------- GODAI KAIHATSU Corp. -----

　このファイルでは、「仮設防護柵」についての説明が記されています。 
　必ずお読みください。

  1.  動作環境
  2.  セットアップ方法
  3.  起動方法
  4.  削除方法
  5.  改訂履歴

-------------------------------------------------------------------------------

1. 動作環境
	
　本アプリケーションを使用するために必要なハードウェアの環境は次のとおりです。

   ・コンピュータ本体  ： Windows 11 が動作する機種　
   ・基本ソフトウェア  ： Windows 11
                          ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作
   ・CPU/メモリ　　    ： 基本ソフトウェアで推奨されている容量以上であること
   ・ハードディスク    ： 約250MBのディスク領域を使用
   ・ドライブ          ： CD-ROMドライブ(アプリケーションのセットアップに必要)
   ・プリンタ/プロッタ ： 上記 OS に対応した機種
   ・ディスプレイ      ： 1280×800ピクセル以上の画面解像度
                          True Colorが表示可能であること
   ・マウス            ： ホイールマウス必須
   ・インターネット環境： WEB認証版では必須 (インターネット経由でのライセンス認証)
   ・プロテクタ        ： プログラムの実行時に必要
                          製品パッケージには、下記のいずれかのプロテクタが入っています。
                          ・スタンドアロン型 USBプロテクタ
                          ・ネットワーク型 USBプロテクタ
   ・その他       　   ： PDF閲覧ソフト(取り扱い説明書の表示に必要)
                          Microsoft Word 2010〜2016(計算書を印刷する際に必要)

-------------------------------------------------------------------------------

2. セットアップ方法
    仮設防護柵 をパソコンにインストールする場合は、以下の手順を行ってください。

【ダウンロード購入の場合】
　(1) セットアップCDイメージをメールにてお知らせしましたアドレスよりダウンロード
　　 してください。
　(2) ダウンロードした圧縮ファイル（zip形式）にはパスワードが設定されております。
　　 ご注文時に登録していただきました納品先メールアドレス宛てに、パスワードを
　　 お知らせしておりますので、パスワードを入力し、圧縮ファイルを適当なフォルダ
　　 に展開してしてください。
　(3) 展開したフォルダ内の「GdSetupLuncher.exe」を実行します。
　(4) GODAIセットアップメニューが開きましたら、「仮設防護柵 Version * インストール」
　　 をクリックし、画面に表示されるメッセージに従ってセットアップを進めてください。

【CDメディア購入の場合】
　(1) CD-ROMドライブに 仮設防護柵 の製品CD-Rをセットしてください。
　(2) GODAIセットアップメニューが開きましたら、「仮設防護柵 Version * インストール」
　　 をクリックし、画面に表示されるメッセージに従ってセットアップを進めてください。
(セットアップメニューが開かない場合は、CD内の「GdSetupLuncher.exe」を実行してください)

※USBキーをはじめてお使いになる場合は、デバイスドライバ―のインストールを
行ってください。
	
-------------------------------------------------------------------------------

3. 起動方法
	
　「仮設防護柵」を起動するには次のように操作してください。
  [スタート]−[すべてのプログラム]
　　　　　　−[GODAI 土木アプリケーション]−[仮設防護柵]

-------------------------------------------------------------------------------

4. 削除方法
	
　「仮設防護柵」をハードディスクから削除する場合は、以下の手順を行なってください。

　(1) 起動している全てのアプリケーションを終了します。
　(2) [スタート]−[設定]をクリックし、アプリを開きます。
　(3) 一覧から削除するアプリケーション"仮設防護柵 Version *"を選択し[アンインストール]
　　　　ボタンをクリックします。
　(4) アンインストールが開始されます。後は、メッセージに従って下さい。

-------------------------------------------------------------------------------

5  改訂履歴

********************************** Version3 ***************************************
2026/6/1 Version 3.02
- メーカー工法関連 -
　・メーカー工法に「MWG工法」を追加しました。

- 機能追加 -
　・ドライバレスキーに対応しました。
　・支柱および土留め材の選択画面に「断面係数Z」を追加しました。

- 機能変更 -
　・規格の支柱材、土留め材画面等において、[既定値をセット]ボタンを常に表示するように
　　変更しました。

- 不具合修正 -
　・GMネットの施工延長変更が概算工事費に反映されない不具合を修正しました。
　・計算書Word出力において、体裁の調整および脱字を修正しました。


2022/1/28 Version 3.01
- メーカー工法関連 -
　・メーカー工法に「パワーモンスター」を追加しました。

- 仕様変更 -
　・新規作成を押した際に、工法選択画面を表示するようにしました。
 　（「起動時に当画面を表示する。」がONの場合）
　・ソフト内の「必要防護柵高さ」を「最低柵高」、「必要防護柵高さ＋余裕高さ」を
　　「必要柵高」に名称統一しました。
　・切土(発破)防護柵、ネイチャーネット、GMネットにて、施工延長の最小値を
　　10.0mから0.1mに変更しました。


2020/10/15 Version 3.00
- 機能追加 -
　・メーカー工法追加と、それに伴い工法選択画面を追加しました。
　・堆積土照査のみと風荷重照査のみの計算に対応しました。
　　(落石照査をしないに対応しました。)
　・概算工事費の単価を令和2年度(令和2年9月時点)のデータに更新しました。

- メーカー工法関連 -
　・メーカー工法に「ネイチャーネット」を追加しました。
　・メーカー工法に「GMネット」を追加しました。

- 不具合修正 -
　・基礎工の計算にて、円柱または連続を選択した際の「堆積土+上載荷重 q'」の丸め計算が、
　　下3桁になってたのを下1桁丸めに修正しました。
　・基礎工の計算にて、連続を選択した際の「基礎の有効長 Le」の丸め計算がされてなかったのを、
　　下2桁丸めに修正しました。


********************************** Version2 ***************************************
2020/07/07 Version 2.01
- 機能変更 -
　・計算書/CADの出力ファイルの初期値を設定するように変更しました。
　・Word出力した文書を開けるようにしました。
　・Wordの体裁を修正しました。
　・五大開発ソフトウェアページのURL変更に伴い、サポートページや技術情報ページのURLを
  　変更しました。

- 不具合修正 -
　・判定画面で各検討項目がすべて"OK"の場合でも、全判定に"OUT"と表示される不具合を
　　修正しました。
　・風荷重のみを考慮した場合、支柱の許容曲げ応力度がWord出力されない不具合を修正しました。
　

2018/09/05 Version 2.00
- 機能追加 -
　・連続基礎を検討する機能を追加しました。
　・土中自立式を検討する機能を追加しました。
　・基礎工のサイズのトライアル計算機能を追加しました。
　・支柱材の選択画面で判定結果を確認する機能を追加しました。
　・土留め材の選択画面で判定結果を確認する機能を追加しました。
　・概算工事費を追加しました。
　・落石対策便覧の改訂(H29版)に伴い、以下の機能を追加しました。
　　 -余裕高さXに「◎落石半径または0.5m」を追加。
　　 -落石作用位置H2に「◎最大跳躍高」を追加。
　・「落石の衝撃加速度比」を計算で求める機能を追加しました。
　・既定値を設定する機能を追加しました。
　・CAD出力画面のリサイズ機能を追加しました。

- 機能変更 -
　・入力画面のレイアウトを変更しました。
    (落石/堆積土/風荷重の条件を設計外力としてまとめました。)
　・風荷重時の判定表を落石時と同様な表に変更しました。
　・基礎工の検討を行う場合、支柱材の設置間隔(L)は必須入力となりました。
    (概算工事費の積算のため)
　・基礎の種類名を"角柱"→"直接基礎"に変更しました。
　・堆積土高さの記号を"h2"→"hs"に変更しました。
　・サンプルの設定可能数を3個→5個に変更しました。
　・履歴ファイルリストの最大個数を5→10個に変更しました。

- 不具合修正 -
　・振動便覧の落石の換算衝撃力を求める際に使用する落石の高さを想定落下高さ(H)から
　　換算落下高さ(H')に修正しました。
　・円柱基礎の計算で「根入れ長＜釣り合い長さ」の場合、計算エラーとしました。
　・円柱基礎の極限抵抗モーメントにおいて、堆積土を考慮した場合、堆積土も含めた
　　上載荷重(q')が考慮されていない不具合をを修正しました。
　・土留め材の曲げ応力度において、落石荷重および堆積土圧の何れも土留め材1枚分で
　　照査するよう以下の修正をしました。(土留め材によってモデルが異なっていた不具合)
　　 -土圧による曲げモーメントにおいて、土圧の作用幅(高さ)を1m分から土留め材の幅分
　　　(1枚分)に修正。
　　 -木矢板の断面係数算出時の幅を100cmから1枚分の幅bで計算するように修正。
　　 -鋼板の断面係数算出時の幅を100cmから1枚分の短辺bで計算するように修正。
　・CAD図の材料表で支柱本数が整数で丸められる不具合を修正しました。
　・CAD図の材料表で木矢板の数量(m3)の計算方法の誤りを修正しました。
    (支柱高さではなく、木矢板の最上段高さで数量を求めるように修正)


********************************** Version1 ***************************************
2018/04/19 Version 1.02
- 修正項目 -
　・「規格」メニューの「土留め材の編集」で、鋼板の短辺bに999より大きな数値が入力
    できない不具合を修正しました。


2016/12/01 Version 1.01
- 機能追加 -
　・風荷重を考慮する機能を追加しました。

- 修正項目 -
　・基礎円柱の径(D)の入力最小値を0.200m→0.001mに変更しました。
　・衝撃加速度比(α/g)の入力最大値を99.9→999.9に変更しました。


2016/10/28 Version 1.00
・初版

-------------------------------------------------------------------------------

五大開発株式会社
mailto　pp-info@godai.co.jp
URL 　　http://www.godai.co.jp/
