落石対策工設計システム　”落石”

------------------------------------------------------GODAI KAIHATSU Corp.-----

このファイルでは、落石 についての説明が記されています。

	1.  動作環境
	2.  セットアップ方法
	3.  起動方法
	4.  削除方法
	5.  改訂履歴

-------------------------------------------------------------------------------

1  動作環境
	
本アプリケーションを使用するために必要なハードウェアの環境は次のとおりです。

	・ＯＳ：		Windows 10/11
				※64ビットOSではWOW64エミュレーションモードでの
				動作となります。

        ・ＣＰＵ／メモリ：      お使いのＯＳが推奨する環境以上

        ・画面：                True Color以上

        ・ハードディスク：      75MB以上
          必要容量
	
        ・インターネット環境    Web認証版では必須 (インターネット経由でのライセンス認証)

        ・プロテクタ            USBキー版アプリケーションの実行時に必要。
			        スタンドアロンUSBプロテクタ／ネットワークUSBプロテクタ
			        のいずれかが、製品に同梱されています。
 
        ※ＣＤ－ＲＯＭドライブが必要です。

-------------------------------------------------------------------------------

2  セットアップ方法

落石 をセットアップするには Setup.exeを実行するか、または下記の手順を行います。

(1) [スタート]-[設定(S)]-[コントロールパネル(C)]をクリックして、"プログラムの追加と削除"
　　のプロパティを開きます。
(2) [プログラムの追加]ボタンをクリックし、CD-ROMドライブに"落石"の製品CD-R
    をセットしてから、[CD またはフロッピー]ボタンをクリックしてください。
(3) 後は、画面に表示されるメッセージにしたがってセットアップを進めてください。

-------------------------------------------------------------------------------

3  起動方法
	
落石 を起動するには次のように操作してください。
		
 [スタート］－［プログラム］－［GODAI 土木アプリケーション］－［落石 Version4]


落石シミュレーションを起動するには次のように操作してください。
		
 [スタート］－［プログラム］－［GODAI 土木アプリケーション］－［落石シミュレーション]

-------------------------------------------------------------------------------

4  削除方法
	
落石 をハードディスクから削除する場合は、以下の手順を行なってください。

(1) 起動している全てのアプリケーションを終了します。
(2) [スタート]-[設定(S)]-[コントロールパネル(C)]をダブルクリックし、アプリケー
　　ションの追加と削除のプロパティを開きます。
(3) 一覧から削除するアプリケーション "落石 Version4" を選択し、[追加と削除]ボ
　　タンをクリックします。
(4) アンインストールが開始されます。後は、メッセージにしたがってください。

-------------------------------------------------------------------------------
5  改訂履歴

********************************** Version4 ***************************************

Version4.04 2025/11/18

【機能の追加】
・落石防護柵工(擁壁基礎)および落石防護擁壁工の土圧条件で任意の角度の試行くさびを設定
　できる機能を追加しました。
・［お知らせ確認］機能を追加しました。

【障害の修正】
・落石防護柵工(擁壁基礎)および落石防護擁壁工の計算書において、「基礎の落石衝突による
　エネルギー検討」の「2) 擁壁重心に関するモーメント(Ⅰ)」の式の表記が違う不具合を修正
　しました。
・落石防護柵工(土中基礎)の計算書において、受働土圧係数の算出式の表記が間違っている不
　具合を修正しました。
・落石防護柵工(擁壁基礎)および落石防護擁壁工の計算書において、「擁壁基礎地盤の塑性変
　形を考慮した可能吸収エネルギーの算定」の「荷重－変位曲線」図で記号が間違っている不
  具合を修正しました。
・落石防護柵工(土中基礎)において、「●愛知県土木部方式」で計算した場合、画面の安定照
　査に積雪時の滑動の計算値×安全率に落石時の結果が表示される不具合を修正しました。
・コンクリート根固め工において、転石のa点および根固めコンクリートのb点が座標のない点
　に設定された場合、データを修正や印刷すると強制終了する不具合を修正しました。
・落石防護柵工(擁壁基礎)の「落石時(基礎に衝突)」の計算書において、"2.2 擁壁基礎地盤の
　塑性変形を考慮した可能吸収エネルギー"における"b)最大抵抗モーメント(Mu)"で"許容支持
　力"の計算結果の値が右辺とかけ離れている不具合を修正しました。
・落石防護柵工(土中基礎)の土中連続基礎において、鉄道総合技術研究所方式で計算した場合、
　基礎検討で基礎の有効長の算出を間違っている不具合を修正しました。
・落石Version4.03に差分でバージョンアップすると計算書に空白ページが表示される不具合
　を修正しました。
・落石防護擁壁工において「□速度エネルギー比による低減を行う」機能がないにもかかわら
　ず画面にチェックボックスが表示されている不具合を修正しました。
・落石防護柵工(擁壁基礎)および落石防護擁壁工の切土部土圧の計算において、古い擁壁工指
　針の計算式で計算している不具合を修正しました。
・落石防護柵工(土中基礎)の積雪時の検討において、作用高さを算出する際、常に柵高で算出
　している不具合を修正しました。


＜落石シミュレーション (Ver 2.09) ＞
【その他】
・システム関連ファイルの更新


＜解析断面変換オプション(Ver 1.06)＞
【障害の修正】
・側線を始点と終点の2点だけで保存したデータを読み込めなくなる不具合を修正しました。
【その他】
・システム関連ファイルの更新


Version4.03 2021/4/27
【機能の変更】
・落石防護柵工(擁壁基礎)において、堆積時の滑動安全率の初期値を落石対策便覧(平成29年版)
  に記載されている値(1.200)に変更しました。

【障害の修正】
・覆式落石防護網工において、「○lの幅とhの高さに囲まれる斜面の落石重量(kN)」を入力する
  際、小数第3位が入力できない不具合を修正しました。
・ワイヤロープ掛工の概算工事費において、ネットの数量の算出式が間違っている不具合を修正
  しました。
・落石防護柵工(擁壁基礎)において、「落石時（落石防護柵に落石衝突時）条件」－「参考－基
  礎１ｍ当りの落石荷重（P）について」内の説明文を落石対策便覧(平成29年版)にそうような文
  章に修正しました。
・落石防護柵工(土中基礎)の土中単独基礎(円柱)において、土中単独基礎(円柱)では未使用の「基
  礎工天端幅B1」が未入力の状態の場合にメイン画面や設計書に土中単独基礎(円柱)が作図されな
  い不具合を修正しました。
・落石防護柵工(擁壁基礎)において、基礎工計算ケースで「□堆積時」のチェックがついていない
  状態で「□堆積＋落石時」または「□堆積＋積雪時」のチェックをつけても計算結果一覧表に堆
  積土の単位体積重量が表示されない不具合を修正しました。
・落石防護柵工(擁壁基礎)において、「落石防護柵条件についての説明」ダイアログボックスの
  挿絵の柵高が落石対策便覧(平成29年版)に準拠していない不具合を修正しました。
  


＜落石シミュレーション (Ver 2.08) ＞
【障害の修正】
・照査位置を複数設定した状態で「データ書出」機能により、CSVファイルに書き出した際、基底
  部Xが正しく出力されない不具合を修正しました。


Version4.02 2020/9/1
【障害の修正】
・コンクリート根固め工の簡易計算書において、ＷＯＲＤ出力した際、概要図の縦の比率の方が
　長くなる不具合を修正しました。
・切土工において小段だけで(2点だけで)切土を指定した際、正常に切土処理をしない不具合を
　修正しました。
【その他】
・インターネット認証に対応しました。

＜落石シミュレーション (Ver 2.07) ＞
【その他】
・インターネット認証に対応しました。

＜解析断面変換オプション(Ver 1.05)＞
【その他】
・インターネット認証に対応しました。


Version4.01 2018/9/20
【機能の追加】
・落石防護柵工(擁壁基礎)および落石防護擁壁工の基礎の安定計算において、任意の荷重を考慮
　できる機能を追加しました。
・落石防護柵工(擁壁基礎)の基礎の落石時(落石防護柵に衝突)の安定計算において、基礎に作用
　する落石荷重の計算に［○FyとRのいずれか小さい方を使用する］方法を追加しました。
・ポケット式落石防護網工および覆式落石防護網工および落石防護柵工(擁壁基礎)において、
　新落石対策便覧での変更点を記述した解説ボタンを追加しました。

【機能の変更】
・落石防護柵工(擁壁基礎)および落石防護柵工(土中基礎)において、落石の選定時に平均斜面勾
　配を選択した場合の計算方法を変更しました。
・落石防護柵工(土中基礎)において、基礎有効長を99.999mまで入力できるように変更しました。
・落石防護柵工(擁壁基礎)および落石防護擁壁工の簡易モードの基礎の安定計算において、許容
　支持力の初期値を削除しました。

【障害の修正】
・落石防護柵工(擁壁基礎)および落石防護柵工(土中基礎)において、独自登録規格を選択した状
　態で落石落下高や斜面勾配を任意入力した場合、自動計算した値に戻る不具合を修正しました。


Version4.00 2018/5/11
【機能の追加】
・落石対策便覧(H29改訂版)に対応しました。
・根固めコンクリートの計算が可能になりました。
・土中単独基礎の計算が可能になりました。
・土中連続基礎において、「落石時」「積雪時」の検討が可能になりました。
・ポケット式落石防護網工において、アンカーの検討を吊ロープと横ロープで別々に検討できる
　ようにしました。
・覆式落石防護網工において、アンカーの検討を縦ロープと横ロープで別々に検討できるように
　しました。
・概算工事費の単価を平成30年3月版に更新しました。

【その他】
・システム関連ファイルの更新

＜落石シミュレーション (Ver 2.06) ＞
【その他】
・システム関連ファイルの更新

＜解析断面変換オプション(Ver 1.04)＞
【その他】
・システム関連ファイルの更新


********************************** Version3 ***************************************

Version3.05 2016/3/2
【障害の修正】
　・ポケット式落石防護網工の計算書において、「3.4 吊りロープの吸収エネルギー(EHR)」の項
　　で、THRの単位が間違っている不具合を修正しました。

＜落石シミュレーション (Ver 2.05) ＞
【追加機能】
　・落石の質量を9999.99まで入力できるようにしました。

【障害の修正】
　・解析断面図変換オプションを持っていない場合に、「解析断面図変換オプション起動」アイ
　　コンがクリックできる不具合を修正しました。（クリックしても起動はしません）
　・ＣＡＤ出力において、出力ファイルがsfc形式およびp21形式の場合、落石の軌跡が出力され
　　ない不具合を修正しました。
　・ＣＡＤ出力において、結果分析の際に「照査長指定」や「衝突時停止」を設定しているにも
　　かかわらず、それを反映したＣＡＤ出力ができない不具合を修正しました。


Version3.04 2014/1/20
【追加機能】
　・ポケット式落石防護網工において、可能吸収エネルギーが150kJを超えた場合、150kJとして
　　判定する機能を追加しました。
　・ポケット式落石防護網工において、落石の衝突前後のエネルギー差ELの算出に用いる落石防
　　護網の質量として有効となる範囲を、幅12m×高さ12m以下にする機能を追加しました。
　・「設定」－「地層色の設定」で地層の色を自由に変更できる機能を追加しました。

【障害の修正】
　・土中式連続基礎を鉄道総合技術研究所方式で検討した場合に、計算一覧の摩擦係数（μ）値
　　の印刷が間違っている不具合を修正しました。
　・土中式連続基礎を鉄道総合技術研究所方式で検討した場合に、概算工事費の土工の数量が計
　　算されない不具合を修正しました。
　・土中式連続基礎を鉄道総合技術研究所方式で検討した場合に、本来使用していない「塑性変形
　　する支柱本数」によって計算結果が変化する不具合を修正しました。
　・簡易モード時にフローチャートコントロールの「印刷」より、印刷できない不具合を修正し
　　ました。
　・ＡＲＣフェンスの概算工事費において、「荷上げ工」の「数量」「単価」を修正した場合に
　　金額に反映されない不具合を修正しました。
　・地形条件ダイアログにおいて、正しく表示されない場合がある不具合を修正しました。
　・覆式落石防護網工の概算工事費において、「アンカー設置」の単価を変更した場合に、そ
　　の単価がファイルに保存されない不具合を修正しました。
　・積雪条件として、「□上載荷重として土圧に反映する」を考慮し、掘削勾配を1:0に設定した
　　場合、間違った土圧の計算になる不具合を修正しました。
　・落石防護柵工の落石の全運動エネルギーの算出において、丸め誤差を修正しました。
　・ポケット式落石防護網工の落石防護網法長(L1)において、自動計算した場合と直接入力した場
　　合で落石防護網の縦ロープ１スパンあたりの重量（WN)が違う値になる不具合を修正しました。

【仕様変更】
　・積雪条件ダイアログにおいて、天端からの作用位置(h')に0より大きい値を入力するように変更
　　しました。


＜落石シミュレーション (Ver 2.04) ＞
【追加機能】
　・「CADから挿入」機能にdwgファイル、sfcファイル、p21ファイルを読み込む機能を追加しま
　　した。

【仕様変更】
　・落石重量の上限値を9999(t)まで入力できるように変更しました。
　・すべり時および転がり時の停止判定を変更しました。
　　［すべり時］　速度 ＜ 停止判定速度　かつ　tanθ ＜ μ
　　［転がり時］　速度 ＜ 停止判定速度　かつ　速度　＞ (r^2/(ck(r^2+k^2))*g*sinθ
　　　　または　　速度 ＜ 停止判定速度　かつ　停止判定速度 ＞ (r^2/(ck(r^2+k^2))*g*sinθ

【障害の修正】
　・１つの軌跡の終端で変化した場合、２つ目以降の全体の軌跡にも影響を及ぼしていた不具合を
　　修正しました。
　・特殊なケースにおいて、地形パラメータを省略した場合、指定した範囲と違う箇所のパラメー
　　タが使われることがある不具合を修正しました。


＜解析断面変換オプション(Ver 1.03)＞
【仕様変更】
　・側線上に落石が設定されていなくても断面変換ができるようにしました。


Version3.03 2011/9/1
【追加機能】
  ・ポケット式落石防護網工において、道路土工－切土工・斜面安定工指針に記載されている、
    落石の衝突前後におけるエネルギー差を除いた可能吸収エネルギーで評価できるようにし
    ました。

【仕様変更】
  ・落石防護柵工および落石防護擁壁工およびTSTバリアー50において、極限支持力の計算で
    φ=0,tanθ=0の場合のNq値を従来は0として計算していたが、1として計算するように変更
    しました。

【障害の修正】
  ・落石防護柵工および落石防護擁壁工およびTSTバリアー50において、堆積勾配と地形が交
　　差していないにも関わらず、堆積時の土圧が算出されてしまう不具合を修正しました。
  ・簡易モードにおいて、比較表がないにも関わらず、比較表の設定や印刷のメニューが選択
    できてしまう不具合を修正しました。
  ・落石防護柵工およびTSTバリアー50において、基礎の根入長が0の場合に「堆積＋落石時」
　　および「堆積＋積雪時」に土圧が算出されない不具合を修正しました。
  ・落石防護柵工およびTSTバリアー50において、「堆積＋積雪時」のモーメントの算出の際
    に積雪荷重のアームYの算出方法が間違っていた不具合を修正しました。

【その他】
・システム関連ファイルの更新

＜落石シミュレーション (Ver 2.03) ＞
【追加機能】
  ・印刷時にページ番号を付ける／付けないを選択できるようにしました。

【仕様変更】
  ・到達距離ヒストグラムにおいて、「□照査位置の手前で停止する場合、分母に含める」の
    チェックを常にＯＮとし、灰色表示で変更できないようにしました。

【障害の修正】
  ・結果の分析ダイアログにおいて、マウス指定後、詳細－印刷を実行すると、マウス指定状態
    のままとなり、操作フローが押せなくなる不具合を修正しました。
  ・落石開始位置の背面に直壁がある場合にシミュレーションが収束せずに、演算が終了しない
    不具合を修正しました。
  ・シミュレーション結果の値が各ヒストグラムの最大値と同じになった場合に、ヒストグラム
    のグラフに表示されない不具合を修正しました。
  ・通過角度ヒストグラムの横軸の範囲を任意設定する際、マイナス値が設定できない不具合を
    修正しました。
  ・タイトルバーに表示されている現在選択中のファイル名が印刷を実行すると消える不具合を
    修正しました。
  ・メニューの「操作フロー」－「照査位置の設定」を選択した際、強制終了する不具合を修正
    しました。
  ・照査位置を設定していない場合に印刷すると強制終了する不具合を修正しました。
  ・ヒストグラムの最大値の範囲を任意設定した場合に強制終了する不具合を修正しました。
  ・ヒストグラムの印刷において、「□照査位置の手前で停止する場合、分母に含める」の
    チェックが画面側ではオフにされているにも関わらず、印刷では強制的にオンされた状態で
    結果が印刷される不具合を修正しました。
  ・ヒストグラムの範囲を任意設定した後、自動設定に戻し、「グラフ更新」ボタンを押しても
    エディットボックス内の数値が任意設定の範囲のままになっている不具合を修正しました。
  ・水路等の凹状の地形がある場合にシミュレーションの軌跡が地中にめり込むことがある不具
    合を修正しました。
  ・「CADから挿入」および「CADへ出力」機能が使用できなくなることがある不具合を修正しま
    した。
  ・斜面勾配が一定となる区間が連続してあった場合に計算が停止してしまうことがある不具合
    を修正しました。
  ・ファイルをプログラムにドラッグ＆ドロップして開く場合、プログラムが強制終了する不具
    合を修正しました。

【その他】
・システム関連ファイルの更新

＜解析断面変換オプション(Ver 1.02) ＞
【その他】
・システム関連ファイルの更新


Version3.02 2010/4/12
【追加機能】
  ・印刷時にページ番号を付ける／付けないを選択できるようにしました。
　・ポケット式落石防護網工および覆式落石防護網工において、横補強ロープの重量を考慮
　　するしないを選択できるようにしました。
　・アンカー規格に異形棒鋼を追加しました。

【仕様変更】
　・落石防護柵工において、支柱のＨ形鋼の規格の初期値をH-200×100×8.0×12に変更しま
　　した。

【障害の修正】
＜落石防護柵工＞
　・落石が楕円形状の場合、設計書の落石の寸法の範囲が正しくない不具合を修正しました。
　・ワイヤロープの設定画面において、断面積の単位が正しくない不具合を修正しました。
　・設計書の降伏張力および支柱の下端が塑性ヒンジを形成するのに要する力の記号の間違い
　　を修正しました。
　・基礎の安定計算において、作用位置dがマイナスになる場合、dがプラスとして三角形分布
　　の式で計算される不具合を修正しました。

＜土中式連続基礎＞
　・ワイヤロープの設定画面において、断面積の単位が正しくない不具合を修正しました。
　・設計書の降伏張力および支柱の下端が塑性ヒンジを形成するのに要する力の記号の間違い
　　を修正しました。


Version3.01 2009/8/27
＜ＡＲＣフェンス＞
　・アンカーの許容せん断応力度の初期値を150に変更しました。

＜落石シミュレーション (Ver 2.02) ＞
・結果一覧印刷で、エネルギーの項目に速度の値が印刷される障害を修正しました。
・データ互換－ＣＡＤから挿入機能が使用できなくなることがある障害を修正しました。
・落石本体への地形データ転送がケース１のみ可能でしたが、他の地形も転送できるように
  修正しました。

＜解析断面変換オプション(Ver 1.01) ＞
・DXFファイルから測線を読み込んで保存すると、保存したファイルが開けない障害を修正し
  ました。
・落石位置の設定画面で、座標の表示に誤りが生じる障害を修正しました。


Version3.00a 2009/5/22
＜落石シミュレーション (Ver 2.01) ＞
・印刷およびＷＯＲＤ出力した際、「照査位置一覧.gfmファイルは開けませんでした」という
　メッセージが表示される不具合を修正しました。
・ＷＯＲＤ出力した際、座標構成点の概要図が描画されない不具合を修正しました。


Version3.00 2009/5/18

＜落石防護柵工（土中式連続基礎）＞
・落石防護柵工（土中式連続基礎）の検討ができるようになりました。
  落石時の安定計算方法として、鉄道総合技術研究所方式および愛知県土木部方式に対応して
　います。

＜ジオロックウォール＞
・ジオロックウォールの検討ができるようになりました。

＜覆式落石防護網工＞
　・防護網全長が３スパン未満の場合、実際の長さで計算できるようになりました。
　・積雪荷重に対応しました。

＜ポケット式落石防護網工＞
　・速度エネルギー比を考慮した落石エネルギーの算出が可能になりました。

＜落石防護柵工＞
　・速度エネルギー比を考慮した落石エネルギーの算出が可能になりました。
　・土圧算出式において切土部土圧２を追加しました。
　・土圧算出式において盛土部土圧を追加しました。
　・基礎工計算ケースにおいて積雪時の検討ができるようになりました。
　・基礎工計算ケースにおいて堆積＋落石時の検討ができるようになりました。
　・基礎工計算ケースにおいて堆積＋積雪時の検討ができるようになりました。
　
＜落石防護擁壁工＞
　・速度エネルギー比を考慮した落石エネルギーの算出が可能になりました。
　・土圧算出式において切土部土圧２を追加しました。
　・土圧算出式において盛土部土圧を追加しました。
　・基礎工計算ケースにおいて積雪時の検討ができるようになりました。

＜ＴＳＴバリアー50＞
　・速度エネルギー比を考慮した落石エネルギーの算出が可能になりました。
　・土圧算出式において切土部土圧２を追加しました。
　・土圧算出式において盛土部土圧を追加しました。
　・基礎工計算ケースにおいて積雪時の検討ができるようになりました。
　・基礎工計算ケースにおいて堆積＋落石時の検討ができるようになりました。
　・基礎工計算ケースにおいて堆積＋積雪時の検討ができるようになりました。

＜ＡＲＣフェンス＞
　・速度エネルギー比を考慮した落石エネルギーの算出が可能になりました。

＜その他＞
　・材料単価および歩掛を最新のものに更新しました。
　・ＷＯＲＤ保存機能においてＷＯＲＤ２００７に対応しました。

＜落石シミュレーション (Ver 2.00) ＞
・解析断面図変換ツールオプションに対応しました。（有償オプション）
・複数の照査位置が設定できるようになりました。
・照査位置の角度、長さを設定し、衝突する場合はそこで停止する設定を追加しました。
・入力パラメータ名を断面上に表示できるようにしました。
・計算結果があるときの画面表示速度を改善し、スムーズに操作できるようにしました。
・ヒストグラムのグラフを改善しました。（横軸の対数表示、階級分割数の設定、累積折れ線など）
・ｘ座標と、落石速度、エネルギー、跳躍高の分布図を追加しました。
・落石径、重量の入力値について小数点以下の桁数を増加しました。
・選択した軌跡の座標、速度、遷移状態をCSVファイルに出力できるようにしました。




********************************** Version2 ***************************************

Version2.04 2005/3/28
・覆式落石防護網工において、縦スパン数（落石防護網法長÷横主ロープ間隔）が１０スパンを
　超える場合、強制終了する不具合を修正しました。
・RCネット工の支柱高の初期値を３．０ｍから４．０ｍに変更しました。
・RCネット工において、ポケット部の落下高さ及び跳躍部の落下高さを４０ｍに制限するオプショ
　ンを追加しました。

＜落石シミュレーション (Ver 1.02) ＞
・正規乱数の範囲を１σとしていた不具合を2σ(1.96)に修正しました。
・抵抗係数ckを直接指定できるように変更しました。
・落石の回転遠心力による飛び出しを考慮する／しないオプションを設けました。
・落石重量の上限値を99.9(t)としました。


Version2.03 2005/1/20
・金網素線径 5.0×50　の重量データを変更しました。
・RCネット工のキャッチ式及びポケット・キャッチ式において、キャッチ部の最大滑り量グラフ
　などの名称が横ワイヤロープとなっていたものを縦ワイヤロープに修正しました。
・全ての工法において、落石の形状が楕円の場合に報告書の楕円図が半径表示となっていたもの
　を直径表示に変更しました。
・落石防護柵工の落石防護柵かぶりの検討結果において、安全率という名称を割増係数に変更し
　ました。


Version2.02 2004/12/21
・Ｈ形鋼 200×100　の断面二次モーメントの初期値を変更しました。
・落石防護柵工、ＴＳＴバリアー50、ＡＲＣフェンスにおいて、地形によつて必要柵高が正しく
　算出できない不具合を修正しました。
・落石防護柵工、落石防護擁壁工、ＴＳＴバリアー50において、基礎の根入れ長を0.000mと入力
　した場合に計算値が正しく表示、印刷されない不具合を修正しました。
・ポケット式落石防護網工において、材料指定でワイヤロープの横ロープ径と吊ロープ径を違う
　径に設定した場合に、ワイヤーロープの吸収エネルギー（ER)を吊ロープの断面積で計算して
　いたものを横ロープの断面積で計算するように変更しました。
・金網素線径 5.0×50mm の金網張力の初期値を変更しました。
・覆式落石防護網工において、横スパン数（落石防護網法長（H）÷横主ロープ間隔（ｈ））が
　10を超える場合に、プログラムが強制終了する不具合を修正しました。


Version2.00a 2004/9/10

＜落石シミュレーション (Ver 1.01) ＞
・地形が鋭角に折れ曲がる箇所があると正常に計算できない障害を修正しました。
・落石エネルギーE=9.8・1/2mv^2(kJ)と計算され誤りがありましたが、E=1/2mv^2(kJ)
 に修正しました。

Version2.00 2004/6/28

・落石シミュレーション機能を追加しました。

＜ワイヤロープ掛工＞
・摩擦係数μを考慮した検討ができるようになりました。
・斜面角度αを個別で入力できるようにしました。

＜覆式落石防護網工＞
・防護網の自重計算および落石の重量計算を単位当り面積で入力できるようになりました。
・特殊アンカーを使用する際にせん断耐力を直接入力できるようにしました。
・引き抜きに対する検討機能を追加しました。

＜ポケット式落石防護網工＞
・吊りロープの初期張力算出式を選択できるようにしました。
・特殊アンカーを使用する際にせん断耐力を直接入力できるようにしました。
・引き抜きに対する検討機能を追加しました。
・落下高が40mを超えた場合の処理を選択できるようにしました。

＜落石防護柵工＞
・基礎工の背面に勾配が設けられるようにしました。
・柵高の検討において、余裕高を入力できるようにしました。
・落下高が40mを超えた場合の処理を選択できるようにしました。
・押し抜きせん断に対する検討において、選択できるようにしました。
・土圧算出条件で任意に土圧が入力できるようになりました。
・基礎に衝突した場合の検討で、極限支持力で行えるようになりました。

＜落石防護柵工＞
・擁壁工の背面に勾配が設けられるようにしました。
・基礎に衝突した場合の検討で、極限支持力で行えるようになりました。

＜ＲＣネット工＞
・跳躍部の計算において最大の滑り量をトライアルで計算するようにしました。
・横アンカー間隔の設定を入力できるようになりました。
・ポケット・キャッチ式を追加しました。

＜その他＞
・ＴＳＴバリアー50工法、ＡＲＣフェンス工法を追加しました。
・モード切替ができるようになりました。(標準、簡易モード)


------------------------------------------------------------------------------

Version1.06 2004/3/18
・防護柵及び防護擁壁において、土圧を無視すると印刷およびＷＯＲＤ保存で強制終了される
　不具合を修正しました。
・防護柵及び防護擁壁において地震時を検討しない場合、印刷およびＷＯＲＤ保存で強制終了
　される不具合を修正しました。
・防護柵及び防護擁壁の土圧計算値の印刷で、0.0と表示すべき箇所に0.00000000・・と表示
　される不具合を修正しました。
・防護柵及び防護擁壁において、堆積時にW1,W2,W3,W4,W5のある土圧の計算でW2の値に
　誤りがあるのを修正しました。また、tanθ値の表示上の誤りを修正しました。
・同じ工法の一覧表を２回連続して印刷プレビューすると、２回目に概要図の表示位置がずれる
　不具合を修正しました。
・防護柵及び防護擁壁において、基礎に落石衝突時の照査を行わない場合でも、一覧表に基
　礎エネルギー値が表示される不具合を修正しました。
・覆式落石防護網工において、横ロープの荷重の印刷箇所に縦ロープの荷重が表示される不
　具合を修正しました。

Version1.05 2004/2/2
・WORD保存ができるようになりました。
・計算書のプレビューが表示できるようになりました。
・ポケット式落石防護網工において、βの角度値に誤りがありましたので修正しました。

Version1.04 2003/11/20
・楕円形状の落石重量について計算式の表記上の誤りがありましたが修正しました。
・ポケット式落石防護網工で選択された落石以外の落石エネルギー値が正しく表示され
　ない誤りを修正しました。
・ポケット式落石防護網工で、地形の形状によっては平均勾配（加重平均）の値が正しく
　算出されない不具合を修正しました。
・落石防護柵の検討で"基礎なし"の場合でも、柵高判定が行えるように修正しました。
・落石防護柵高の1.550mタイプを1.500mタイプに変更しました。
・落石防護擁壁の検討で、回転角が許容回転角を越える場合、θaの計算単位に誤りが
　ありましたが修正しました。
・落石防護擁壁の安定計算で、最大抵抗モーメントMuが許容地盤反力度q1の近傍値に
　ならないことがありましたが修正しました。
・ポケット式落石防護網において、Ehrを求める際にTy/Thrとなっていたのを、Tb/Thrに
　修正しました。


Version1.03 2003/2/25
・落石防護柵の落石時（柵に落石衝突時）で、基礎に作用する落石荷重を選択できるように
　機能を追加しました。
・落石防護柵で地震時を計算しない場合、堆積時の印刷内容の一部が表示されない障害を修
　正しました。
・地形のｘ座標の範囲がマイナスだと、落石防護柵、落石防護擁壁が画面に表示されないこ
　とがありましたが修正しました。
・ポケット式落石防護網工のアンカー計算で、アンカーに作用する荷重を選択できるように
　機能を追加しました。
・ポケット式落石防護網工の落石エネルギーの表示ケタを変更しました。
・落石防護柵および落石防護擁壁の概算工事費で、「コンクリート材料」「型枠」の単位表
　記の誤りを修正しました。
・RCネット（ポケット式）で落石位置より落石衝突位置が上だと正しく印刷されない障害を
　修正しました。
・RCネット（ポケット式）で斜面角度変化点の斜面角度の誤りを修正しました。
・特定の機種のプリンタに印刷すると白紙が印刷される。あるいはEXCEL出力すると改ページ
　位置から用紙がはみ出す障害を修正しました。
・Excelファイルの保存先が記憶されるようにしました。


Version1.02 2002/1/6
・落石防護柵および落石防護擁壁で、落石エネルギーの表示ケタを少数３桁としました
・基準点座標の表示ケタを少数３桁としました
・落石防護柵の落石エネルギー計算において(1+β)・(1-μ/tanθ)が1.0を超える場合
　1.0に補正するように修正しました
・傾斜した個所に落石防護柵の基礎を敷設する場合、落石防護柵余裕高の計算値に誤りが
　ありましたが修正しました。

Version1.01 2002/12/20
・ポケット式落石防護網工の計算結果で、可能吸収エネルギーの表示内容を修正しました
・落石防護柵工のモーメント計算を修正しました

Version1.00a 2002/12/17
・初版

-------------------------------------------------------------------------------

五大開発株式会社
mailto:pp-info@godai.co.jp
URL http://www.godai.co.jp/
