抑止杭設計計算システム　”抑止杭 Version14 ”

--------------------------------------------------- GODAI KAIHATSU Corp. ------

このファイルでは、抑止杭 についての説明が記されています。

	1  動作環境
	2  セットアップ方法
	3  起動方法
	4  削除方法
	5  改訂履歴

-------------------------------------------------------------------------------

1  動作環境
	
本アプリケーションを使用するために必要なハードウェアの環境は次のとおりです。

	・ＯＳ：		Windows 10/11
				※64ビットOSではWOW64エミュレーションモードでの
				動作となります。

	・ＣＰＵ／メモリ：	OSが推奨する以上のメモリ容量

	・画面：		True Color以上

	・ハードディスク：	50MB以上
	　必要容量
	
	・プロテクタ：		製品パッケージには、下記のうちいずれかのプロテ
				クタが入っています。
				アプリケーションの実行時に必要です。
				ネットワーク対応 USBプロテクタ
				スタンドアロンタイプ USBプロテクタ
 
	※ＣＤ－ＲＯＭドライブが必要です。

-------------------------------------------------------------------------------

2  セットアップ方法

【ダウンロード購入の場合】
　(1) セットアップCDイメージを以下のアドレスよりダウンロードしてください。
　　　<https://www.godai.co.jp/soft/ProductsDownload/kui14/>
　(2)ダウンロードした圧縮ファイル（zip形式）にはパスワードが設定されております。
　　 ご注文時に登録していただきました納品先メールアドレス宛てに、パスワードを
　　 お知らせしておりますので、パスワードを入力し、圧縮ファイルを適当なフォルダ
　　 に展開してしてください。
　(3)展開したフォルダ内の「GdSetupLuncher.exe」を実行します。
　(4)GODAIセットアップメニューが開きましたら、「抑止杭 Version 14 インストール」
　　 をクリックし、画面に表示されるメッセージに従ってセットアップを進めてください。

【CDメディア購入の場合】
  (1) [スタート]-[コントロールパネル]をクリックして、"プログラムの追加と削除"
      を開きます。
  (2) [プログラムの追加]ボタンをクリックし、CD-ROMドライブに "抑止杭" の製品CD-R
      をセットしてから、[次へ]ボタンをクリックしてください。
  (3) 後は、画面に表示されるメッセージにしたがってセットアップを進めてください。

-------------------------------------------------------------------------------

3  起動方法
	
抑止杭 を起動するには次のように操作してください。
		
 [スタート］－［すべてのプログラム］
            －［GODAI 土木アプリケーション］－［抑止杭 Version14]

-------------------------------------------------------------------------------

4  削除方法
	
抑止杭 をハードディスクから削除する場合は、以下の手順を行なってください。

(1) 起動している全てのアプリケーションを終了します。
(2) [スタート]-[コントロールパネル]をクリックして、"プログラムの追加と削除"を開きます。
(3) 一覧から削除するアプリケーション "抑止杭 Version14" を選択し、[追加と削除]ボタン
　　をクリックします。
(4) アンインストールが開始されます。後は、メッセージにしたがってください。

-------------------------------------------------------------------------------

5  改訂履歴

********************************** Version14 ***************************************

2026/1/8 Version14.01
  ・骨組解析自動計算において、接点を30以上作成した状態で、地盤変形係数タブの「□1/β
　　仮定する」にチェックをして、βの算出方法の選択に「〇各層のβ値を加重平均」を選択
　　した場合、プログラムが強制終了する不具合を修正しました。
　・くさび杭およびくさび杭(多層系)の地盤変形係数タブのEsの低減の設定において、「ｸﾞﾗﾌ
　　による低減係数(参考値)」と「低減係数（決定値）」が同じ値にも関わらず報告書にグラ
　　フが表示されない不具合を修正しました。
　・骨組解析自動計算において、同一節点にマイナスのモーメント荷重とせん断荷重を設定し
　　た場合、報告書の「荷重・拘束・地盤条件図」の荷重の記号がモーメント荷重だけをかけ
　　た場合の記号で表記される不具合を修正しました。
　・概算工事費の土質分類画面において、1層目2層目3層目の掘削深度の説明文が正しく表記
　　されない不具合を修正しました。
　・［お知らせ確認］機能を追加しました。


2024/7/25 Version14.00
  ・令和6年度のSKK(SM)材の単価および規格に対応しました。
　・「令和6年度国土交通省土木工事積算基準」に対応しました。
　・「令和6年度大口径ボーリング工法の積算」に対応しました。
　・「令和6年度大口径岩盤削孔工法の積算」に対応しました。
　・杭配置ソフトとの連携機能に対応しました。
　・インターネット認証に対応しました。


********************************** Version13 ***************************************

2021/11/25 Version13.01
　・概算工事費の積算において、杭長が35mを超える杭を国土交通省大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工で積算
    した際、｢積算基準の杭長、掘削長による制限を外す｣を選択しても正しく積算されない不具
    合を修正しました。
  ・｢抑え杭｣では、すべり面傾斜角度にマイナス値を入力した際、地すべり力の鉛直成分(単位
    幅)Vuがマイナス値になるが、これと同じ事を｢骨組解析自動計算｣および｢骨組解析マニュア
    ル｣で行なう場合、Vu値のマイナス値が入力できない不具合を修正しました。
　・概算工事費の土質分類ダイアログにおいて、もぐり杭の場合に掘削深度の参考値が正しく表
    示されない不具合を修正しました。
　・概算工事費の積算において、「国土交通省大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工」「国土交通省ダウンザホー
　　ルハンマ工」「日本建設機械施工協会ダンザホールハンマ工」で積算した場合に、削孔日数
　　などが算出されない場合でも施工日数が算出されてしまう不具合を修正しました。
  ・帯鉄筋の入力において、設計鉄筋量の本数を変更しても設計鉄筋量を再計算しない不具合を
    修正しました。
  ・帯鉄筋の入力において、帯鉄筋の照査及びせん断補強筋の照査において照査対象の鉄筋の種
    類が保存されない不具合を修正しました。
  ・抑止杭の報告書の計算結果一覧に帯鉄筋補強後の照査結果およびせん断補強筋補強後の照査
    結果を表示するように修正しました。
  ・帯鉄筋ダイアログにおいて、｢地震時必要鉄筋量｣を表示するように変更しました。
  ・帯鉄筋ダイアログにおいて、｢地震時必要鉄筋量｣を考慮した判定をしていなかった不具合を
    修正しました。
  ・帯鉄筋ダイアログにおいて、プレビューをすると鉄筋のカーソル位置が初期化される不具合を
    修正しました。
  ・場所打鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄを常時+地震時で検討した際、常時のせん断照査がOKで地震時のせん断照査
    がOUTの場合に帯鉄筋ダイアログの常時の必要鉄筋量に計算されていないマイナス値が表示さ
    れる不具合を修正しました。
  ・場所打鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄを常時+地震時で検討した際、常時のせん断照査がOKで地震時のせん断照査
    がOUTの場合に常時の帯鉄筋照査の報告書が出力される不具合を修正しました。


2021/4/5 Version13.00
　・SKK(SM)材の規格及びねじ継手に外径1200mm超～2000mmを追加しました。
  ・「令和2年度大口径ボーリング工法」の「ＴＢＨ工法」の積算に対応しました。
     これにより削孔径が1500mmを超える場合でも積算できるようにしました。
  ・令和3年度のSKK(SM)材の単価および規格に対応しました。
　・「令和2年度国土交通省土木工事積算基準」に対応しました。
　・「令和2年度大口径ボーリング工法の積算」に対応しました。
　・「令和2年度大口径岩盤削孔工法の積算」に対応しました。


********************************** Version12 ***************************************

2017/5/10 Version12.01
　・平成29年度の技術者単価および労務単価に対応しました。
　・計算範囲の画面で「○最小肉厚のみ検討」を選択した場合、任意の%に低減した応力度で肉
　　厚を検討する機能を追加しました。
　・ダウンザホールハンマ工でねじ継手を使用した積算を行う場合、積算方法を変更しました。
　・「杭材優先」を選択した場合に計算結果の画面で「応力分布図」ボタンが押せるようにな
　　っていた不具合を修正しました。


2017/2/10 Version12.00
　・地すべり鋼管杭としてSCW-CF材が撤退したことに伴い、SKK(SM)材の大幅な規格の拡充と単
　　価の変更に対応しました。
　・「平成28年度国土交通省土木工事積算基準」に対応しました。
　・「平成28年度大口径ボーリング工法の積算」に対応しました。
　・「平成28年度大口径岩盤削孔工法の積算」に対応しました。
　・地盤変形係数の低減をした場合にμの根拠を報告書に記述するようにしました。
　・ダウンザホールハンマ工で継手を使用して概算工事費を算出した場合、継手が不要な杭長
　　の施工日数が正しく計算できない不具合を修正しました。


********************************** Version11 ***************************************

2015/10/5 Version11.01
　・「任意の根入長」を設定していても、「最低3m以上を確保する」にチェックがついていた
　　場合、３ｍより短い根入長に設定できない不具合を修正しました。
　・杭の材料にＨ形鋼を選択した場合、概算工事費の内訳表の２箇所に杭材費が表示される不
　　具合を修正しました。表示のみの不具合で、実際の概算工事費には、二重計上はされてま
　　せん。
　・鋼管の概算工事費の積算において、「設定」－「単価」－「単価編集」で単価を編集し、
　　概算工事費表を表示すると表示する項目数が単価編集前に比べて、２倍になっている不具
　　合を修正しました。


2015/2/20 Version11.00
　・「平成26年度国土交通省土木工事積算基準」に対応しました。
　・「平成26年度大口径ボーリング工法の積算」に対応しました。
　・「平成26年度大口径岩盤削孔工法の積算」に対応しました。
　・鋼管の単価及び人件費の単価およびその他の単価を平成27年2月の単価に更新しました。
　・1/β仮定の際、1/βの区間で土の性質が著しく変化するときに、多層系地盤と
　　して計算できるようにしました。
　・前回出力した報告書がわかるように「照査」をチェックするように改善しました。


********************************** Version10 ***************************************

2013/11/12 Version10.06
　・抑え杭の検討で、「常時＋地震時」、「三角形分布荷重」、「地震時慣性力」あり、という
　　条件において計算する場合、常時の計算結果が間違っている不具合を修正しました。
　・くさび杭(多層系)において、「1/β仮定する」で根入長を計算する場合、不動層上部と不動
　　層下部の境界付近にちょうど仮定した1/βと算定した1/βのつりあう点があった際、その点
　　を見逃す不具合を修正しました。
　・概算工事費－土質分類において、土質分類だけを変更して抑止杭を終了した場合、終了の際
　　に「保存しますか？」というメッセージを表示しない不具合を修正しました。
　・くさび杭(多層系)において、根入長の画面で、「常時＋地震時」の場合は、「※常時のβ値
　　で根入長を求めます。」というメッセージを表示するようにしました。
　　また、「地震時のみ」の場合は、「※地震時のβ値で根入長を求めます。」というメッセージ
　　を表示するようにしました。
　・概算工事費の「設定」－「歩掛・補正係数」－「鋼製杭」－「ねじ継手施工時間」で、ねじ継
　　手の日当り作業時間を任意に設定できるようにしました。
　・抑え杭、くさび杭、くさび杭(多層系)において、報告書の計算条件に地盤変形係数の入力条件
　　を表示するようにしました。
　・抑え杭およびくさび杭の「常時＋地震時」の検討において、地盤変形係数画面を表示せずに、
　　計算結果画面を表示した場合、正しい地盤変形係数で計算されない場合がある不具合を修正し
　　ました。
　・地盤変形係数khを直接入力して計算した場合、khがクリアされ正しい計算結果にならない不具
　　合を修正しました。(本現象は、Version10.05のみで発生します。)
　・骨組解析自動計算および骨組解析マニュアルにおいて、根入長に「不動層モーメント第一零点
　　×a」を選択した場合に、除外長を設定できる機能を追加しました。


2013/2/5 Version10.05
　・「平成24年度国土交通省土木工事積算基準」に対応しました。
　・「平成24年度大口径ボーリング工法の積算」に対応しました。
　・「平成24年度大口径岩盤削孔工法の積算」に対応しました。
　・骨組解析自動計算および骨組解析マニュアルにおいて、すべり面深度と根入地盤深度を別々
　　に設定できるようにしました。
　・鋼管の許容応力度において、「平成15年治山技術基準 解説 地すべり防止編」に対応しました。
　・標準間隔の照査において、千鳥配置を許可するかしないかを選択できるようにしました。
　・くさび杭（多層系）において、根入長算出時に不動層モーメント第一零点を選択した場合、
　　除外長を設定できる機能に対応しました。
　・鉄筋コンクリート杭の応力度の計算において、平成24年道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部
　　構造編）・同解説に準じて、計算が行えるようにしました。
　・鉄筋コンクリート杭の計算において、段ごとに主鉄筋本数を変更できるようにしました。
　・Ｇパイル－Ｓの曲げモーメント第一零点タイプの計算において、頭部のみに490材を適用し
　　た計算方法に対応しました。


2012/7/20 Version 10.02
　・地震時のみを選択した場合に許容応力度を参照ボタンから代入できるようにしました。
　・骨組解析自動計算および骨組解析マニュアルにおいて地震時のみの検討をするの場合、地盤
　　変形係数を一括入力機能で入力する際、地震時のα値を設定できない不具合を修正しました。


2012/6/27 Version 10.01
　・杭の弾性係数を小数点以下２桁まで入力可能としました。


2012/6/20 Version 10.00
　・地震時のみを検討できるようにしました。


********************************** Version9 ***************************************

2011/10/17 Version 9.02
　・概算工事費の現場継手において、溶接を選択した場合でも570材だけは、ねじ継手／リング継手
    で積算できる機能を追加しました。
  ・概算工事費の結果一覧表の印刷において、単位質量が整数4桁以上となった場合に「#######」と
    印刷される不具合を修正しました。
  ・システム関連ファイルの更新しました。


2011/6/15 Version 9.01
　・Windows XPにインストールした際、FDキーの場合に起動できなくなる不具合を修正しました。
　・名前を付けて保存した際、データの拡張子がVersion8用の拡張子になる不具合を修正しました。
　・「標準間隔」－「孔壁間距離Dwは1m以上の規定を考慮する」にチェックを付けた際、千鳥配置
　　を許可するかしないか選択できる機能を追加しました。
　・計算範囲画面において設定した杭間隔よりも多くの杭間隔を計算していた不具合を修正しました。
　　（例 杭間隔1.6～2.0m 検討ﾋﾟｯﾁ0.5mに設定した場合、従来は1.6mと2.1mを検討していました。）
　・Ｇパイル－Ｓの「報告書」「コスト縮減報告書」「結果一覧表」「概算工事費内訳」のＷＯＲＤ
　　出力ができない不具合を修正しました。
　・Ｇパイル－Ｓの計算において、根入長の算出式を「不動層ﾓｰﾒﾝﾄ第一零点×a」で固定していた
　　計算を根入長画面にて選択した計算式によって計算するように変更しました。
　・Ｇパイル－Ｓの報告書の印刷において、材料強度変化位置に曲げﾓｰﾒﾝﾄ第一零点を選択した際、
　　「Ｇパイル－Ｓ高強度材適用範囲について」の章の誤字を修正しました。


2011/2/10 Version 9.00
　・「平成22年度国土交通省土木工事積算基準」に対応しました。
　・「平成22年度大口径ボーリング工法の積算」に対応しました。
　・「平成22年度大口径岩盤削孔工法の積算」に対応しました。
　・骨組解析自動計算および骨組解析マニュアルにおいて、「杭基礎設計便覧(平成18年度改訂版)」
　　斜面傾斜の影響を考慮した地盤反力係数に対応しました。
　・骨組解析自動計算および骨組解析マニュアルの地震時の検討において、「杭基礎設計便覧(平成
　　18年度改訂版)」レベル２地震時の補正を考慮した地盤反力係数に対応しました。
　・場所打鉄筋コンクリート杭のせん断補強筋の検討において、部材の有効高の算出方法を「杭基
　　礎設計便覧(平成18年度改訂版)」の算出方法に対応しました。
　・くさび杭多層系の計算において、地盤の変形係数算出時に1/β仮定に対応しました。
　・Ｇパイル－Ｓ工法に対応しました。
　・規格のみおよびメーカー確認の鋼管規格において、単価の設定のみで概算工事費が算出
　　できるようにしました。
　・概算工事費において、ねじ継手と機械式継手の単価を個別に登録できるようにしました。
　・鋼管規格のＭＡＰ表示および規格変更および印刷機能に対応しました。
　・鋼管規格の取込にＣＳＶファイルと他のパターンからの両方の取込に対応しました。
　・鋼管規格のパターンのクリアに対応しました。
　・概算工事費の鋼管1の単価の設定において、範囲選択により一括して単価を変更できるよう
　　にしました。
　・概算工事費の鋼管1の単価の設定において、99万円以上の単価を設定できるようにしました。
　・概算工事費の鋼管1の単価を印刷できるようにしました。
　・初期軸力を999999.9kNまで入力できるようにしました。


********************************** Version8 ***************************************

2009/9/3 Version 8.02
  ・杭の材料としてＨ形鋼を選択し、クリアランスを設定した場合に、杭間隔の照査において、
    削孔径が正しく計算されない不具合を修正しました。
  ・解析の種別を骨組解析マニュアルを選択し、クリアランスを設定した場合に、杭間隔の照査
    において、削孔径が正しく計算されない不具合を修正しました。
  ・SKK(SM)490材および570材に杭径を新しく追加し、単価を設定しても概算工事費に単価が反
    映されない不具合を修正しました。
  ・杭の材料としてＨ形鋼または場所打鉄筋コンクリートを選択した場合に、概算工事費の積算
    結果の個数が２倍に表示されることがある不具合を修正しました。
  ・単価編集において、SCW-CF材の規格エキストラが表示されない不具合を修正しました。
  ・杭の材料として場所打鉄筋コンクリートを選択した場合、杭1本にかかる軸力Nfが8桁以上に
    なる場合、報告書に正しく値が印刷されない不具合を修正しました。


2009/1/5 Version 8.01
　・単価切換機能を追加しました。
　・積算時の土質を10層入力した場合に、強制終了する不具合を修正しました。


2008/12/8 Version 8.00
　・「平成20年度国土交通省土木工事積算基準」に対応しました。
　・「平成20年度大口径ボーリング工法の積算」に対応しました。
　・「平成20年度大口径岩盤削孔工法の積算」に対応しました。
　・WORD出力をWORD2007に対応しました。
　・鋼管単価を一括して増減できる機能を付加しました。
　・鋼管およびＨ形鋼の単価を製品出荷時の初期単価に設定する機能を付加しました。
　・骨組解析自動計算において、モーメント荷重およびせん断荷重にマイナス値を指定できる
　　機能を付加しました。
　・合成杭（鋼管＋Ｈ形鋼および二重鋼管）の断面係数の考え方を「砂防・地すべり設計実例
　　 P.130」の考え方に変更しました。
　・Ｈ形鋼および鋼管＋Ｈ形鋼において弱軸方向に設定した場合、断面積の算出をフランジの
　　みで計算するように変更しました。


********************************** Version7 ***************************************

2007/08/01 Version 7.00
　・「平成19年度国土交通省土木工事積算基準」に対応しました。
　・「平成18年度大口径ボーリング工法の積算」に対応しました。
　・くさび杭、抑え杭について地震時の初期軸力の入力を可能にしました。
  ・任意地点における杭の変位照査を可能にしました。
  ・骨組み解析の根入地盤深度で 0.0m の選択を可能にしました。
  ・杭の計算一覧表のプレビュー表示を可能にしました。
  ・杭の計算一覧表が出力できない不具合を修正しました。


********************************** Version6 ***************************************

2006/06/01 Version 6.00
　・「平成18年度国土交通省土木工事積算基準」に対応しました。
　・「平成18年度大口径岩盤削孔工法の積算」に対応しました。
　・大口径ボーリング協会　BH工においてビット等の損耗量に「軟岩(Ⅱ)」「硬岩」を追加
　　しました。
　・大口径ボーリング協会　BH工の場合の積算において、諸雑費の計算にねじ継手の金額を
　　加算していた不具合を修正しました。


********************************** Version5 ***************************************

2006/03/27 Version 5.10
　・鉄筋コンクリートの圧縮応力度において、少数１桁の入力を可能にしました。
　・地震時のすべり面傾斜角度の入力が可能になりました。
　・最大曲げモーメントが大きい場合に変位・応力分布図が正しく表示や印刷ができない
　　不具合を修正しました。
　・杭の材料にＨ形鋼を使用し、杭材優先で計算した場合にせん断応力度に関する杭間隔
　　の計算をＨ形鋼の全断面からウェブのみの面積で計算するように変更しました。
　・抑え杭の横方向地盤反力係数を「道示N値による方法」により算出する場合、報告書の
　　d値がmmで表示されている不具合をmに修正しました。（Khrの計算値には影響しません）
　・多層系くさび杭の計算が可能になりました。

2005/09/13 Version 5.01
　・鋼管規格（SKK-SM材）の肉厚40mm以上において、計算されない不具合を修正しました。
　・帯鉄筋の計算において、地震時の結果がOUTの時に印刷できない不具合を修正しました。
　・帯鉄筋の計算において、横方向鉄筋比の初期値を0.002に変更しました。
　・骨組自動計算において、地盤変形係数を１／β仮定で計算した場合に、KhとEsの計算精度を
　　向上しました。
　・杭の材料として、H形鋼および鋼管＋H形鋼を選択し腐食代を考慮した場合に、せん断照査に
　　用いるH形鋼のウェブの断面積が正しくない計算されない不具合を修正しました。

2005/08/30 Version 5.00
　・道路橋示方書下部構造編の地震時の地盤変形係数の算出方法に対応しました。
　・地震時慣性力を考慮した計算に対応しました。
　・平成17年度の鋼材規格の変更に対応しました。
　・概算工事費を平成17年度版に対応しました。
　・根入長の算出方法を任意／βに対応しました。


********************************** Version4 ***************************************

2005/05/12 Version 4.02
　・杭材優先の場合に、杭頭変位量が正しく算出されない不具合を修正しました。
　・Ｈ形鋼のせん断照査に用いる断面積を全断面からウェブのみの断面積に変更しました。


2005/01/15 Version 4.01
　・くさび杭の計算結果において、Be･leまたはBr･lrが３未満になった場合、結果が赤色で表示さ
    れていたものを緑色に変更しました。
　・降伏破壊の移動層及び不動層の土の粘着力を最大55000kN/㎡まで入力可能としました。
  ・骨組解析自動計算の荷重条件においてPr1やPr2を変更したにもかかわらず印刷に計算結果が反
    映されないことがある不具合を修正しました。
  ・骨組解析自動計算の印刷において、分布荷重の項目数が多い場合に、分布荷重表の印刷で見栄え
    が悪くなる状態を解消しました。
  ・くさび杭の場所打鉄筋コンクリートにおいて、Be･leまたはBr･lrが１未満になった場合に計算
    ができなくなるようにしてあるが、計算ができなくなった原因を表示するように改善しました。
  ・国土交通省　ダウンザホールハンマ工の積算において、杭長または削孔長が適用範囲外になった
    場合に積算結果にマイナス金額が表示される不具合を修正しました。
  ・骨組解析自動計算および骨組解析マニュアルにおいて、荷重条件項目の深度挿入及び深度削除を
    行った場合に、計算結果項目の表示数が減少する不具合を修正しました。
  ・報告書において、杭頭変位量の計算部分でY1（Xy)の結果が正しくない不具合を修正しました。
    ただし、Yt＝｜Y1(Xy)－Y1(0)－Y2(0)｜の結果は正しい値で算出しています。
  ・杭頭変位量が許容変位量内に納まっているのに計算結果がOUTとしてでてくる不具合を修正しま
    した。


2004/07/15 Version 4.00
　・平成16年6月の鋼材規格の変更に対応しました。
　・概算工事費を平成16年度版に対応しました。
　・国土交通省　ダウンザホールハンマ工の設計杭径による削孔径の決め方が正しくない不具合
　　を修正しました。
　・結果表の最後の行がコピーされない不具合を修正しました。
　・降伏破壊の設計要領式の記号の間違いを修正しました。


********************************** Version3 ***************************************

2003/10/2 Version 3.01
　・鋼管規格（SCW-CF材）の杭径350～1000mmの肉厚51mm以上が追加されました。
　・くさび杭の印刷書式において、不動層の最大モーメントの位置を算出する式の値がβeと
　　βrが逆になっているのを修正しました。
　・くさび杭の「有限長の杭」の場合、変位の式および、変位－モーメント－せん断力図の
　　グラフと値が「無限長の杭」のものになっているのを修正しました。
　・鋼管杭の計算で「最小肉厚のみを検討」を選択した場合、判定がOUTとなった次の杭の
　　概算工事費が表示されない場合があったのを修正しました。


2003/07/16 Version 3.00
　・「地すべり鋼管杭設計要領」 2003年6月30日改訂新版 に対応しました。
　・平成15年4月の鋼材規格の変更に対応しました。(鋼管メーカー合併のため）
  ・Word出力機能を追加しました。
　・概算工事費を平成15年度版に対応しました。
　・概算工事費においてネジ継手を考慮できるようにしました。
　・報告書に杭間隔の検討の項目を追加しました。


********************************** Version2 ***************************************

2002/06/12 Version 2.03
【構造計算】
  ・インターネット認証プロテクタに対応しました。
  ・曲げモーメントが10000kN･m以上の杭の計算ができなかったのを修正しました。
  ・根入長を杭全長で丸めるように設定した場合、結果等に出てくる根入長が丸め前
    の値だったのを修正しました。
  ・ＮＫＫネジールの規格に登録されている570材のチェックに誤りがあったのを修正
    しました。
  ・せん断力が100000kN以上の杭があるとそれ以降の杭材を計算しない障害を修正
    しました。


2001/10/31 Version 2.02
【構造計算】
  ・計算精度を向上させました。（G_Henkan.dll更新）
  ・規格登録画面の文字が他とずれるのを修正しました。（規格DLL更新）

【概算工事費】
　・国土交通省ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工H12またはH13年度での積算時、杭長が30m を超え、
　　クレーン搬入・設置可としたとき、歩掛の杭長制限をはずしても、計算結果が全く
　　出なかった不具合を修正しました。
　・日本建設機械化協会ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工の積算時、杭長が30mを超えたとき歩掛の杭長制限
　　をはずしても、計算結果が全く出なかった不具合を修正しました。
　・鋼管杭で簡易積算を行った場合、条件の鋼管設定画面が表示されない不具合を修正
　　しました。
　・鋼管単価の初期値を修正しました。
	ベース価格：
	　STK材 電縫管				　105,300円→100,300円
	　SKK、SM材 電縫管、スパイラル管、UOE管	　114,000円→109,000円
	  <寸法別単価=ﾍﾞｰｽ価格+外径ｴｷｽﾄﾗ+肉厚ｴｷｽﾄﾗ>
	SM570材の規格ｴｷｽﾄﾗ：
	　電縫管、スパイラル管、UOE管		  18,000→32,000円


2001/10/15 Version 2.01
【概算工事費】
　・国土交通省ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工H12またはH13年度での積算時、土質で削孔なし」を選択
　　すると、計算結果が全く出なかった不具合を修正しました。
　・国土交通省ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工H12またはH13年度での積算時、肉厚が9mm未満または30mm
　　以上の場合、計算結果が全く出なかった不具合を修正しました。
　・日本建設機械化協会ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工の積算時、肉厚が9mm未満または40mm超の場合、
　　計算結果が全く出なかった不具合を修正しました。


2001/09/20 Version 2.00
【構造計算】
　・Windows2000に対応しました。
　・弊社製品「PowerSSA」,「PowerSSA pro」のVer1.11または「補強土 for Windows」
　　のVer1.08、Ver2.03をインストールすると 強制終了や間違った計算結果が出る不具合
　　を修正しました。
　・計算結果を一度表示した状態で、計算条件を変えずに鋼管、H形鋼、鉄筋等の規格、
　　許容応力度を変更をしたとき、再計算されない不具合を修正しました。
　・鉄筋規格を変更または追加したときに、その呼び名の計算結果が誤っている不具合を
　　修正しました。
　・大きな値を扱う場合、オーバーフローを起こすことがあった不具合を修正しました。
　・アンカー付曲抑え杭のとき、報告書で文字が重なる箇所があった不具合を修正しました。
　・バージョン情報画面のシステム情報を削除しました。
　・表形式の入力で、変更しても反映されていないことがある不具合を修正しました。

【概算工事費】
　・大口径ボーリングマシン工、ダウンザホールハンマ工、深礎工の建設省平成12年度版積算基準、
　　国土交通省平成13年度版積算基準に対応しました。
　・上記3歩掛の適用外径の範囲を越えたときの歩掛を用意しました。
	大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工の大口径積算：大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸ協会のBH工。
	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工の大口径積算：日本建設機械化協会のﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工。
	深礎工の小口径積算：大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸ協会のBH工。
　・鋼管名称に対する製法ごとの製造範囲を追加しました。
	全ての製法で鋼管単価を比較し、最安の製法名と単価を結果として出力します。
　・積算基準に杭長、掘削長の制限がある場合でも積算できる機能を追加しました。
　　　  制限を越える長さで積算する場合、制限長に対する歩掛で積算されます。
　・鋼管単価の算出法を以下のように変更しました。
	鋼管単価＝寸法別単価＋長さｴｷｽﾄﾗ＋規格ｴｷｽﾄﾗ＋地域ｴｷｽﾄﾗ
　・H形鋼単価の寸法別単価を最大50サイズ登録可能にしました。
　・鋼材の標準長さの初期値を8m→12mに変更しました。
　・大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝの1日あたり運転時間の入力精度を整数から小数第1位まで入力可に変更しました。
　・ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工で土質を「削孔なし」と選択すると、計算結果が出なかった不具合を修正しました。
　・大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工で土質を「削孔なし」と選択すると、ビット損耗費が0円で計上していたのを、
　　計上しないのに修正しました。
　・内訳表に適用歩掛名を追加しました。


********************************** Version1 ***************************************

2001/04/20 Version 1.10
【構造計算】
　・一部応力変位図が表示されない不具合を修正しました。
　・鉄筋コンクリートにおける印刷書式を修正しました。
　・起動時における不具合を修正しました。
　・前バージョンのファイルとの互換性における不具合を修正しました。
　・抑え杭計算における曲げモーメント図表示の不具合を修正しました。
　・1/βを仮定した計算処理における不具合を修正しました。
　・アンカーの規格における一部データ処理の不具合を修正しました。
　・計算結果の表示における一部不具合を修正しました。
　・プログラム終了時におけるプロテクタでの不具合を修正しました。
　・杭材優先での計算時において、杭一本当りの水平負担力、および適合する本数の結果表示における
　　一部不具合を修正しました。
　・「グラウンドアンカー設計・施工基準」改訂に伴い、くさび杭で参照されるアンカーの許容引張力
　　の永久アンカー(地震時)のテンドン極限引張り力(Tus)に対する低減率を修正しました。
　・せん断杭計算以外での鉄筋コンクリート杭において、鉄筋位置に新たに「平均（外側の鉄筋で
　　曲げ引張を照査）」の項目を追加しました。
　・アンカー付き抑え杭（集中荷重）での係数算出の連立方程式における不具合を修正しました。
　・地盤変形係数における印刷書式の単位の不具合を修正しました。
　・プロテクトルーチンの変更しました。
　・アンカー初期張力Paに0を入力可能に変更しました。
　・アンカー付曲げくさび杭選択時に、アンカーの影響における抑止力と杭の応力度が比例関係に
　　ならず、杭材優先で算出した杭間隔における最適な杭を算出できないため、杭材優先機能の
　　選択不可に変更しました。
　・鋼管の許容応力度における規格データの変更しました。
　・骨組計算での荷重条件の深度操作における不具合を修正しました。

【概算工事費】
　・H形鋼の概算工事費で、一部材料費が出力されないのを修正しました。


2000/05/02 Version 1.09 (2000/11/15 Version 1.095)
【構造計算】
　・印刷設定においてファイル出力には未対応のため、ファイル出力を無効に設定しました。
　・TimeHASP プロテクトキーに対応しました。

【概算工事費】
　・外径による厚肉鋼管の指定を追加しました。
　・318.5mm未満の一般鋼管をSKK材で算出するか、その他の材質で算出するかの選択を用意しました。
	(SKK材以外の一般鋼管は対応しておりませんので、318.5mm未満の一般鋼管をSKK材以外の
　　　　　材質にしたときは工事費が出てきません)
　・概算工事費比較一覧表の質量の単位を修正しました。(誤：t/m→正：kg/m)


1999/10/28 Version 1.08
【構造計算】
　・DOS/Vパソコンでのインストール時における不具合を修正しました。
　・アンカーなし抑え杭における印刷書式を修正しました。


1999/10/01 Version 1.07
【構造計算】
　・SI単位に対応しました。

【概算工事費】
　・ダウンザホールハンマ工を追加しました。
　・厚肉鋼管の最小外径を220.0→216.3に変更しました。


----------------------------------------------------------
五大開発 株式会社
mailto:pp-info@godai.co.jp
URL http://www.godai.co.jp/