堤体安定計算システム　　ため池計算 Version2

---------------------------------------------------GODAI KAIHATSU Corp.-----

このファイルでは、ため池計算 についての説明が記されています。

    1  動作環境
    2  インストール方法
    3  起動方法
    4  アンインストール方法
    5  改訂履歴

-------------------------------------------------------------------------------

1  動作環境
	
本アプリケーションを使用するために必要なハードウェアの環境は次のとおりです。

    ・コンピュータ    ：Windows 10/11 が動作する機種
    ・基本ソフトウェア：Windows 10/11
		※64ビットOSではWOW64エミュレーションモードでの動作となります。
    ・CPU/メモリ      ：基本ソフトウェアで推奨されている容量以上であること
    ・ハードディスク  ：100MB以上の空き容量
    ・ドライブ        ：CD-ROMドライブ（アプリケーションのセットアップに必要）
    ・プリンタ        ：基本ソフトウェアに対応したプリンタ
    ・ディスプレイ    ：1024×768ピクセル以上の画面の領域(解像度)
                        True Color が表示可能であること
    ・マウス          ：ホイールマウス必須
    ・インターネット環境  ：Web認証版では必須 (インターネット経由でのライセンス認証)
    ・プロテクタ      ：USBキー版アプリケーションの実行時に必要。　
		        ネットワーク型 / スタンドアロン型のうち
		        いずれかのプロテクタが入っています。
    ・その他          : PDF閲覧ソフト（ヘルプの表示に必要）
                        Microsoft Word 2010以上
                        （計算書を docx形式で出力する場合に必要）


-------------------------------------------------------------------------------

2  インストール方法


    ため池計算 をコンピュータにインストールする場合は、Setup.exe を実行するか、
    または下記の手順を行います。

【ダウンロード購入の場合】
(1) セットアップCDイメージをメールにてお知らせしましたアドレスよりダウンロード
    してください。
(2) ダウンロードした圧縮ファイル（zip形式）にはパスワードが設定されております。
    ご注文時に登録していただきました納品先メールアドレス宛てに、パスワードを
    お知らせしておりますので、パスワードを入力し、圧縮ファイルを適当なフォルダ
    に展開してしてください。
(3) Web認証版の方は「セットアップガイドWeb認証版.pdf」を参照してセットアップを
    進めてください。
(4) USB認証版の方は、CD展開したフォルダ内の「GdSetupLuncher.exe」を実行します。
    GODAIセットアップメニューが開きましたら、「ため池計算 Version * インストール」
    をクリックし、画面に表示されるメッセージに従ってセットアップを進めてください。


【CDメディア購入の場合】
(1) [スタート]-[コントロールパネル(C)] (または [スタート]-[設定]-[コントロールパネル])
    をクリックして、"プログラムの追加と削除" のプロパティを開きます。
(2) [プログラムの追加]ボタンをクリックし、CD-ROMドライブに 「ため池計算」
    の製品CD-Rをセットしてから、[次へ]ボタンをクリックしてください。
(3) 後は、画面に表示されるメッセージにしたがってセットアップを進めてください。


-------------------------------------------------------------------------------

3  起動方法
	
    ため池計算 を起動するには次のように操作してください。
    [スタート］－［すべてのプログラム］－［GODAI 土木アプリケーション］－［ため池計算 Version2]


-------------------------------------------------------------------------------

4  アンインストール方法

    ため池計算 をアンインストールするには、次のように操作してください。

　1. 起動している全てのアプリケーションを終了します。
  2. [スタート] メニューから [コントロールパネル] を開きます。
  3. [プログラムのアンインストール]をクリックします。
  4. 表示されているプログラムの一覧から「ため池計算 Version2」を選択し、
    [アンインストール]をクリックします。
  5. アンインストールが開始されますので、以後は画面の指示に従ってください。

　※OSや設定によっては上記と異なる場合があります。詳細はセットアップガイドを
    (CD-ROMのManualフォルダ内にあるguide.pdf)ご確認ください。


-------------------------------------------------------------------------------

5  改訂履歴

********************************** Version2 ***************************************


2026/2/25 Version2.52
  ・お知らせ機能を追加しました。
  ・データファイル名およびパス名が長いものを扱った場合、本ソフトが次回以降起動
    できなくなる不具合を修正しました。
  ・液状化時計算に使う荷重を常時から地震時のものに変更しました。
   (※これに伴い液状化時を含むケースの計算結果はクリアしました。
      および画面の計算結果の表示列も常時から地震時の列に変更しました。)
  ・均一型堤体で、地形勾配が高いところに水位が設定されたときに浸潤線の自動作成
    がうまくいかない場合があった不具合を修正しました。
  ・安定計算報告書、簡易報告書の見出し欄の"地区名"を"測線名"に修正しました。
   (印刷出力のみ。Word出力は変更ありません。)


2022/6/25 Version2.51
  ・Web認証に対応しました。
  ・PowerSSA Version7のデータ読み込みに対応しました。
  ・傾斜遮水ゾーン型堤体で、遮水部とランダム部の透水係数に格差がある場合に、浸潤線が
    自動作成されない場合があった不具合を修正しました。
  ・均一型堤体で、自動作成する浸潤線が設定水位を上回る場合があった不具合を修正しました。


2020/3/2 Version2.50
  ・堤体下流側の安定計算について、下流面に貯水位がないため、滑動力(T成分)に対して貯水位の
    影響を考慮しないことを踏まえ、T成分に使う単位体積重量について、浸潤線以下で使う重量を
    水中重量(γ':γsat-γw)ではなく、飽和重量(γsat)で計算するように変更しました。
  ・スライス集計表・スライス詳細集計表において水中重量(γ',W')の項目を追加しました。
  ・盛土地形を導入した後で、盛土以外の土質定数を変更しても計算に反映されていなかった
    不具合を修正しました。
  ・盛土地形設定時に、水平線への盛土のすり付けができない場合があった不具合を修正しました。
  ・設計震度を変更した場合に、計算結果をクリアしていなかった不具合を修正しました。
  ・Windows設定で画面文字設定の拡大率を150%にしたときに、水位と浸潤線のダイアログで
    OKボタンが見えなくなっていた不具合を修正しました。
  ・計算結果の表示条件のなかで、入力した条件値と同じ値のときに、計算結果一覧表に残る
    場合があった不具合を修正しました。
  ・簡易報告書の印刷内の検討ケース表の末尾線がはみ出していたのを修正しました。
  ・計算書のうち、傾斜遮水ゾーンの場合の項目"浸潤線の算定"の浸透流量 q の単位表記を
    変更しました。
  ・五大開発ソフトウェアページのURL変更に伴い、サポートページや技術情報ページのURLを
　  変更しました。


2015/11/6 Version2.00
  ・土地改良事業設計指針「ため池整備」平成27年5月版に対応しました。
  ・土地改良事業計画設計基準 設計「ダム」技術書(フィルダム編) 平成15年4月版
    に対応しました。
  ・盛土地形設定機能を追加しました。
  ・液状化時の設定で、テンションクラックの境界を任意の深さラインで設定できる
    ようになりました。
  ・Windows10 に対応しました。


********************************** Version1 ***************************************

2014/9/19 Version1.03
  ・設計基準を変更(ため池整備⇔防災調整池)したときに、"参考表より選択"していても
    設計震度値を切り替えていなかった不具合を修正しました。
  ・浸潤線が設定できないケースで編集欄が出てしまうことがあった不具合を修正しました。
  ・均一型の浸潤線について、基礎地盤が水平でない場合の基本放物線の水平距離の求め方
    を、下流側法尻高と上流側法面の延長線の交点までの距離と両側法尻同士の水平距離
    から選択できるようにしました。
  ・浸潤線自動生成時の下流側法尻より先の浸潤線について、地形が途中盛り上がっている
    場合に、その盛り上がった線で生成していたことがあった点を修正しました。
  ・液状化時の安定計算について、過剰間隙水圧Δu の計算を、計算対象層で行うか、
    浸潤線より下で行うかを選択できるようにしました。
  ・計算結果一覧に表示されている全ての円弧を画面上に表示できるようにしました。
  ・計算書出力について出力項目を選択できるようにしました。
  ・計算書出力内の「浸潤線の算定」を、選択した計算ケースのみ出力するように変更しました。
  ・地震時スライス詳細集計表において単体のγ(We用)の項目を追加しました。
  ・円弧メッシュ上に表示する安全率のフォントサイズを設定できるようにしました。
  ・地層ポリゴンのCAD出力方法を設定色が反映されるように変更しました。


2014/4/25 Version1.02
  ・ため池基準の K の参考値が一ヶ所間違っていたのを修正しました。
    (その他の堤体の強震帯地域 誤0.12 → 正0.15)
  ・液状化の許容安全率を　1.0 から 1.2 に変更しました。
  ・過剰間隙水圧比 Lu=1.0 の場合、⊿U = N-U で計算するように変更しました。
  ・ケース内の計算結果をクリアできるようにしました。
  ・地形線・浸潤線・地層ポリゴン線に関して座標反転機能を追加しました。
  ・傾斜堤体の浸潤線の求め方において、傾斜遮水ゾーン下流側の最下端を通る流線の長さ
    の求め方について、図から算出するか計算式から算出するかを選択できるようにしました。
  ・表面遮水壁型の浸潤線の作成方法を手動のみにしました。
   (これは自動生成についての記載がなく、浸透流解析が必要になるためです。)
  ・不通過層を設定してるにもかかわらず、円弧が通過してしまう場合があった不具合を
    修正しました。
  ・メッシュ上に最小安全率を表示しているときに、円弧すべり条件のダイアログを開いたら、
    強制終了する不具合を修正しました。
  ・荷重設定を常時・地震時どちらか一方のみに設定しても、図の描画でその設定が反映
    されていなかった不具合を修正しました。
  ・計算書の円弧計算結果一覧表が上流側・下流側同時にソートして出力していなかった
    不具合を修正しました。
  ・簡易報告書・報告書の見出し図が、すべての水位線を出さない場合があった不具合を
    修正しました。
  ・メッシュ範囲の色を灰色以外に設定できるようにしました。
  ・報告書出力で丸番号の順番がケース内固定番号になっていた不具合を修正しました。
  ・安定計算のスライス集計表でスライス図の出力を追加しました。


2014/2/5 Version1.01
  ・計算上必要な浸潤線データがない場合、エラー入力扱いに変更しました。
  ・浸潤線の自動生成処理を向上させました。(水位面が急勾配な堤体/遮水ゾーンに触れた場合)
  ・浸潤線が自動生成できないと、手動作成時でも浸潤線座標が出力できなかった不具合を
    修正しました。
  ・液状化検討時に過剰間隙水圧比 Lu を選択して入力できるようにしました。
  ・液状化時の計算で設定したテンションクラックが深すぎる場合およびオーバーハング
    すべり面の状態によっては、安定計算のすべり傾斜向きが逆になってしまう不具合を
    修正しました。
  ・断面図を出力する際の設計水平震度 Kh の値が有効な割合を考慮していない値だった
    不具合を修正しました。
  ・格子上に安全率を表示する設定にもかかわらず報告書/断面図/計算書に出力していな
    かった不具合を修正しました。
  ・格子上に安全率を表示する時もフォントサイズの設定を反映しました。


2014/1/15 Version1.00
  ・初版作成


-------------------------------------------------------------------------------

五大開発株式会社
mailto:pp-info@godai.co.jp
URL https://www.godai.co.jp/
